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[bookmark: _Toc24691]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	绥棱县2026年高标准农田建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王立伟
	联系方式
	18724467789

	建设地点
	黑龙江省绥化市绥棱县阁山镇三合村、十六井村；后头乡前头村、十五井村；克音河乡部落村、十四井村、四井村、中兴村；泥尔河乡勇敢村；上集镇宝田村、稻香村、民族村；四海店镇半截河村、宝山村；绥中乡绥中村；长山镇阁山村、四部村、幸福村；双岔河镇双东村。
新建井均位于泥尔河乡勇敢村。

	地理坐标
	泥尔河乡勇敢村新建机电井井群中心坐标
127°15′36.135″，47°4′17.812″

	建设项目行业类别
	五十一、水利-129地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	建设规模为25.7万亩

	建设性质
	√新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	63692
	环保投资（万元）
	160

	环保投资占比
	0.25%
	施工工期
	2026年9月-
2027年12月

	是否开工建设
	√否
□是：

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，项目专项设置情况参照下表。
	专项评价的类别
	涉及项目类别
	是否涉及

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	本项目涉及地下水开采

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	否

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：
涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	否


根据上表分析可知，本项目需设置专项评价进行地下水环境影响分析。



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策相符性分析
本项目为高标准农田建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”第一条“农林牧渔业”中的第1项“农田建设与保护工程（含高标准农田建设，农田水利建设，高效节水灌溉等）”，第二条“水利”中的第2项“节水供水工程（农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程等）”。
项目所涉及行业性、领域性、区域性等方面无《关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》中违规另设市场准入行政审批情况。
综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。
二、项目与生态环境分区管控符合性分析
根据“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”出具的《绥棱县2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目属于绥棱县一般生态空间（优先保护单元）、绥棱县区城镇空间（重点管控单元）、绥棱县其他区域（一般管控单元）、绥棱县永久基本农田（一般管控单元）。
结合本项目施工工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“黑龙江省生态环境分区管控”符合情况如下：
本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表见下表。
表1-1  本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果相交情况一览表
	一级分类
	二级分类
	是否相交
	所属地市
	所属区县
	相交区域

	生态保护红线与一般生态空间
	一般生态空间
	是
	绥化市
	绥棱县
	绥棱县一般生态空间区

	环境质量底线
	大气环境一般管控区
	是
	绥化市
	绥棱县
	绥棱县大气环境一般管控区

	
	大气环境受体敏感重点管控区
	是
	绥化市
	绥棱县
	绥棱县大气环境受体敏感重点管控区

	
	其他区域
	是
	绥化市
	绥棱县
	努敏河努敏河绥化市绥棱县

	资源利用上线
	自然资源一般管控区
	是
	绥化市
	绥棱县
	绥棱县自然资源一般管控区

	环境管控单元
	优先保护单元
	是
	绥化市
	绥棱县
	绥棱县一般生态空间

	
	重点管控单元
	是
	绥化市
	绥棱县
	绥棱县城镇空间

	
	一般管控单元
	是
	绥化市
	绥棱县
	绥棱县永久基本农田

	
	一般管控单元
	是
	绥化市
	绥棱县
	绥棱县其他区域


（1）生态保护红线
绥棱县2026年高标准农田建设项目共涉及9个乡镇19个村。包括阁山镇三合村、十六井村；后头乡前头村、十五井村；克音河乡部落村、十四井村、四井村、中兴村；泥尔河乡勇敢村；上集镇宝田村、稻香村、民族村；四海店镇半截河村、宝山村；绥中乡绥中村；长山镇阁山村、四部村、幸福村；双岔河镇双东村。新建井均位于泥尔河乡勇敢村。
工程占地不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和公益生态林等区域，根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不占生态保护红线。
（2）环境质量底线
①大气
根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于大气环境受体敏感、布局敏感重点管控区及大气环境一般管控区。本项目运营期废气影响较小，施工期扬尘、废气影响较小，随施工期结束影响消失，不会对大气环境质量现状造成不良影响。
②水环境
根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于水环境一般管控区。本项目施工期生活污水依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排，洗井废水用于洒水降尘；项目新建灌溉井片区均为旱田，农田无退水。
（3）资源利用上线
根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于绥棱县地下水环境一般管控区，不位于地下水开采重点管控区（超载区）。本项目永久占地类型为旱地、水田、草地、交通运输用地、水利设施用地、坑塘水面，临时占地为旱地、草地。临时占地待施工结束后进行土地复垦，恢复为原地类。本项目运营期排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短。
绥棱县2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书已编制完成，根据水资源论证报告书结论，论证区内地下水总补给量为162.43万m3，可开采量为129.9万m3，规划水平年地下水开采量为6.35万m3，地下水开采率为4.89%，规划水平年地下水开采量小于地下水可开采量，项目取水是有保障的。
根据依安县2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书结论，论证区地下水可开采量为1.5×108m3，总补给量为162.43万m3。项目实施后，最大年取水量为3.39×104m3/a，占可开采量的0.02%，可以满足供水需求。项目灌溉工程灌溉保证率为85%，本项目设计灌溉保证率为90%，滴灌水肥一体化灌溉水利用系数取0.85，并采取节水灌溉制度。因此取水是可靠的。综上，本项目符合齐齐哈尔能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。
2026年高标准农田建设项目面积25.7万亩，项目新建机电井均位于泥尔河乡勇敢村，其余区域为农田田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程，工程区域均为农田，根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》（见附件），工程占地不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和公益生态林等区域，本项目不占生态保护红线。
由于本项目建设项目行业类别	五十一、水利-129地下水开采，因此重点分析泥尔河乡项目区域与生态环境分区管控符合性分析。
①一图
根据《绥棱县2026 年高标准农田建设项目（尼尔河乡）生态环境分区管控分析报告》，本项目与环境管控单元叠加图见下图1-1。
[image: ]
图1-1本项目与环境管控单元叠加图
②一表
表1-2  生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	环控要求
	本项目符合性

	ZH23122630001
	绥棱县永久基本农田
	一般管控单元
	资源利用效率要求
	1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。
2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。
4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。
5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。
6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。
8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。
9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。
位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。
	本项目所建机井用于灌溉，为农田配套设施，不会造成土壤污染，符合管控要求。

	ZH23122630002
	绥棱县其他区域
	一般管控单元
	空间布局约束
	1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。
2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
	本项目为农用灌溉井建设,运营期无废气、废水排放，符合管控要求。


③一说明
根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目（尼尔河乡）生态环境分区管控分析报告》：
绥棱县2026年高标准农田建设（地下水开采区域）项目位置涉及绥化市北林区，绥化市绥棱县；项目占地总面积6.58平方公里。
与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。
与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为6.58平方公里，占项目占地面积的100.00%。
与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为6.58平方公里，占项目占地面积的100.00%。
三、其他符合性分析
本项目其他符合性分析详见下表。
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	其他符合性分析
	表1-2其他符合性分析
	文件名称
	文件要求
	本项目情况
	是否符合

	《地下水管理条例》
	第二十二条
新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。
单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布，并报国务院水行政主管部门备案。
	本项目新建24眼机电水源井，属于地下水开采工程，本项目建成后能够改善项目区内部分旱田水资源现状较差的现状，充分利用地下水资源，补充旱田农作物缺水量，提高水资源的利用效率，营运期将按照《地下水管理条例》要求安装计量设施，严格按照供水规模取用地下水，禁止超采，因此与《地下水管理条例》是相符的。
	符合

	《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》
	确保到2025年建成10．75亿亩、2030年建成12亿亩高标准农田。其中，2021-2022年年均新增建设1亿亩；2023-2030年年均新增建设2500万亩，同时年均改造提升3500万亩高标准农田。2021-2030年完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。
规划实施过程中，根据各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团耕地和永久基本农田保护任务变化情况，可按照程序对分省高标准农田建设任务实行动态调整。
分区建设重点要求：
—东北区
针对黑土地退化、冬干春旱、水土流失、积温偏低等粮食生产主要制约因素，以完善农田灌排设施、保护黑土地、节水增粮为主攻方向，围绕稳固提升水稻、玉米、大豆、甜菜等粮食和重要农产品产能，开展高标准农田建设，亩均粮食产能达到650公斤。
合理划分和适度归并田块，开展土地平整，田块规模适度。土地平整应避免打乱表土层与心土层，无法避免时应实施表土剥离回填工程。丘陵漫岗区沿等高线实施条田化改造。通过客土回填、挖高填低等措施保障耕作层厚度，平原区水浇地和旱地耕作层厚度不低于30cm、水田耕作层厚度不低于25cm。
以黑土地保护修复为重点，加强黑土地保护利用。通过实施等高种植、增施有机肥、秸秆还田、保护性耕作、秸秆覆盖、深松深耕、粮豆轮作等措施，增加土壤有机质含量，保护修复黑土地微生态系统，提高耕地基础地力。结合耕地质量监测点现状分布情况，每5万亩左右建设1个耕地质量监测点，开展长期定位监测。高标准农田的土壤有机质含量平原区一般不低于30g/kg，耕地质量等级宜达到3.5等以上。
适当增加有效灌溉面积，配套灌排设施，完善灌排工程体系。配套输配电设施，满足生产和管理需要。因地制宜开展管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉设施建设。三江平原等水稻主产区，完善地表水与地下水合理利用工程体系，控制地下水开采，推广水稻控制灌溉。改造完善平原低洼区排水设施。实现水田灌溉设计保证率不低于80%，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到5~10年一遇，水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇。
合理确定路网密度，配套机耕路、生产路。机耕路路面宽度宜为4~6m，一般采用泥结石或砂石路面，暴雨冲刷严重地区应采用硬化措施。生产路路面宽度一般不超过3m，一般采用泥结石或砂石路面。平原区需满足大型机械化作业要求，路面宽度可适度放宽，修筑下田坡道等附属设施。田间道路直接通达的田块数占田块总数的比例，平原区达到100%、丘陵漫岗区达到90%以上。
在风沙危害区配套建设和修复农田防护林，水田区可结合干沟（渠）和道路设置防护林。丘陵漫岗区应合理修筑截水沟、排洪沟等坡面水系工程和谷坊、沟头防护等沟道治理工程，配套必要的农田林网，形成完善的坡面和沟道防护体系，控制农田水土流失。受防护的农田占建设区面积的比例不低于85%。
	本项目建设25.70万亩高标准农田面积，建设内容主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程。项目建成后，通过改善农田基础设施，可有效节约利用水资源，减少水土流失，减轻面源污染，保护水土资源。可促进农作物秸秆还田，减少焚烧秸秆对大气的污染，减轻畜禽粪便和废弃物对河流、水库的污染。通过农田基础设施建设、建筑物配套和机电井建设，洪涝、旱灾害将得到有效控制，促进水土资源的可持续利用。通过灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保持工程等工程措施，田间灌排体系得到有效改善，生态环境将得到提升。因此，本项目符合《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》相关要求。
	符合

	《黑龙江省高标准农田建设规划（2021-2030年）》
	（一）整治田块。根据土地利用总体规划确定的耕地和基本农田布局，充分考虑自然禀赋和水资源承载能力等因素，进一步优化农田空间布局。合理划分和适度归并田块，推进旱地格田化、水田条田化建设，确定田块的适宜耕作长度与宽度。有条件的地区，旱田网格面积控制在500亩左右，水田网格面积控制在10亩左右，垦区和合作社等规模生产经营主体可适当扩大网格面积。合理调整田块地表坡降，实施坡耕地水土流失综合治理，修筑地埂植物带或可耕作地埂，增强农田保土、保水、保肥能力。
（二）改良土壤。采取工程、农艺、生物等多种措施，推行深松（耕）整地，加厚耕作层。实施秸秆还田，扩大有机肥施用，增加土壤有机质含量，改善土壤理化和生物性状，促进土壤养分平衡。建成后（一般经3-5年建设），高标准农田的土壤有机质和养分含量指标达到当地土壤养分丰缺指标体系的“中”或“高”值水平。旱田、水浇地平地耕作层平均达到30厘米以上，坡耕地、风沙干旱区耕作层平均达到25厘米以上，水田耕作层达到20-25厘米。
（三）建设灌排设施。坚持大中小微并举、蓄引提调结合，加强水源工程建设。加强骨干工程与田间工程的有效衔接，依托骨干工程，完善田间配套，建齐建足输配水渠(管)道、排水沟(管)道、泵站及渠系建筑物，保证灌排水工程体系化。应用推广节水灌溉技术，广泛开展渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等技术。项目建成后，田间灌排系统完善、工程配套、利用充分，设计灌溉保证率达到80%以上，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到排5-10年一遇，1-3d暴雨从作物受淹起1-3d排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇，1-3d暴雨3-5d排至作物耐淹水深。
（四）整修田间道路。按照农机作业和运输需要，优化机耕路、生产路布局，合理确定路网密度。机耕路宽度4～6米，生产路宽度不大于3米。为适应我省现代化大型农业机械化作业，有条件的地区路面可适当放宽。配套建设农机下田(地)坡道、桥涵、错车点、末端掉头点等附属设施，提高农机作业便捷度。倡导生态型田间道路，尽量减少硬化路面对生态的不利影响。建成后平原区田间道路通达率达到100%，丘陵区达到90%以上，满足农机作业、农业物资运输等农业生产活动的要求。
（五）完善农田防护与生态环境保持体系。根据因害设防、因地制宜的原则,对农田防护与生态环境保护工程进行合理布局,与田块、沟渠、道路等工程相结合,与村庄环境相协调,完善农田防护与生态环境保护体系。以水土流失易发区和黑土保护区为重点，加强农田防护与生态环境保持工程建设，新建和修复农田防护林网，合理建设岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施。建成后农田防护面积不低于90%，防洪标准达到10～20年一遇。
（六）配套农田输配电设施。配套建设输变电设施、配齐电力灌排和信息化管理所需的高低压输电线路。建成后，实现农田机井、泵站等供电设施完善，电力系统安装与运行符合相关标准，用电质量和安全水平得到提高。
（七）加强农业科技服务。提高农业科技服务能力，配置定位监测设备，建立耕地质量监测和虫情监测站(点)，加强灌溉试验站网建设，开展农业科技示范、水稻控制灌溉技术示范，大力推广良种良法、水肥一体化等新技术新模式，加快大型智能农机装备的示范推广应用。项目建成后，测土配方施肥技术推广覆盖率达到95%以上，基本形成农田监测网络，田间定位监测点覆盖率达到50%以上，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到65%以上，耕种收综合机械化水平达到98%以上，良种覆盖率达到95%以上。
（八）强化建后管护。落实高标准农田管护主体和责任，鼓励种粮专业大户、家庭农场、农民合作社、农民用水合作组织、涉农企业和村集体等参与高标准农田设施的运行管护。落实管护资金，加强资金使用监管。完善监测监管系统，全面动态掌握高标准农田建后管护、土地利用及耕地质量等级变化等情况。对建成的高标准农田，统一纳入永久基本农田数据库，进行统一管理，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。
	本项目建设25.70万亩高标准农田面积，建设内容主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程。
项目建成后，通过改善农田基础设施，可有效节约利用水资源，减少水土流失，减轻面源污染，保护水土资源。可促进农作物秸秆还田，减少焚烧秸秆对大气的污染，减轻畜禽粪便和废弃物对河流、水库的污染。通过农田基础设施建设、建筑物配套和机电井建设，洪涝、旱灾害将得到有效控制，促进水土资源的可持续利用。通过灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保持工程等工程措施，田间灌排体系得到有效改善，生态环境将得到提升。因此，本项目符合《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》相关要求。
	符合

	《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）
	一、临时用地的使用范围
（一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。
（二）矿产资源勘查、工程地质勘查、水文地质勘查等：在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘查中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。
（三）符合法律、法规规定的其他需要临时使用的土地。
二、临时用地选址要求和使用期限
建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。
临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可：临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
	本项目建设24眼机电水源井用于农田灌溉，井房建设时临时占地主要用于布置施工设备、车辆、临时土堆、临时沉淀储罐等，占地面积为20m2/座，本项目建设期为1年，临时占地占用时间短，施工结束后，对现场进行恢复，对于占用的道路恢复原状，同时恢复占用空地上被破坏的植被。本项目占地对土地利用影响较小。符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）要求。
	符合

	《自然资源部办公厅关于加强临时用地监管有关工作的通知》
	三、做好临时用地政策衔接
现行《土地管理法实施条例》修订颁布前，已经批准的能源、交通、水利等基础设施临时用地，使用期限已超过2年又确需继续使用的，在不改变用地位置、不扩大用地规模的条件下，经原审批机关批准可以继续使用，但总的使用期限不得超过四年。批准继续使用的临时用地信息应通过系统填报并予标注。
能源基础设施建设中，油气探采合一开发涉及的钻井及配套设施依据2号文件审批的临时用地，使用期限不超过四年。油气企业在勘探结束转入开采的，应及时办理建设用地审批手续。建设用地经依法批准后，不再进行土地复垦，相关土地复垦费用退回。未在规定期限内办理建设用地手续的，按违法用地处理。
对于占用耕地以外其他地类的临时用地，在规定的使用期限内，在不改变用途和范围的前提下，经临时用地原审批机关批准，可以确定给其他建设作为临时用地使用，但必须确保土地复垦义务履行到位。
在确保临时用地土地复垦落实的前提下，地方可以探索使用银行保函预存土地复垦费用，减轻企业资金压力。
	本项目建设24眼机电水源井用于农田灌溉，井房建设时临时占地主要用于布置施工设备、车辆、临时土堆、临时沉淀储罐等，占地面积为20m2/座，本项目建设期为1年，临时占地占用时间短，施工结束后，对现场进行恢复，对于占用的道路恢复原状，同时恢复占用空地上被破坏的植被。本项目占地对土地利用影响较小。符合《自然资源部办公厅关于加强临时用地监管有关工作的通知》要求。
	符合

	
	四、强化临时用地监管
省级自然资源主管部门负责检查把关临时用地上图入库信息，确保信息填报及时准确，对于信息补录、修改量大且排在本省份前列的市（县），及时提出整改要求；定期梳理分析单个项目临时用地规模明显偏大、未按期完成土地复垦等异常情形，监督临时用地审批信息公示情况，及时发现苗头性问题并督促整改；监督管理中，发现违法违规审批临时用地或者批后改变临时用地用途修建永久性建（构）筑物等问题的，要严肃依法依规进行查处，并在系统中核销临时用地信息。部将加强临时用地日常监督抽查，督促整改存在的问题，对于问题突出的省份公开通报。
	
	

	《黑龙江省“十四五”水土保持规划》
	聚焦黑土地保护，结合黑龙江省水土流失治理需求，围绕三江平原、松嫩平原等粮食主产区和大小兴安岭山地、长白山山地丘陵生态屏障带，结合黑龙江省地形地貌，提出“两带三片”水土流失重点防治格局。大小兴安岭山地森林防治带和长白山山地丘陵防治带实施人工造林、封育保护、退化林修复和草场保护治理修复，提升水源涵养、生态维护、水质维护和农田防护功能。三江平原水蚀综合治理片、松嫩平原东部水蚀综合治理片和松嫩平原西部风蚀综合治理片聚焦黑土地保护和国家粮食生产安全，以坡耕地水土流失和侵蚀沟为重点，统筹高标准农田建设、保护性耕作，以小流域为单元，以侵蚀沟为重点推进水土流失综合治理；以设施农业、粮草间作、留茬耕作、秸秆覆盖以及农田防护林建设等综合措施推进风蚀区水土流失综合治理。
	本项目为高标准农田建设项目，建设内容主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程。本项目施工期采用边坡防护、排水、表土防护等水保措施后，项目区域水土流失影响较小，符合《黑龙江省“十四五”水土保持规划》要求。
	符合

	《中华人民共和国黑土地保护法》
	第二条从事黑土地保护、利用和相关治理、修复等活动，适用本法。本法没有规定的，适用土地管理等有关法律的规定。
本法所称黑土地，是指黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区（以下简称四省区）的相关区域范围内具有黑色或者暗黑色腐殖质表土层，性状好、肥力高的耕地。
第五条黑土地应当用于粮食和油料作物、糖料作物、蔬菜等农产品生产。
黑土层深厚、土壤性状良好的黑土地应当按照规定的标准划入永久基本农田，重点用于粮食生产，实行严格保护，确保数量和质量长期稳定。
第十三条县级以上人民政府应当推广科学的耕作制度，采取以下措施提高黑土地质量：
（一）因地制宜实行轮作等用地养地相结合的种植制度，按照国家有关规定推广适度休耕；
（二）因地制宜推广免（少）耕、深松等保护性耕作技术，推广适宜的农业机械；
（三）因地制宜推广秸秆覆盖、粉碎深（翻）埋、过腹转化等还田方式；
（四）组织实施测土配方施肥，科学减少化肥施用量，鼓励增施有机肥料，推广土壤生物改良等技术；
（五）推广生物技术或者生物制剂防治病虫害等绿色防控技术，科学减少化学农药、除草剂使用量，合理使用农用薄膜等农业生产资料；
（六）其他黑土地质量提升措施。
第十四条国家鼓励采取综合性措施，预防和治理水土流失，防止黑土地土壤侵蚀、土地沙化和盐渍化，改善和修复农田生态环境
	本项目高标准农田建设位于黑龙江省绥化市绥棱县，涉及9个乡镇19个行政村，符合第二条要求。
本项目建设24眼机电水源井，采用水肥一体化滴灌的方式灌溉，所服务农田种植作物主要为玉米，符合第五条要求。
本项目建设25.70万亩高标准农田面积，建设内容主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程。
符合第十三条、第十四条要求。
综上，本项目符合《中华人民共和国黑土地保护法》相关要求。
	符合

	《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年修订）
	第三十四条县级以上人民政府生态环境主管部门应当会同农业农村、水行政主管部门加强农田灌溉用水水质管理，对农田灌溉用水水质进行监测和监督检查。
禁止使用不符合国家农田灌溉水质标准的污水灌溉农田。
第四十条县级以上人民政府应当采取土地复垦、治理修复、土壤改良、培肥地力等措施，稳定黑土地面积，提高黑土地质量。
农村集体经济组织、国有农场、农业企业、农民专业合作社、农户和其他农业生产经营者应当加强农田基础设施建设，采取提升黑土地质量和改善农田生态环境的养护措施，依法保护和合理利用黑土地。
	本项目新建24眼机电水源井，开采地下水用于农田灌溉，水质满足农田灌溉水质标准，符合第三十四条要求。
本项目建设25.70万亩高标准农田面积，建设内容主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程。
符合第四十条规定。
综上，本项目符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年修订）相关要求。
	符合

	《绥棱县国土空间总体规划（2021-2035年）》
	第四章以“三区三线”为基础，优化国土空间开发保护格局
第一节统筹划定三条控制线
落实上级下达的耕地和永久基本农田保护任务，现状耕地应划尽划、应保尽保，将可以长期稳定利用耕地优先划入永久基本农田实行特殊保护。到2035年，全县耕地保有量不低于245.74万亩。永久基本农田不低于191.06万亩。
第六章筑牢绿色生态空间
第四节统筹水资源节约保护利用
强化水资源利用管理
坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，落实最严格水资源管理制度，强化水资源总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管控。推动工业节水减排、城镇节水降损和农业节水增效，大力发展节水产业。加快非常规水资源利用，加强节水、中水回用及水循环利用设施建设。
	本项目建设25.7万亩高标准农田，新建24眼机电水源井，井房建设时永久占地及临时占地均利用田间道路路边或林地边空地建设，不占用耕地。
本项目新建24眼机电水源井，开采地下水用于农田灌溉，年取水总量占分析区地下水可开采量比重非常小。
综上，本项目建设符合《绥棱县国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求。
	符合
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	地理位置
	2026年高标准农田建设项目面积25.7万亩，共涉及9个乡镇19个村。包括阁山镇三合村、十六井村；后头乡前头村、十五井村；克音河乡部落村、十四井村、四井村、中兴村；泥尔河乡勇敢村；上集镇宝田村、稻香村、民族村；四海店镇半截河村、宝山村；绥中乡绥中村；长山镇阁山村、四部村、幸福村；双岔河镇双东村。新建井均位于泥尔河乡勇敢村。
表2-1高标准农田项目区边界四至及坐标范围表
	片区
	四至
	坐标范围

	
	北至
	南至
	西至
	东至
	X
	Y

	阁山镇
	绥中乡
	努敏河
	吴成山屯
	长山镇
	5236501.90~5244206.06
	43365366.33~43377864.69

	后头乡
	二井村
	十六村
	矫家屯
	刘纪竹屯
	5223626.98~5230734.34
	43351752.46~43363733.12

	克音河乡
	赵忠明屯
	东岗屯
	西林村
	十四井村
	5237559.44~5252230.68
	43358559.33~43366254.58

	泥尔河乡
	后纸坊
	魏家屯
	刘宽屯
	刘金店
	5214745.95~5218516.53
	43365573.19~43368994.12

	上集镇
	天放村
	五马屯
	王希有屯
	国栋村
	5221177.66~5229148.06
	43367743.17~43376489.04

	四海店镇
	绥棱林场
	阁山水库
	三十户
	泥尔河开荒点
	5258041.87~5272678.52
	43380299.95~43399760.60

	绥中乡
	王洪义屯
	十六井村
	向荣村
	东放屯
	5241827.83~5245782.50
	43365552.48~43371301.05

	长山镇
	阁山水库
	十部村
	新立屯
	小红营
	5239597.46~5253132.71
	43381078.33~43394272.97

	双岔河镇
	西北岗
	双泉村
	东边水库
	双岔河
	5267817.11~5272915.72
	43376166.74~43381635.39


表2-2新建机电井坐标
	序号
	所在片区
	地理位置
	控制灌溉面积
	设计井深

	
	
	X坐标
	Y坐标
	（亩）
	（m）

	1
	泥尔河片区
	5217967.59
	43367154.87
	200
	100

	2
	泥尔河片区
	5217492.17
	43367041.14
	200
	100

	3
	泥尔河片区
	5217239.86
	43367088.74
	200
	100

	4
	泥尔河片区
	5216856.03
	43368462.49
	200
	100

	5
	泥尔河片区
	5216806.64
	43368229.35
	200
	100

	6
	泥尔河片区
	5216759.64
	43367911.35
	200
	100

	7
	泥尔河片区
	5216831.81
	43367569.04
	200
	100

	8
	泥尔河片区
	5216775.64
	43367255.05
	200
	100

	9
	泥尔河片区
	5216637.97
	43367026.45
	200
	100

	10
	泥尔河片区
	5216955.35
	43366461.29
	200
	100

	11
	泥尔河片区
	5216701.94
	43366628.64
	200
	100

	12
	泥尔河片区
	5216391.76
	43366814.88
	200
	100

	13
	泥尔河片区
	5216307.20
	43366464.06
	200
	100

	14
	泥尔河片区
	5216069.73
	43366205.79
	200
	100

	15
	泥尔河片区
	5216168.10
	43365949.81
	200
	100

	16
	泥尔河片区
	5216492.13
	43365851.51
	200
	100

	17
	泥尔河片区
	5215820.79
	43365623.36
	200
	100

	18
	泥尔河片区
	5215401.36
	43366222.89
	200
	100

	19
	泥尔河片区
	5214968.20
	43367134.70
	200
	100

	20
	泥尔河片区
	5215914.15
	43368189.86
	200
	100

	21
	泥尔河片区
	5215965.60
	43368486.85
	200
	100

	22
	泥尔河片区
	5216009.26
	43368786.90
	200
	100

	23
	泥尔河片区
	5215174.87
	43368597.60
	200
	100

	24
	泥尔河片区
	5216068.08
	43367593.92
	200
	100





	项目组成及规模
	一、项目编制依据
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目机电井建设属于“五十一、水利129地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）”类别。
本项目建设24眼机电井，根据《准予取水许可决定书》确定取水量为3.39万m3/a，年取水天数为19天，日取水量为1784.2m3/d，不属于分类管理名录中“日取水量1万立方米及以上的”；
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。
本项目名录中：本栏目环境敏感区含义为“（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；（二）除（一）外的生态保护红线管控范围，重要湿地。”
本项目机电井建设不涉及以上环境敏感区，取水量为1784.2m3/d，故属于“其他”类别，应编制环境影响评价报告表。
综上，本项目属于应编制环境影响评价报告表的项目。
二、项目概况
项目名称：绥棱县2026年高标准农田建设项目（以下简称“本项目”）
项目性质：新建
建设单位：绥棱县农业开发服务中心
项目区通过高标准农田建设，采用先进农业种植技术措施，借助先进实用生产设备，把项目区建设成高标准农田，争取在农作物产量上有大提高，质量上有大突破，对全区及周边地区的水稻、玉米、大豆生产起到示范、引导、牵动作用，为绥棱县调整种植业结构登上新台阶做出积极贡献。
三、现有工程内容回顾
1.灌排骨干设施状况
项目区内多数水田水源为阁山水库，少数水田通过现有井灌溉，旱田区无可利用地表径流，机电井较少，旱田作物主要以玉米、大豆为主。
项目区现有多条自然沟，断面大小不一，最大断面处上口宽达10～30m，区内田间排水通过路边沟排出区外。项目区承泄区为诺敏河。
2.田间灌排设施状况
项目区现有渠道总长度为246.197km，多数渠道为土渠，有渗漏现象。
项目区属平原地区，地势较平缓，部分排水沟道已经淤积，需清淤。
本项目大部分片区地下水位较低，排干控制面积以外区域通过散排及路边沟蓄水、蒸发、渗透的方式即可解决排水问题，路边沟搭配建筑物形成排水系统可满足排水要求。项目区内田间道路与沟道交叉处布置多为简易涵管，无挡墙，且运行年限较长，原有建筑物破损严重，甚至已被冲毁，导致道路不能正常通行，不利于机耕，严重降低了农机作业效率，增加了农业生产的成本。
3.道路交通设施状况
目区内有国省道通往绥棱县，对外交通方便，满足项目建设交通和材料运输的要求。项目区现有主要田间道路共655条，总长度646.72km(未含居民区内机耕路)，水泥路主要为乡道、村道，部分路面破损。项目区需要修缮道路共403条，长281.828km，路面宽3.0~6.0m，路基为素土路基，多数道路由于管理不善，破坏比较严重，路面积水严重排水不畅，雨天泥泞难行，直接给农业生产、运输、经营造成影响，应对田间道路进行全面规划建设。本次将易冲刷区的道路规划为水泥混凝土路面，其余道路规划为砂石路面。
4.存在的环境问题
区内降水分配不均衡，形成了春易旱、秋易涝的气候特点，为项目区土地利用、农业发展带来了不利影响。灌溉与排水工程，特别是灌排田间工程不配套，不能及时抗旱排涝，致使农作物产量低、质量差。道路网等农业基础建设跟不上农业发展的需要。
5.“以新带老”措施
①现有的农田无灌溉井，缺水问题严峻，影响农作物的生长，因此本项目拟新建机井24眼用于农田灌溉，从而提高农作物产量，形成高标准农田；
②现有的排水沟存在破损情况，部分沟道行洪不畅，因此本项目拟对其进行整形，以提高防洪能力；
③间道路、涵洞部分破碎、基础较差，因此本项目拟对其进行修缮、建设。
四、建设内容
本项目建设25.7万亩高标准农田面积，其中新建任务20万亩，改造提升任务5.7万亩。项目建设前后均不改变现有土地类型，建设前后水田、旱田面积均无变化。
改造提升所选项目区均为“十二五”上图入库项目，项目区已完成过与高标准农田项目相关的工程主要为：《黑龙江省“节水增粮行动”建设项目》、《黑龙江省新增千亿斤粮食产能工程建设项目》等，本项目改造提升项目区选择在既往的项目区内针对建成年份较早、投入水平较低、亟待改造并且设施不配套，工程年久失修、损毁严重，粮食产能达不到标准的高标准农田进行改造提升。
项目新建区为区内未实施过任何与高标准农田项目相关的工程，且自“十二五”上图入库以来水务部门、国土部门、农业开发等部门项目区不重叠的其他区域。
本次工程建设内容为五个部分：田块整治工程、灌溉与排水工程（本项目新增机井均位于旱田区域，水田取水、退水方式及退水量、退水路径均无变化）、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程。
项目区不设置取弃土场，本项目为高标准农田建设项目，服务于基层农业部门，项目区临近村屯乡镇，项目区内不设置大临工程，高标准农田项目在项目地均设有项目部，由地农业管理部门和高标项目部设定项目大临工程驻地，本次环评不对大临工程项目地进行环境评价。
项目组成一览表见表2-3。
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	表2-3  项目组成一览表
	工程类别
	工程名称
	项目组成
	备注

	主体工程
	田块整治工程
	规划土地平整面积28881.28亩，其中水田平整面积17415.65亩，旱田平整面积11465.63亩。
	/

	
	
	土地平整
	地块面积：28881.28亩
	

	
	
	
	水田平整面积：17415.65亩；旱田平整面积：11465.64亩
	

	
	
	
	表土剥离（30cm）：1950280.53m3
	

	
	
	
	表土回覆（m3）：1950280.53m3
	

	
	
	
	池梗：组合式池梗29.369公里。
	

	
	灌溉与排水工程
	水源工程
	新建机井24眼，新建机井均位于泥尔河乡勇敢村，配套建设水肥一体化滴灌设备24台套；新建井房24座。每个井房占地6m2。
	新建

	
	
	灌溉工程
	砼连锁块衬砌渠道27.103公里，砼预制矩形槽衬砌渠道120.228公里。
新建片区规划砼连锁块衬砌渠道15.773公里，砼预制矩形槽衬砌渠道73.650公里。改造提升片区规划砼连锁块衬砌渠道11.330公里，砼预制矩形槽衬砌渠道46.578公里。
	

	
	
	排水工程
	排水沟清淤21.272公里，采购移动泵车7台。
新建片区规划排水沟清淤13.15公里，采购移动泵车7台。改造提升片区规划排水沟清淤8.122公里。
	

	
	
	建筑物工程
	建筑物1439座。其中：圆涵1252座，方涵86座，过水路面64座，农桥3座，水闸30座，渡槽4座。
新建片区规划建筑物1035座。其中：圆涵892座，方涵66座，过水路面57座，农桥3座，水闸17座。改造提升片区规划建筑物404座。其中：圆涵360座，方涵20座，过水路面7座，水闸13座，渡槽4座。
涵洞施工方式均为顶管施工，不进行大开挖。
	

	
	田间道路工程
（无公路等级）
	/
	修缮田间道路281.828公里。其中机耕路（混凝土路）49.111公里，机耕路（砂石路）104.175公里；生产路（砂石路）128.542公里。
	新建

	
	
	新建片区
	修缮田间道路214.647公里。其中机耕路（混凝土路）39.484公里，机耕路（砂石路）73.014公里；生产路（砂石路）102.149公里。
	

	
	
	改造提升片
	修缮田间道路67.181公里。其中机耕路（混凝土路）9.627公里，机耕路（砂石路）31.161公里；生产路（砂石路）26.393公里。
	

	
	农田防护与生态环境保护工程
	侵蚀沟：沟头防护11处，侵蚀沟护砌（生态合金格室）3.480公里，侵蚀沟护砌（绿滨垫）19.680公里，侵蚀沟护砌（固滨笼）4.164公里，侵蚀沟护砌（插柳）1.673公里，侵蚀沟护砌（波浪桩）0.761公里。
	

	
	农田输配电工程
	新建10kV高压输电线路亘长5.521公里，铺设低压线路0.79公里，30kVA变压器及配套设施24套，T接点、分支杆及配套设施13处。
	新建

	
	农田地力提升工程
	改造提升片区规划土壤改良（施用商品有机肥）1045.18亩。
	/

	工程占地
	永久占地
	永久占地为井房占地，本项目建设24眼机电井，共建设24个井房，每个井房占地6m2，总永久占地面积144m2。位于机电井处，主要为沿路布设，不占用耕地。
	新建

	
	临时占地
	临时占地主要用于布置施工设备、车辆、临时土堆、临时沉淀储罐等，单井施工临时占地20m2，总临时占地面积480m2。利用新建机电井周边田间路、空地，不占用耕地。临时占地剥离表土堆放在施工场地内，施工结束后表土全部用于临时工程土地恢复，田块整治工程剥离表土在施工现场贮存，用于田块整治工程表土恢复，施工场地恢复现状草地，播撒草籽，草籽选用紫花苜蓿、蒿柳等。
	

	公用工程
	施工期
	给水
	由临近村屯供水，采用罐车拉运；施工人员饮用水采用瓶装水。
	新建

	
	
	排水
	施工废水沉淀处理后回用或用于洒水降尘；设临时防渗旱厕供施工人员使用，定期清掏，外运堆肥，不外排。
	

	
	
	供电
	由当地电网提供。
	

	
	运营期
	给水
	本项目新建24眼机电井用于农田灌溉。
	

	
	
	排水
	无废水产生与排放。
	

	
	
	供电
	由当地电网提供。
	

	临时工程
	施工材料堆场
	本项目施工期所用材料由运输车辆直接运至施工场地存放，不设单独的施工材料堆场。
	新建

	
	弃土场
	本项目不设置弃土场。
	

	
	施工道路
	本项目新建机电井处均有田间道路，可满足施工要求，不单独建设临时道路。
	

	
	施工场地
	每个机电井施工场地占地面积20m2（包括永久占地和临时占地）。现场不设施工营地，施工机械设备依托附近村屯提供场地存放；不设施工营宿，施工人员食宿依托附近村屯。
	

	环保工程
	施工期
	废气治理
	1、施工道路和开挖现场采用洒水降尘；
2、运输施工材料使用苫网覆盖抑尘；
3、运输车辆和施工机械选用油质较好的油，并加装尾气净化装置。
	新建

	
	
	废水治理
	设置临时沉淀储罐，施工废水沉淀处理后回用或用于洒水降尘；设临时防渗旱厕供施工人员使用，定期清掏，外运堆肥，不外排。
	

	
	
	噪声治理
	选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工和运输；采取隔声、减振或消声措施；加强设备的维护和保养，合理操作；施工车辆行至敏感点时减速慢行。
	

	
	
	固体废物处置
	工程清基土、削坡土就地回用，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，淤泥堆放在排水沟两侧，建筑垃圾由施工单位负责日产日清，不设置弃渣场，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。
	

	
	
	生态环境
	1、控制工程用地；
2、合理安排施工时序与临时用地控制措施；
3、生态环境保护措施。
	

	
	运营期
	废气
	无废气产生。
	

	
	
	废水
	无废水产生。
	

	
	
	噪声
	选用低噪声设备，采取减振、隔声措施。
	

	
	
	固体废物
	运营期产生固体废物主要为农药包装物及废肥料包装袋，农药包装物集中收集至农业管理部门指定地点，废肥料包装袋集中收集外售综合利用。。
	












	项目组成及规模
	1、田块整治工程
规划土地平整面积28881.28亩（其中水田平整面积17415.65亩，旱田平整面积11465.63亩），组合式池梗29.369公里；沟头防护11处，侵蚀沟护砌（生态合金格室）3.480公里，侵蚀沟护砌（绿滨垫）19.680公里，侵蚀沟护砌（固滨笼）4.164公里，侵蚀沟护砌（插柳）1.673公里，侵蚀沟护砌（波浪桩）0.761公里。
新建片区规划土地平整面积18319.9亩（其中水田平整面积10170.97亩，旱田平整面积8148.93亩），组合式池梗4.71公里；沟头防护11处，侵蚀沟护砌（生态合金格室）3.209公里，侵蚀沟护砌（绿滨垫）14.623公里，侵蚀沟护砌（固滨笼）4.096公里，侵蚀沟护砌（插柳）1.673公里，侵蚀沟护砌（波浪桩）0.761公里。
改造提升片区规划土地平整面积10561.39亩（其中水田平整面积7244.68亩，旱田平整面积3316.71亩），组合式池梗24.659公里；侵蚀沟护砌（生态合金格室）0.271公里，侵蚀沟护砌（绿滨垫）5.057公里，侵蚀沟护砌（固滨笼）0.068公里。
2、灌溉与排水工程
（1）水源工程
绥棱县泥尔河乡勇敢村新建机电井24眼，总计划建设高标准农田面积0.48万亩，按单井控制面积200亩布置机电井，需要井数为24眼，根据地块分布情况及实际需要布置机电井，确定新打机电井数量为24眼，配套井房24座，配套井泵设备24套。水肥一体化0.48万亩，配备水肥一体化设备24套。
项目区新建机电井24眼，每眼新建机电井配1座井房，井房采用砖混结构，建筑面积6m2（长×宽=2.5×2.4m，高2.3m），门用防盗门，室内地面为20cm厚C30混凝土地面。
（2）排水工程
排水沟清淤21.272公里，采购移动泵车7台。
表2-4  排水工程布局表
	序号
	名称
	长度
（m）
	条数
	排水方向
	现状
	运行状况
	规划方向
	所在村

	1
	半截河村排水沟1
	2992
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	半截河村

	2
	半截河村排水沟2
	961
	1
	西-东
	土质沟道
	淤积
	清淤
	半截河村

	3
	半截河村排水沟3
	414
	1
	西-东
	土质沟道
	淤积
	清淤
	半截河村

	4
	半截河村排水沟4
	735
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	半截河村

	5
	宝山村排水沟1
	776
	1
	东-西
	土质沟道
	淤积
	清淤
	宝山村

	6
	宝山村排水沟2
	603
	1
	南-北
	土质沟道
	淤积
	清淤
	宝山村

	7
	部落村排水沟1
	3206
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	部落村

	8
	部落村排水沟2
	535
	1
	南-北
	土质沟道
	淤积
	清淤
	部落村

	9
	部落村排水沟3
	720
	1
	南-北
	土质沟道
	淤积
	清淤
	部落村

	10
	阁山村排水沟1
	427
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	阁山村

	11
	阁山村排水沟2
	174
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	阁山村

	12
	阁山村排水沟3
	225
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	阁山村

	13
	阁山村排水沟4
	142
	1
	西-东
	土质沟道
	淤积
	清淤
	阁山村

	14
	民族村排水沟1
	881
	1
	东-西
	土质沟道
	淤积
	清淤
	民族村

	15
	民族村排水沟2
	332
	1
	东-西
	土质沟道
	淤积
	清淤
	民族村

	16
	民族村排水沟3
	1349
	1
	东-西
	土质沟道
	淤积
	清淤
	民族村

	17
	民族村排水沟4
	1296
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	民族村

	18
	三合村排水沟1
	460
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	三合村

	19
	三合村排水沟2
	294
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	三合村

	20
	三合村排水沟3
	266
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	三合村

	21
	三合村排水沟4
	1922
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	三合村

	22
	四部村排水沟1
	468
	1
	南-北
	土质沟道
	淤积
	清淤
	四部村

	23
	幸福村排水沟1
	356
	1
	北-南
	土质沟道
	淤积
	清淤
	幸福村

	24
	幸福村排水沟2
	498
	1
	南-北
	土质沟道
	淤积
	清淤
	幸福村

	25
	勇敢村排水沟1
	905
	1
	东-西
	土质沟道
	淤积
	清淤
	勇敢村

	26
	中兴村排水沟1
	335
	1
	南-北
	土质沟道
	淤积
	清淤
	中兴村
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（3）渠道护砌
根据渠道防渗工程技术规范，防冻要求，渠道流量，流速及项目区土质和地下水情况确定。本次设计支斗渠采用预制平面砼连锁块护砌，分斗渠农渠采用预制矩形槽衬砌。
渠道在渠槽开挖以及渠床削坡成型后，渠床回填土一定要压实，要求干密度1.5t/m3，立即进行渠道防渗施工。
梯形渠道采用平面砼连锁块护砌，砼标号C30F200，平面连锁块尺寸如下图，下铺砂垫层5cm，下铺复合土工膜一层。
[image: ]
经计算复核，预制砼矩形槽尺寸分为3种：0.5m×0.5m（宽×高）、0.6m×0.6m（宽×高）、0.8m×0.8m（宽×高），矩形槽为定型产品，混凝土28天抗压强度应不低于C50，混凝土抗冻性能应不低于 F300，钢筋保护层应不小于15mm。矩形槽2m一节。
矩形槽外包一层土工膜和下铺15cm厚砂砾石垫层，垫层两侧各外延10cm。
依据黑龙江省地方标准《装配式混凝土矩形渠道应用技术规范》（DB/T-2019）的有关规定，5级新建、扩建或改建的农田灌溉排水工程，装配式混凝土矩形渠道合理使用年限应不低于30年，装配式混凝土矩形渠道的渗漏量应不大于0.10m³/d。
（4）建筑物工程
建筑物1439座。其中：圆涵1252座，方涵86座，过水路面64座，农桥3座，水闸30座，渡槽4座。



















	项目组成及规模
	表2-5  建筑物布局表
	序号
	名称
	位置坐标
	建设性质
	功能
	权属村
	权属乡镇
	新建/改造

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	三合村涵洞1
	43372797.689
	5241430.811
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	新建

	2
	三合村涵洞2
	43371945.546
	5240066.296
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	3
	三合村涵洞3
	43372057.978
	5240120.940
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	4
	三合村涵洞4
	43372156.982
	5240169.203
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	5
	三合村涵洞5
	43371454.674
	5239123.022
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	6
	三合村涵洞6
	43372209.395
	5239881.703
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	7
	三合村涵洞7
	43373920.276
	5237826.478
	新建
	进地
	三合村
	阁山镇
	改造

	8
	三合村涵洞8
	43373606.951
	5240677.700
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	9
	三合村涵洞9
	43373654.854
	5240757.771
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	10
	三合村涵洞10
	43373713.679
	5240831.544
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	11
	三合村涵洞11
	43373786.840
	5240857.068
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	12
	三合村涵洞12
	43377364.255
	5241495.798
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	13
	三合村涵洞13
	43374202.947
	5240313.379
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	14
	三合村涵洞14
	43374216.151
	5240195.027
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	15
	三合村涵洞15
	43373106.605
	5239968.953
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	16
	三合村涵洞16
	43373221.596
	5239936.915
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	17
	三合村涵洞17
	43373340.386
	5239955.431
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	18
	三合村涵洞18
	43373396.532
	5239963.773
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	19
	三合村涵洞19
	43373651.687
	5239977.374
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	20
	三合村涵洞20
	43373673.685
	5239968.605
	拆除重建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	21
	三合村涵洞21
	43373768.110
	5239942.092
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	22
	三合村涵洞22
	43373826.861
	5239928.579
	新建
	进地
	三合村
	阁山镇
	改造

	23
	三合村涵洞23
	43374239.303
	5239953.483
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	24
	三合村涵洞24
	43374253.007
	5239958.076
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	25
	三合村涵洞25
	43374259.286
	5239837.431
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	26
	三合村涵洞26
	43374018.774
	5239530.626
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	27
	三合村涵洞27
	43374018.774
	5239521.773
	新建
	进地
	三合村
	阁山镇
	改造

	28
	三合村涵洞28
	43373332.367
	5239425.909
	新建
	进地
	三合村
	阁山镇
	改造

	29
	三合村涵洞29
	43372655.725
	5239605.627
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	30
	三合村涵洞30
	43372645.832
	5239451.730
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	31
	三合村涵洞31
	43373016.648
	5239057.583
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	32
	三合村涵洞32
	43373771.192
	5239116.699
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	33
	三合村涵洞33
	43373079.516
	5238982.726
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	34
	三合村涵洞34
	43373464.614
	5238763.387
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	35
	三合村涵洞35
	43373400.243
	5238721.560
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	36
	三合村涵洞36
	43373905.901
	5238544.504
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	37
	三合村涵洞37
	43373407.396
	5239949.587
	新建
	进地
	三合村
	阁山镇
	改造

	38
	三合村涵洞38
	43374594.029
	5238415.806
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	39
	三合村涵洞39
	43374496.070
	5238243.548
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	40
	三合村涵洞40
	43374444.397
	5238144.999
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	41
	三合村涵洞41
	43371766.163
	5238252.064
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	42
	三合村涵洞42
	43371713.839
	5238200.537
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	43
	三合村涵洞43
	43372082.858
	5238062.410
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	44
	三合村涵洞44
	43371795.217
	5237913.777
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	45
	三合村涵洞45
	43371894.517
	5237764.325
	拆除重建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	46
	三合村涵洞46
	43371985.163
	5237607.334
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	47
	三合村涵洞47
	43372069.629
	5237478.934
	拆除重建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	48
	三合村涵洞48
	43372096.033
	5237435.278
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	49
	三合村涵洞49
	43372303.388
	5237150.405
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	50
	三合村涵洞50
	43372441.402
	5236926.513
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	51
	三合村涵洞51
	43372655.901
	5236617.370
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	52
	三合村涵洞52
	43372741.541
	5236601.246
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	53
	三合村涵洞53
	43377352.428
	5241532.192
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	54
	三合村涵洞54
	43377528.517
	5241805.258
	新建
	进地
	三合村
	阁山镇
	改造

	55
	三合村涵洞55
	43373060.247
	5236992.017
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	56
	三合村涵洞56
	43373058.082
	5236836.654
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	57
	三合村涵洞57
	43373119.596
	5236999.456
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	58
	三合村涵洞58
	43373172.774
	5236896.538
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	59
	三合村涵洞59
	43373315.871
	5237149.991
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	60
	三合村涵洞60
	43373298.719
	5237072.755
	新建
	进地
	三合村
	阁山镇
	改造

	61
	三合村涵洞61
	43373024.600
	5237407.284
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	62
	三合村涵洞62
	43373010.392
	5237366.738
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	63
	三合村涵洞63
	43373008.150
	5237355.273
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	64
	三合村涵洞64
	43373010.945
	5237876.166
	拆除重建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	65
	三合村涵洞65
	43373048.885
	5237774.668
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	66
	三合村涵洞66
	43373107.327
	5237671.690
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	67
	三合村涵洞67
	43373313.790
	5237676.780
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	68
	三合村涵洞68
	43373323.430
	5237687.042
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	69
	三合村涵洞69
	43373442.011
	5237704.936
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	70
	三合村涵洞70
	43373383.167
	5237558.843
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	71
	三合村涵洞71
	43375635.612
	5238880.079
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	72
	三合村涵洞72
	43375832.501
	5238949.959
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	73
	三合村涵洞73
	43377538.497
	5241285.278
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	74
	三合村涵洞74
	43375741.002
	5239523.797
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	75
	三合村涵洞75
	43376298.757
	5239744.856
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	76
	三合村涵洞76
	43376209.872
	5239806.226
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	77
	三合村涵洞77
	43375769.410
	5240139.982
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	78
	三合村涵洞78
	43375819.541
	5240172.261
	新建
	进地
	三合村
	阁山镇
	改造

	79
	三合村涵洞79
	43375825.102
	5240957.640
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	80
	三合村涵洞80
	43376120.007
	5241076.452
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	81
	三合村涵洞81
	43376125.940
	5241062.850
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	82
	三合村涵洞82
	43375913.878
	5240699.907
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	83
	三合村涵洞83
	43376180.643
	5240625.515
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	84
	三合村涵洞84
	43376201.870
	5240580.510
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	85
	三合村涵洞85
	43376264.193
	5240579.630
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	86
	三合村涵洞86
	43376485.508
	5241020.682
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	87
	三合村涵洞87
	43376600.271
	5241024.324
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	88
	三合村涵洞88
	43376769.225
	5241026.368
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	89
	三合村涵洞89
	43376971.947
	5240922.183
	拆除重建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	90
	三合村涵洞90
	43377082.947
	5240911.772
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	91
	三合村涵洞91
	43377147.345
	5240737.781
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	92
	三合村涵洞92
	43377175.270
	5240654.043
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	93
	三合村涵洞93
	43377091.624
	5240514.094
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	94
	三合村涵洞94
	43377037.646
	5240461.685
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	95
	三合村涵洞95
	43377055.509
	5240402.354
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	96
	三合村涵洞96
	43376622.856
	5240707.482
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	97
	三合村涵洞97
	43376535.311
	5240504.248
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	98
	三合村涵洞98
	43376719.938
	5240348.585
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	99
	三合村涵洞99
	43376761.783
	5240175.529
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	100
	三合村涵洞100
	43377301.327
	5240609.844
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	101
	三合村涵洞101
	43377536.658
	5240446.148
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	102
	三合村涵洞102
	43377502.357
	5240817.048
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	103
	三合村涵洞103
	43377149.107
	5241015.420
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	104
	三合村涵洞104
	43377114.562
	5241171.225
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	105
	三合村涵洞105
	43377158.615
	5241249.346
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	106
	三合村涵洞106
	43377495.096
	5241255.454
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	107
	三合村涵洞107
	43377246.555
	5241109.962
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	108
	三合村涵洞108
	43377348.856
	5241167.146
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	109
	三合村涵洞109
	43377438.460
	5241220.213
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	110
	十六井村涵洞1
	43368558.951
	5239693.791
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	111
	十六井村涵洞2
	43368943.582
	5239669.074
	新建
	进地
	十六井村
	阁山镇
	新建

	112
	十六井村涵洞3
	43368951.165
	5240700.811
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	113
	十六井村涵洞4
	43369315.931
	5240830.776
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	114
	十六井村涵洞5
	43369308.892
	5240824.227
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	115
	十六井村涵洞6
	43369629.394
	5240936.919
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	116
	十六井村涵洞7
	43371102.772
	5241407.948
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	117
	十六井村涵洞8
	43371165.351
	5241364.742
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	118
	十六井村涵洞9
	43371858.765
	5241508.401
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	119
	十六井村涵洞10
	43372055.202
	5242407.157
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	120
	十六井村涵洞11
	43371924.306
	5243163.521
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	121
	十六井村涵洞12
	43372646.649
	5242917.343
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	122
	十六井村涵洞13
	43372634.938
	5243241.751
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	123
	十六井村涵洞14
	43369583.525
	5242141.325
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	124
	十六井村涵洞15
	43369587.077
	5242402.939
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	125
	十六井村涵洞16
	43369591.668
	5242652.164
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	126
	十六井村涵洞17
	43369972.334
	5242655.662
	新建
	进地
	十六井村
	阁山镇
	新建

	127
	中兴村涵洞1
	43358724.733
	5243005.400
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	128
	中兴村涵洞2
	43358821.594
	5242954.417
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	129
	中兴村涵洞3
	43359010.116
	5243203.163
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	130
	中兴村涵洞4
	43359000.814
	5243197.972
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	131
	中兴村涵洞5
	43359028.635
	5243009.606
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	132
	中兴村涵洞6
	43359060.971
	5242790.437
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	133
	中兴村涵洞7
	43359066.644
	5242754.218
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	134
	中兴村涵洞8
	43359069.979
	5242789.378
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	135
	中兴村涵洞9
	43359042.212
	5243011.712
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	136
	中兴村涵洞10
	43359034.264
	5243017.993
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	137
	中兴村涵洞11
	43359217.031
	5243108.686
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	138
	中兴村涵洞12
	43359115.640
	5243214.633
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	139
	中兴村涵洞13
	43359225.754
	5243109.469
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	140
	中兴村涵洞14
	43359363.069
	5243134.212
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	141
	中兴村涵洞15
	43359294.486
	5243233.991
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	142
	中兴村涵洞16
	43359497.180
	5243286.865
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	143
	中兴村涵洞17
	43359126.023
	5242342.159
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	144
	中兴村涵洞18
	43358770.630
	5241703.991
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	145
	中兴村涵洞19
	43358765.671
	5241692.462
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	146
	中兴村涵洞20
	43358795.389
	5241393.320
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	147
	中兴村涵洞21
	43359007.204
	5241672.708
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	148
	中兴村涵洞22
	43359242.522
	5241612.415
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	149
	中兴村涵洞23
	43359222.000
	5241728.000
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	150
	中兴村涵洞24
	43359230.287
	5241737.580
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	151
	中兴村涵洞25
	43359245.636
	5241618.922
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	152
	中兴村涵洞26
	43359714.841
	5241781.608
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	153
	中兴村涵洞27
	43359722.178
	5241797.441
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	154
	中兴村涵洞28
	43359843.938
	5241889.003
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	155
	中兴村涵洞29
	43359876.078
	5241739.654
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	156
	中兴村涵洞30
	43359912.796
	5241487.597
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	157
	中兴村涵洞31
	43360317.757
	5241516.343
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	158
	中兴村涵洞32
	43360496.837
	5241522.688
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	159
	中兴村涵洞33
	43360062.385
	5242081.314
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	160
	中兴村涵洞34
	43360022.783
	5242038.065
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	161
	中兴村涵洞35
	43360283.999
	5241945.480
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	162
	中兴村涵洞36
	43360403.021
	5242788.298
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	163
	中兴村涵洞37
	43360300.579
	5242267.617
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	164
	中兴村涵洞38
	43360316.402
	5242293.421
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	165
	中兴村涵洞39
	43360489.140
	5242185.121
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	166
	中兴村涵洞40
	43360424.450
	5242121.856
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	167
	中兴村涵洞41
	43360399.531
	5242114.276
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	168
	中兴村涵洞42
	43361592.906
	5241623.543
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	169
	中兴村涵洞43
	43360619.673
	5242282.461
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	170
	中兴村涵洞44
	43360629.712
	5242281.415
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	171
	中兴村涵洞45
	43360628.113
	5242267.940
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	172
	中兴村涵洞46
	43361071.253
	5242319.760
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	173
	中兴村涵洞47
	43360517.493
	5242448.506
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	174
	中兴村涵洞48
	43360604.423
	5242518.950
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	175
	中兴村涵洞49
	43360602.203
	5242531.373
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	176
	中兴村涵洞50
	43360714.558
	5242612.404
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	177
	中兴村涵洞51
	43361031.889
	5242629.969
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	178
	中兴村涵洞52
	43361054.480
	5242667.979
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	179
	中兴村涵洞53
	43362297.401
	5241701.118
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	180
	中兴村涵洞54
	43362767.114
	5241768.026
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	181
	中兴村涵洞55
	43361386.290
	5242727.011
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	182
	中兴村涵洞56
	43361465.389
	5242733.332
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	183
	中兴村涵洞57
	43361430.113
	5242351.057
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	184
	中兴村涵洞58
	43361508.968
	5242374.250
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	185
	中兴村涵洞59
	43361535.024
	5242374.387
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	186
	中兴村涵洞60
	43361518.512
	5242376.162
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	187
	中兴村涵洞61
	43361968.376
	5242441.156
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	188
	中兴村涵洞62
	43361508.772
	5242987.294
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	189
	中兴村涵洞63
	43361900.363
	5243046.735
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	190
	中兴村涵洞64
	43362053.285
	5243100.488
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	191
	中兴村涵洞65
	43362081.642
	5243090.773
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	192
	中兴村涵洞66
	43362039.828
	5243082.020
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	193
	中兴村涵洞67
	43360354.156
	5243067.747
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	194
	中兴村涵洞68
	43362634.160
	5243144.864
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	195
	中兴村涵洞69
	43362777.400
	5241771.072
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	196
	中兴村涵洞70
	43362930.517
	5243139.093
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	197
	中兴村涵洞71
	43362641.827
	5243146.024
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	198
	中兴村涵洞72
	43362926.784
	5243130.576
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	199
	中兴村涵洞73
	43362961.170
	5243109.786
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	200
	中兴村涵洞74
	43362955.356
	5243098.959
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	201
	中兴村涵洞75
	43363096.137
	5243061.849
	新建
	进地
	中兴村
	克音河乡
	新建

	202
	中兴村涵洞76
	43360354.156
	5243078.875
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	203
	中兴村涵洞77
	43362698.385
	5242521.532
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	204
	中兴村涵洞78
	43362700.955
	5242487.361
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	205
	中兴村涵洞79
	43362707.401
	5242520.273
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	206
	中兴村涵洞80
	43362708.544
	5242492.258
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	207
	十四井村涵洞1
	43365053.293
	5248268.826
	新建
	进地
	十四井村
	克音河乡
	新建

	208
	十四井村涵洞2
	43365258.411
	5248342.748
	新建
	进地
	十四井村
	克音河乡
	新建

	209
	十四井村涵洞3
	43365260.618
	5248327.929
	新建
	进地
	十四井村
	克音河乡
	新建

	210
	四井村涵洞1
	43361704.395
	5238778.092
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	211
	四井村涵洞2
	43363073.781
	5238135.785
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	212
	四井村涵洞3
	43362307.994
	5238338.825
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	213
	四井村涵洞4
	43362291.773
	5238337.519
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	214
	四井村涵洞5
	43362041.563
	5238019.678
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	215
	四井村涵洞6
	43362044.283
	5238006.569
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	216
	四井村涵洞7
	43362241.109
	5237975.167
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	217
	四井村涵洞8
	43362256.566
	5238061.814
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	218
	四井村涵洞9
	43362449.360
	5238078.194
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	219
	四井村涵洞10
	43362739.649
	5238096.812
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	220
	四井村涵洞11
	43362667.889
	5238081.693
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	221
	四井村涵洞12
	43363702.564
	5238759.501
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	222
	四井村涵洞13
	43363722.827
	5238575.833
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	223
	四井村涵洞14
	43364208.025
	5238098.665
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	224
	四井村涵洞15
	43364374.549
	5238035.488
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	225
	四井村涵洞16
	43364323.472
	5238014.502
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	226
	四井村涵洞17
	43364719.885
	5237937.331
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	227
	四井村涵洞18
	43364767.492
	5237919.188
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	228
	四井村涵洞19
	43364965.051
	5237792.955
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	229
	四井村涵洞20
	43362247.364
	5238036.649
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	230
	四井村涵洞21
	43365834.653
	5237702.557
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	231
	四井村涵洞22
	43365726.626
	5238629.531
	新建
	进地
	四井村
	克音河乡
	新建

	232
	部落村涵洞1
	43364372.574
	5247379.714
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	233
	部落村涵洞2
	43364400.930
	5247367.141
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	234
	部落村涵洞3
	43364623.032
	5247385.760
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	235
	部落村涵洞4
	43364734.669
	5247249.315
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	236
	部落村涵洞5
	43365133.266
	5247335.383
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	237
	部落村涵洞6
	43364951.788
	5247126.272
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	238
	部落村涵洞7
	43363484.813
	5250839.983
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	239
	部落村涵洞8
	43362930.072
	5250788.350
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	240
	部落村涵洞9
	43362932.624
	5250773.173
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	241
	部落村涵洞10
	43363032.060
	5250798.350
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	242
	部落村涵洞11
	43363034.100
	5250782.884
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	243
	部落村涵洞12
	43363136.724
	5250808.466
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	244
	部落村涵洞13
	43363138.200
	5250792.897
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	245
	部落村涵洞14
	43363230.753
	5250804.731
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	246
	部落村涵洞15
	43363284.933
	5250824.546
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	247
	部落村涵洞16
	43363288.302
	5250809.688
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	248
	部落村涵洞17
	43363385.244
	5250835.761
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	249
	部落村涵洞18
	43363461.101
	5250838.232
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	250
	部落村涵洞19
	43363566.687
	5250848.708
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	251
	部落村涵洞20
	43363566.687
	5250834.645
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	252
	部落村涵洞21
	43363666.481
	5250802.535
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	253
	部落村涵洞22
	43363716.477
	5250748.407
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	254
	部落村涵洞23
	43363845.204
	5250825.693
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	255
	部落村涵洞24
	43363789.703
	5250695.081
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	256
	部落村涵洞25
	43363831.539
	5250678.137
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	257
	部落村涵洞26
	43363856.433
	5250666.074
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	258
	部落村涵洞27
	43363871.404
	5250656.198
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	259
	部落村涵洞28
	43363689.451
	5250455.612
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	260
	部落村涵洞29
	43363759.579
	5250524.041
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	261
	部落村涵洞30
	43364044.706
	5250766.357
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	262
	部落村涵洞31
	43363945.151
	5251008.511
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	263
	部落村涵洞32
	43363972.791
	5251014.551
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	264
	部落村涵洞33
	43363993.405
	5251013.304
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	265
	部落村涵洞34
	43363915.747
	5250672.641
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	266
	部落村涵洞35
	43364039.420
	5251176.477
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	267
	部落村涵洞36
	43364297.240
	5251325.787
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	268
	部落村涵洞37
	43364320.779
	5251290.569
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	269
	部落村涵洞38
	43364364.922
	5251244.130
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	270
	部落村涵洞39
	43364424.131
	5251137.075
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	271
	部落村涵洞40
	43364459.454
	5251104.967
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	272
	部落村涵洞41
	43364461.559
	5251086.098
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	273
	部落村涵洞42
	43364474.460
	5251067.646
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	274
	部落村涵洞43
	43364495.968
	5251064.824
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	275
	部落村涵洞44
	43364576.417
	5250954.502
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	276
	部落村涵洞45
	43364563.404
	5250944.006
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	277
	部落村涵洞46
	43364599.730
	5250902.402
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	278
	部落村涵洞47
	43364587.459
	5250887.022
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	279
	部落村涵洞48
	43364611.391
	5250776.356
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	280
	部落村涵洞49
	43364980.630
	5250703.469
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	281
	部落村涵洞50
	43365037.265
	5250720.535
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	282
	部落村涵洞51
	43364926.643
	5250669.985
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	283
	部落村涵洞52
	43364767.458
	5250559.870
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	284
	部落村涵洞53
	43364757.074
	5250565.633
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	285
	部落村涵洞54
	43364763.158
	5250553.210
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	286
	部落村涵洞55
	43364775.716
	5250538.253
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	287
	部落村涵洞56
	43364761.551
	5250535.199
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	288
	部落村涵洞57
	43364667.403
	5250513.210
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	289
	部落村涵洞58
	43364633.191
	5250522.955
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	290
	部落村涵洞59
	43364645.516
	5250499.080
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	291
	部落村涵洞60
	43364637.933
	5250471.475
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	292
	部落村涵洞61
	43364826.160
	5250278.642
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	293
	部落村涵洞62
	43364330.651
	5250300.819
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	294
	部落村涵洞63
	43364338.439
	5250288.042
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	295
	部落村涵洞64
	43364296.338
	5250278.395
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	296
	部落村涵洞65
	43364298.924
	5250263.959
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	297
	部落村涵洞66
	43362275.873
	5250083.387
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	298
	部落村涵洞67
	43362224.985
	5249667.199
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	299
	部落村涵洞68
	43362415.345
	5249684.728
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	300
	部落村涵洞69
	43362705.714
	5249721.603
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	301
	部落村涵洞70
	43362695.071
	5249710.954
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	302
	部落村涵洞71
	43362879.978
	5249725.571
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	303
	部落村涵洞72
	43363020.283
	5250042.856
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	304
	部落村涵洞73
	43363034.130
	5250053.011
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	305
	部落村涵洞74
	43363032.127
	5249944.409
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	306
	部落村涵洞75
	43363734.903
	5250052.141
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	307
	部落村涵洞76
	43363738.400
	5250024.819
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	308
	部落村涵洞77
	43363800.746
	5249973.152
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	309
	部落村涵洞78
	43363942.561
	5250044.839
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	310
	部落村涵洞79
	43364312.425
	5249876.045
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	311
	部落村涵洞80
	43364314.224
	5249865.740
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	312
	部落村涵洞81
	43364137.089
	5249838.689
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	313
	部落村涵洞82
	43364138.842
	5249830.430
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	314
	部落村涵洞83
	43363943.349
	5249797.226
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	315
	部落村涵洞84
	43363984.740
	5249797.226
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	316
	部落村涵洞85
	43363945.118
	5249788.694
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	317
	部落村涵洞86
	43363780.501
	5249753.758
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	318
	部落村涵洞87
	43363724.222
	5249720.030
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	319
	部落村涵洞88
	43363662.509
	5249727.443
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	320
	部落村涵洞89
	43363487.454
	5249676.809
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	321
	部落村涵洞90
	43363385.754
	5249676.809
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	322
	部落村涵洞91
	43363386.060
	5249666.427
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	323
	部落村涵洞92
	43363261.330
	5249640.476
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	324
	部落村涵洞93
	43363123.251
	5249616.801
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	325
	部落村涵洞94
	43363184.933
	5249625.011
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	326
	部落村涵洞95
	43363169.239
	5249610.736
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	327
	部落村涵洞96
	43362074.241
	5249099.272
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	328
	部落村涵洞97
	43362091.241
	5249099.559
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	329
	部落村涵洞98
	43362104.387
	5249108.206
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	330
	部落村涵洞99
	43362304.792
	5249097.335
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	331
	部落村涵洞100
	43362338.302
	5249095.205
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	332
	部落村涵洞101
	43362499.187
	5249079.161
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	333
	部落村涵洞102
	43361802.385
	5248784.915
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	334
	部落村涵洞103
	43361964.371
	5248765.301
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	335
	部落村涵洞104
	43362011.137
	5248756.377
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	336
	部落村涵洞105
	43362033.857
	5248633.355
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	337
	部落村涵洞106
	43362043.899
	5248506.995
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	338
	部落村涵洞107
	43362142.207
	5248535.763
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	339
	部落村涵洞108
	43362147.675
	5248525.688
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	340
	部落村涵洞109
	43362294.054
	5248573.406
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	341
	部落村涵洞110
	43362576.859
	5248653.923
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	342
	部落村涵洞111
	43362425.057
	5248612.304
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	343
	部落村涵洞112
	43362697.992
	5248688.782
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	344
	部落村涵洞113
	43362802.194
	5248717.830
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	345
	部落村涵洞114
	43362806.477
	5248706.544
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	346
	部落村涵洞115
	43363281.899
	5248847.085
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	347
	部落村涵洞116
	43363653.950
	5248970.735
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	348
	部落村涵洞117
	43364069.930
	5249102.937
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	349
	部落村涵洞118
	43362107.216
	5247980.150
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	350
	部落村涵洞119
	43362110.049
	5247957.318
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	351
	部落村涵洞120
	43362536.114
	5248022.953
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	352
	部落村涵洞121
	43362534.720
	5247997.773
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	353
	部落村涵洞122
	43362546.541
	5248002.889
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	354
	部落村涵洞123
	43363026.905
	5248063.168
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	355
	部落村涵洞124
	43363025.209
	5248070.992
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	356
	部落村涵洞125
	43363161.009
	5248090.482
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	357
	部落村涵洞126
	43363157.900
	5248081.813
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	358
	部落村涵洞127
	43363331.562
	5248101.380
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	359
	部落村涵洞128
	43363339.033
	5248099.528
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	360
	部落村涵洞129
	43363335.961
	5248110.796
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	361
	部落村涵洞130
	43363645.406
	5248168.056
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	362
	部落村涵洞131
	43363837.278
	5248206.619
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	363
	部落村涵洞132
	43364356.962
	5248314.164
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	364
	部落村涵洞133
	43364886.505
	5248184.085
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	365
	部落村涵洞134
	43364905.002
	5248170.272
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	366
	部落村涵洞135
	43363365.594
	5247930.584
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	367
	部落村涵洞136
	43363392.271
	5247741.032
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	368
	部落村涵洞137
	43363036.783
	5247583.374
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	369
	部落村涵洞138
	43362610.956
	5247467.639
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	370
	部落村涵洞139
	43362625.383
	5247314.545
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	371
	部落村涵洞140
	43362746.520
	5247145.418
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	372
	部落村涵洞141
	43362884.812
	5247198.580
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	373
	部落村涵洞142
	43362775.906
	5246896.535
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	374
	部落村涵洞143
	43363190.935
	5247466.415
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	375
	部落村涵洞144
	43363411.002
	5247543.661
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	376
	部落村涵洞145
	43363418.742
	5247557.188
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	377
	部落村涵洞146
	43363417.326
	5247516.718
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	378
	部落村涵洞147
	43363415.492
	5247528.528
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	379
	部落村涵洞148
	43363435.334
	5247399.220
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	380
	部落村涵洞149
	43363265.289
	5247112.122
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	381
	部落村涵洞150
	43363249.930
	5247086.592
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	382
	部落村涵洞151
	43363964.504
	5247246.957
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	383
	部落村涵洞152
	43363714.898
	5247125.173
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	384
	部落村涵洞153
	43363725.131
	5247119.409
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	385
	部落村涵洞154
	43363693.963
	5246977.225
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	386
	部落村涵洞155
	43363701.824
	5247027.235
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	387
	部落村涵洞156
	43363616.277
	5246925.954
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	388
	部落村涵洞157
	43363741.324
	5246838.977
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	389
	部落村涵洞158
	43363742.810
	5246746.864
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	390
	部落村涵洞159
	43363368.264
	5246729.005
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	391
	部落村涵洞160
	43362246.815
	5246900.520
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	392
	部落村涵洞161
	43362289.636
	5246579.927
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	393
	部落村涵洞162
	43362593.856
	5246379.274
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	394
	部落村涵洞163
	43362536.048
	5246291.630
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	395
	部落村涵洞164
	43362343.991
	5246195.298
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	396
	部落村涵洞165
	43363876.162
	5247654.506
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	397
	部落村涵洞166
	43363882.542
	5247645.705
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	398
	部落村涵洞167
	43363967.073
	5247654.790
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	399
	部落村涵洞168
	43363976.785
	5247656.908
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	400
	部落村涵洞169
	43363965.224
	5247678.398
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	401
	部落村涵洞170
	43364135.969
	5247481.093
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	402
	部落村涵洞171
	43364319.418
	5247549.949
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	403
	部落村涵洞172
	43364333.666
	5247555.296
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	404
	部落村涵洞173
	43364472.713
	5247838.092
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	405
	部落村涵洞174
	43364481.942
	5247840.446
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	406
	部落村涵洞175
	43364483.930
	5247818.297
	新建
	进地
	部落村
	克音河乡
	新建

	407
	部落村涵洞176
	43364536.101
	5247819.343
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	408
	部落村涵洞177
	43364571.144
	5247604.899
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	409
	宝山村涵洞1
	43383602.437
	5263296.654
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	410
	宝山村涵洞2
	43383607.749
	5263298.621
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	411
	宝山村涵洞3
	43383716.421
	5263078.386
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	412
	宝山村涵洞4
	43383713.625
	5263073.119
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	413
	宝山村涵洞5
	43383875.132
	5262758.657
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	414
	宝山村涵洞6
	43383780.060
	5262600.391
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	415
	宝山村涵洞7
	43383581.237
	5262472.549
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	416
	宝山村涵洞8
	43384231.773
	5262772.056
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	417
	宝山村涵洞9
	43384300.802
	5262616.995
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	418
	宝山村涵洞10
	43384425.955
	5262555.114
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	419
	宝山村涵洞11
	43383475.802
	5261991.416
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	420
	宝山村涵洞12
	43383133.559
	5261960.133
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	421
	宝山村涵洞13
	43383100.369
	5261441.930
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	422
	宝山村涵洞14
	43383234.300
	5261476.112
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	423
	宝山村涵洞15
	43383248.299
	5261478.889
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	424
	宝山村涵洞16
	43383574.583
	5261512.694
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	425
	宝山村涵洞17
	43383586.021
	5261507.730
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	426
	宝山村涵洞18
	43384489.210
	5261648.842
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	427
	宝山村涵洞19
	43384676.904
	5261355.198
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	428
	宝山村涵洞20
	43384189.961
	5261299.239
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	429
	宝山村涵洞21
	43383846.555
	5261351.783
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	430
	宝山村涵洞22
	43383990.611
	5261329.741
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	431
	宝山村涵洞23
	43383732.982
	5261120.432
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	432
	宝山村涵洞24
	43383662.446
	5261138.213
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	433
	宝山村涵洞25
	43383696.888
	5261115.927
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	434
	宝山村涵洞26
	43383698.646
	5261110.971
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	435
	宝山村涵洞27
	43383277.642
	5261102.802
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	436
	宝山村涵洞28
	43383185.532
	5260973.999
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	437
	宝山村涵洞29
	43381349.637
	5259838.448
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	438
	宝山村涵洞30
	43381763.328
	5259563.641
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	439
	宝山村涵洞31
	43382597.750
	5259620.322
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	440
	宝山村涵洞32
	43382667.170
	5259215.837
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	441
	宝山村涵洞33
	43383021.668
	5259054.266
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	442
	宝山村涵洞34
	43382358.377
	5258740.406
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	443
	宝山村涵洞35
	43382281.715
	5258608.391
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	444
	宝山村涵洞36
	43382548.391
	5258577.852
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	445
	宝山村涵洞37
	43385855.705
	5258467.484
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	446
	宝山村涵洞38
	43385906.399
	5258395.270
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	447
	宝山村涵洞39
	43385883.722
	5258436.415
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	448
	宝山村涵洞40
	43386082.922
	5258063.905
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	449
	宝山村涵洞41
	43397000.156
	5264864.387
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	450
	宝山村涵洞42
	43397229.011
	5265402.012
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	451
	宝山村涵洞43
	43397500.747
	5265550.949
	新建
	进地
	宝山村
	四海店镇
	新建

	452
	宝山村涵洞44
	43397772.320
	5265923.955
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	453
	宝山村涵洞45
	43398627.753
	5265654.895
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	454
	宝山村涵洞46
	43398782.857
	5265507.498
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	455
	宝山村涵洞47
	43398831.936
	5266307.341
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	456
	宝山村涵洞48
	43399242.077
	5266582.539
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	457
	宝山村涵洞49
	43397784.196
	5264901.048
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	458
	宝山村涵洞50
	43397940.822
	5264698.249
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	459
	宝山村涵洞51
	43398021.177
	5264636.129
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	460
	宝山村涵洞52
	43398141.533
	5264505.987
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	461
	宝山村涵洞53
	43398146.648
	5264509.524
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	462
	宝山村涵洞54
	43384135.653
	5262901.848
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	463
	半截河村涵洞1
	43397195.997
	5272721.285
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	464
	半截河村涵洞2
	43396822.517
	5272478.158
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	465
	半截河村涵洞3
	43397243.642
	5272629.636
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	466
	半截河村涵洞4
	43398392.818
	5272652.751
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	467
	半截河村涵洞5
	43398158.252
	5272557.622
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	468
	半截河村涵洞6
	43398195.836
	5272594.148
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	469
	半截河村涵洞7
	43397925.735
	5272459.431
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	470
	半截河村涵洞8
	43397925.735
	5272438.672
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	471
	半截河村涵洞9
	43397653.500
	5272337.278
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	472
	半截河村涵洞10
	43397565.007
	5272293.770
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	473
	半截河村涵洞11
	43397127.163
	5272120.805
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	474
	半截河村涵洞12
	43397066.689
	5271875.175
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	475
	半截河村涵洞13
	43396984.189
	5271678.083
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	476
	半截河村涵洞14
	43396273.905
	5267365.824
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	477
	半截河村涵洞15
	43397276.693
	5271517.534
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	478
	半截河村涵洞16
	43397682.636
	5271941.366
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	479
	半截河村涵洞17
	43397856.271
	5271746.185
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	480
	半截河村涵洞18
	43397999.686
	5271781.878
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	481
	半截河村涵洞19
	43398112.221
	5271797.670
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	482
	半截河村涵洞20
	43398240.907
	5271800.063
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	483
	半截河村涵洞21
	43398527.276
	5271722.129
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	484
	半截河村涵洞22
	43396242.410
	5268689.706
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	485
	半截河村涵洞23
	43398325.300
	5271388.904
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	486
	半截河村涵洞24
	43398206.135
	5271328.855
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	487
	半截河村涵洞25
	43397976.004
	5271167.263
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	488
	半截河村涵洞26
	43397763.527
	5271030.432
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	489
	半截河村涵洞27
	43397710.549
	5271063.975
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	490
	半截河村涵洞28
	43397732.871
	5271009.065
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	491
	半截河村涵洞29
	43397756.000
	5271009.464
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	492
	半截河村涵洞30
	43397787.302
	5270776.859
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	493
	半截河村涵洞31
	43398011.944
	5270661.407
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	494
	半截河村涵洞32
	43397492.084
	5270822.230
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	495
	半截河村涵洞33
	43397157.617
	5270588.001
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	496
	半截河村涵洞34
	43397162.420
	5270568.847
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	497
	半截河村涵洞35
	43397021.258
	5270476.350
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	498
	半截河村涵洞36
	43396373.207
	5271135.964
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	499
	半截河村涵洞37
	43396309.785
	5271020.493
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	500
	半截河村涵洞38
	43396287.055
	5270972.951
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	501
	半截河村涵洞39
	43396060.179
	5270626.076
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	502
	半截河村涵洞40
	43395726.692
	5270154.590
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	503
	半截河村涵洞41
	43395200.519
	5269850.340
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	504
	半截河村涵洞42
	43396192.188
	5269555.692
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	505
	半截河村涵洞43
	43396245.946
	5269131.515
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	506
	半截河村涵洞44
	43397748.199
	5269160.575
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	507
	半截河村涵洞45
	43397758.334
	5269160.776
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	508
	半截河村涵洞46
	43397086.534
	5268811.447
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	509
	半截河村涵洞47
	43397120.882
	5268693.311
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	510
	半截河村涵洞48
	43397919.880
	5268421.691
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	511
	半截河村涵洞49
	43396272.030
	5268662.676
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	512
	半截河村涵洞50
	43396078.232
	5268607.176
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	513
	半截河村涵洞51
	43396244.990
	5268525.885
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	514
	半截河村涵洞52
	43396274.547
	5268341.167
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	515
	半截河村涵洞53
	43396340.337
	5268073.499
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	516
	半截河村涵洞54
	43394899.762
	5268507.699
	新建
	进地
	半截河村
	四海店镇
	新建

	517
	半截河村涵洞55
	43394752.329
	5267687.516
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	518
	半截河村涵洞56
	43394771.316
	5267372.493
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	519
	半截河村涵洞57
	43394985.883
	5267293.819
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	520
	半截河村涵洞58
	43394720.289
	5267180.599
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	521
	半截河村涵洞59
	43394635.314
	5266837.040
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	522
	半截河村涵洞60
	43394748.592
	5266791.343
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	523
	半截河村涵洞61
	43395424.098
	5267566.879
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	524
	半截河村涵洞62
	43395643.943
	5267442.101
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	525
	半截河村涵洞63
	43395571.062
	5267408.173
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	526
	半截河村涵洞64
	43396003.812
	5267415.343
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	527
	半截河村涵洞65
	43396136.424
	5267273.513
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	528
	半截河村涵洞66
	43396078.615
	5267216.831
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	529
	半截河村涵洞67
	43395968.489
	5267165.286
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	530
	半截河村涵洞68
	43395884.471
	5267090.183
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	531
	半截河村涵洞69
	43397495.779
	5267682.890
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	532
	半截河村涵洞70
	43397142.052
	5267242.148
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	533
	半截河村涵洞71
	43396931.502
	5267134.195
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	534
	宝田村涵洞1
	43376241.715
	5225965.810
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	535
	宝田村涵洞2
	43375789.419
	5225941.102
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	536
	宝田村涵洞3
	43375797.225
	5225883.733
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	537
	宝田村涵洞4
	43369201.969
	5221993.349
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	538
	宝田村涵洞5
	43375883.173
	5225477.254
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	539
	宝田村涵洞6
	43375893.281
	5225462.423
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	540
	宝田村涵洞7
	43374901.308
	5225397.944
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	541
	宝田村涵洞8
	43374796.222
	5225374.467
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	542
	宝田村涵洞9
	43374648.885
	5225342.436
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	543
	宝田村涵洞10
	43374588.934
	5225329.083
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	544
	宝田村涵洞11
	43374702.747
	5225354.079
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	545
	宝田村涵洞12
	43374483.496
	5225305.218
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	546
	宝田村涵洞13
	43374357.625
	5225279.220
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	547
	宝田村涵洞14
	43374154.877
	5225233.852
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	548
	宝田村涵洞15
	43373987.480
	5225198.221
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	549
	宝田村涵洞16
	43373890.110
	5225176.118
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	550
	宝田村涵洞17
	43373696.398
	5225143.081
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	551
	宝田村涵洞18
	43373596.149
	5225122.008
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	552
	宝田村涵洞19
	43373746.668
	5225153.976
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	553
	宝田村涵洞20
	43373894.009
	5225188.623
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	554
	宝田村涵洞21
	43374049.456
	5225209.926
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	555
	宝田村涵洞22
	43374080.081
	5225218.820
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	556
	宝田村涵洞23
	43373919.417
	5225184.324
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	557
	宝田村涵洞24
	43373840.767
	5225164.623
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	558
	宝田村涵洞25
	43373797.052
	5225165.039
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	559
	宝田村涵洞26
	43373785.659
	5225152.901
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	560
	宝田村涵洞27
	43373651.548
	5225123.860
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	561
	宝田村涵洞28
	43373614.655
	5225117.059
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	562
	宝田村涵洞29
	43373657.647
	5225136.598
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	563
	宝田村涵洞30
	43373753.984
	5225147.256
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	564
	宝田村涵洞31
	43373695.330
	5225132.396
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	565
	宝田村涵洞32
	43373738.452
	5224754.009
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	566
	宝田村涵洞33
	43373571.297
	5224780.972
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	567
	宝田村涵洞34
	43373644.211
	5224763.342
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	568
	宝田村涵洞35
	43373669.267
	5224770.561
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	569
	宝田村涵洞36
	43373826.724
	5224734.662
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	570
	宝田村涵洞37
	43373801.064
	5224730.342
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	571
	宝田村涵洞38
	43373724.826
	5224746.201
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	572
	宝田村涵洞39
	43373869.134
	5224714.783
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	573
	宝田村涵洞40
	43373970.448
	5224702.683
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	574
	宝田村涵洞41
	43374509.521
	5224888.058
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	575
	宝田村涵洞42
	43374887.762
	5224972.522
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	576
	宝田村涵洞43
	43374605.829
	5224908.628
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	577
	宝田村涵洞44
	43374940.218
	5224825.595
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	578
	宝田村涵洞45
	43375654.121
	5224793.537
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	579
	宝田村涵洞46
	43374294.742
	5224633.967
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	580
	宝田村涵洞47
	43374214.024
	5224653.038
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	581
	宝田村涵洞48
	43374397.838
	5224613.247
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	582
	宝田村涵洞49
	43374209.898
	5224641.981
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	583
	宝田村涵洞50
	43374393.547
	5224602.425
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	584
	宝田村涵洞51
	43374299.831
	5224625.744
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	585
	宝田村涵洞52
	43374454.088
	5224590.566
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	586
	宝田村涵洞53
	43375010.899
	5224166.344
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	587
	宝田村涵洞54
	43375042.710
	5224153.226
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	588
	宝田村涵洞55
	43375137.215
	5224111.750
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	589
	宝田村涵洞56
	43375110.396
	5224116.827
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	590
	宝田村涵洞57
	43375206.512
	5224083.065
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	591
	宝田村涵洞58
	43375286.292
	5224058.876
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	592
	宝田村涵洞59
	43375365.001
	5224030.619
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	593
	宝田村涵洞60
	43374810.065
	5223853.320
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	594
	宝田村涵洞61
	43369334.505
	5222021.344
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	595
	宝田村涵洞62
	43369421.448
	5222043.401
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	596
	宝田村涵洞63
	43369422.007
	5222055.630
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	597
	宝田村涵洞64
	43373628.808
	5224193.999
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	598
	宝田村涵洞65
	43373702.031
	5224093.754
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	599
	宝田村涵洞66
	43373239.549
	5224193.734
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	600
	宝田村涵洞67
	43373193.525
	5224197.741
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	改造

	601
	宝田村涵洞68
	43372929.436
	5223933.222
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	改造

	602
	宝田村涵洞69
	43372816.256
	5223942.917
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	改造

	603
	宝田村涵洞70
	43372513.106
	5222865.953
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	604
	宝田村涵洞71
	43373090.987
	5222774.608
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	605
	宝田村涵洞72
	43373227.433
	5222743.415
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	606
	宝田村涵洞73
	43373353.610
	5222701.491
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	607
	宝田村涵洞74
	43371243.150
	5222657.789
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	608
	宝田村涵洞75
	43372794.453
	5222050.144
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	609
	宝田村涵洞76
	43372716.323
	5222028.820
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	610
	宝田村涵洞77
	43372459.362
	5222029.699
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	611
	宝田村涵洞78
	43371154.787
	5222952.930
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	改造

	612
	宝田村涵洞79
	43370997.527
	5222929.456
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	改造

	613
	宝田村涵洞80
	43371064.839
	5222912.675
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	614
	宝田村涵洞81
	43371322.803
	5222742.981
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	615
	宝田村涵洞82
	43371020.882
	5222466.845
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	616
	宝田村涵洞83
	43369389.847
	5222655.009
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	617
	宝田村涵洞84
	43373628.808
	5224093.754
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	618
	宝田村涵洞85
	43369759.851
	5222634.539
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	619
	宝田村涵洞86
	43370033.008
	5222626.603
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	620
	宝田村涵洞87
	43370188.016
	5222607.234
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	621
	宝田村涵洞88
	43370336.812
	5222590.314
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	622
	宝田村涵洞89
	43370508.486
	5222594.191
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	623
	宝田村涵洞90
	43369266.768
	5222334.742
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	624
	宝田村涵洞91
	43369160.890
	5222305.014
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	625
	宝田村涵洞92
	43369384.040
	5222368.184
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	626
	宝田村涵洞93
	43370075.408
	5222239.684
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	627
	宝田村涵洞94
	43370177.429
	5222217.963
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	628
	宝田村涵洞95
	43370176.495
	5222195.917
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	629
	宝田村涵洞96
	43369650.063
	5222097.184
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	630
	宝田村涵洞97
	43369604.886
	5222078.577
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	631
	宝田村涵洞98
	43369468.773
	5222053.968
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	632
	宝田村涵洞99
	43369331.664
	5222020.372
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	633
	宝田村涵洞100
	43369215.850
	5221973.913
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	634
	宝田村涵洞101
	43369125.922
	5221945.950
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	635
	宝田村涵洞102
	43369107.080
	5221819.459
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	636
	宝田村涵洞103
	43374452.038
	5225311.467
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	637
	宝田村涵洞104
	43374275.586
	5225273.271
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	638
	宝田村涵洞105
	43373987.480
	5225198.221
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	639
	宝田村涵洞106
	43373575.476
	5224794.143
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	640
	宝田村涵洞107
	43374100.595
	5224643.464
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	641
	宝田村涵洞108
	43374353.121
	5224622.949
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	642
	宝田村涵洞109
	43374346.167
	5224607.356
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	643
	宝田村涵洞110
	43374606.284
	5224568.015
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	644
	宝田村涵洞111
	43374601.376
	5224550.552
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	645
	宝田村涵洞112
	43375085.960
	5224586.209
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	646
	宝田村涵洞113
	43375067.166
	5224564.461
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	647
	宝田村涵洞114
	43375003.569
	5224403.975
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	648
	宝田村涵洞115
	43375003.569
	5224393.266
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	649
	宝田村涵洞116
	43373837.132
	5223924.336
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	650
	宝田村涵洞117
	43373985.880
	5223755.885
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	651
	宝田村涵洞118
	43369191.169
	5221989.340
	新建
	进地
	宝田村
	上集镇
	新建

	652
	稻香村涵洞1
	43371005.246
	5228906.736
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	653
	稻香村涵洞2
	43370929.564
	5228800.906
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	654
	稻香村涵洞3
	43370895.441
	5228748.665
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	655
	稻香村涵洞4
	43370872.837
	5228708.776
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	656
	稻香村涵洞5
	43370852.305
	5228654.600
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	657
	稻香村涵洞6
	43370834.284
	5228587.578
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	658
	稻香村涵洞7
	43370814.947
	5228487.361
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	659
	稻香村涵洞8
	43370776.684
	5228376.794
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	660
	稻香村涵洞9
	43371140.871
	5229090.963
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	661
	稻香村涵洞10
	43371899.746
	5227418.640
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	662
	稻香村涵洞11
	43371899.746
	5227347.349
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	663
	稻香村涵洞12
	43371901.311
	5227157.686
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	664
	稻香村涵洞13
	43373415.726
	5228347.164
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	665
	稻香村涵洞14
	43373962.230
	5228172.875
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	666
	稻香村涵洞15
	43374061.064
	5228191.777
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	667
	稻香村涵洞16
	43374254.478
	5228227.697
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	668
	稻香村涵洞17
	43374163.951
	5228212.777
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	669
	稻香村涵洞18
	43374012.645
	5228181.431
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	670
	稻香村涵洞19
	43374491.985
	5228272.135
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	671
	稻香村涵洞20
	43374426.199
	5228258.524
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	672
	稻香村涵洞21
	43374214.014
	5228218.824
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	673
	稻香村涵洞22
	43374638.788
	5228298.224
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	674
	稻香村涵洞23
	43374427.222
	5228249.244
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	675
	稻香村涵洞24
	43374830.063
	5228335.339
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	676
	稻香村涵洞25
	43374800.471
	5228330.693
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	677
	稻香村涵洞26
	43374573.651
	5228286.423
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	678
	稻香村涵洞27
	43374607.371
	5228284.289
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	679
	稻香村涵洞28
	43374973.205
	5228361.615
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	680
	稻香村涵洞29
	43374734.578
	5228316.778
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	681
	稻香村涵洞30
	43374799.620
	5228324.121
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	682
	稻香村涵洞31
	43374845.876
	5228332.876
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	683
	稻香村涵洞32
	43374974.531
	5228357.025
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	684
	稻香村涵洞33
	43374055.345
	5227595.650
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	685
	稻香村涵洞34
	43374958.779
	5227622.245
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	686
	稻香村涵洞35
	43374949.991
	5227628.906
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	687
	稻香村涵洞36
	43374047.975
	5227339.556
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	688
	稻香村涵洞37
	43374592.417
	5227344.841
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	689
	稻香村涵洞38
	43374415.040
	5227198.612
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	690
	稻香村涵洞39
	43374038.698
	5227108.229
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	691
	稻香村涵洞40
	43373613.768
	5226862.747
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	692
	稻香村涵洞41
	43374840.258
	5226876.878
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	693
	稻香村涵洞42
	43375154.671
	5226891.992
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	694
	稻香村涵洞43
	43375296.325
	5226958.052
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	695
	稻香村涵洞44
	43374637.176
	5226533.938
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	新建

	696
	稻香村涵洞45
	43374672.017
	5226507.370
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	697
	稻香村涵洞46
	43374833.472
	5226440.279
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	698
	稻香村涵洞47
	43374785.289
	5226453.772
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	699
	稻香村涵洞48
	43374959.269
	5226467.323
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	700
	稻香村涵洞49
	43375120.365
	5226487.957
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	701
	稻香村涵洞50
	43375251.067
	5226485.626
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	702
	稻香村涵洞51
	43375541.844
	5226571.418
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	703
	稻香村涵洞52
	43373293.886
	5226062.889
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	704
	稻香村涵洞53
	43373531.612
	5226191.630
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	705
	稻香村涵洞54
	43373651.314
	5226226.901
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	706
	稻香村涵洞55
	43373616.874
	5226213.069
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	新建

	707
	稻香村涵洞56
	43373591.921
	5225756.374
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	708
	稻香村涵洞57
	43373714.880
	5225788.005
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	709
	稻香村涵洞58
	43373769.523
	5225856.707
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	710
	稻香村涵洞59
	43373670.185
	5225771.904
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	711
	稻香村涵洞60
	43373782.188
	5225802.089
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	712
	稻香村涵洞61
	43373781.926
	5225805.000
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	新建

	713
	稻香村涵洞62
	43373868.414
	5225755.157
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	新建

	714
	稻香村涵洞63
	43373938.451
	5225753.740
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	新建

	715
	稻香村涵洞64
	43374226.651
	5225783.861
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	716
	稻香村涵洞65
	43373352.897
	5228202.534
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	717
	稻香村涵洞66
	43372909.851
	5228152.467
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	718
	稻香村涵洞67
	43372891.762
	5228153.121
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	719
	稻香村涵洞68
	43372848.953
	5227774.725
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	720
	稻香村涵洞69
	43372829.933
	5227776.240
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	721
	稻香村涵洞70
	43372800.837
	5227567.573
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	722
	稻香村涵洞71
	43372816.132
	5227566.331
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	723
	稻香村涵洞72
	43372896.994
	5227545.662
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	724
	稻香村涵洞73
	43372939.475
	5227538.312
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	725
	稻香村涵洞74
	43373036.058
	5227522.549
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	726
	稻香村涵洞75
	43373204.498
	5227504.218
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	727
	稻香村涵洞76
	43372754.855
	5227281.886
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	728
	稻香村涵洞77
	43372731.124
	5226998.436
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	729
	稻香村涵洞78
	43372700.932
	5226839.679
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	730
	稻香村涵洞79
	43373296.199
	5227287.440
	新建
	进地
	稻香村
	上集镇
	改造

	731
	稻香村涵洞80
	43368569.119
	5227966.631
	新建
	过路
	稻香村
	上集镇
	改造

	732
	民族村涵洞1
	43369324.067
	5228538.301
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	改造

	733
	民族村涵洞2
	43369495.556
	5228158.025
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	新建

	734
	民族村涵洞3
	43368517.142
	5227890.288
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	改造

	735
	民族村涵洞4
	43368385.971
	5227734.798
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	736
	民族村涵洞5
	43368424.218
	5227608.461
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	737
	民族村涵洞6
	43368483.664
	5227520.672
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	738
	民族村涵洞7
	43369739.361
	5227411.641
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	739
	民族村涵洞8
	43369847.560
	5227429.239
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	740
	民族村涵洞9
	43368940.054
	5226994.561
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	改造

	741
	民族村涵洞10
	43369310.005
	5226820.145
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	742
	民族村涵洞11
	43368686.599
	5226708.772
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	743
	民族村涵洞12
	43368904.724
	5226706.853
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	744
	民族村涵洞13
	43369139.520
	5226589.312
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	745
	民族村涵洞14
	43368719.851
	5226560.937
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	746
	民族村涵洞15
	43368753.335
	5226556.875
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	747
	民族村涵洞16
	43368892.632
	5226565.162
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	748
	民族村涵洞17
	43369090.136
	5226585.307
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	749
	民族村涵洞18
	43369034.825
	5226574.418
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	750
	民族村涵洞19
	43369134.945
	5226582.909
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	改造

	751
	民族村涵洞20
	43369413.518
	5226602.142
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	752
	民族村涵洞21
	43369266.596
	5226589.176
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	753
	民族村涵洞22
	43369315.899
	5226586.860
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	754
	民族村涵洞23
	43369571.125
	5226949.331
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	改造

	755
	民族村涵洞24
	43369635.654
	5226715.566
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	756
	民族村涵洞25
	43369702.371
	5227136.363
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	改造

	757
	民族村涵洞26
	43369788.858
	5227148.432
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	改造

	758
	民族村涵洞27
	43370032.134
	5227037.227
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	759
	民族村涵洞28
	43370295.403
	5227121.486
	新建
	进地
	民族村
	上集镇
	改造

	760
	民族村涵洞29
	43370336.879
	5227132.490
	新建
	过路
	民族村
	上集镇
	改造

	761
	幸福村涵洞1
	43389905.605
	5248425.492
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	762
	幸福村涵洞2
	43389837.328
	5248391.410
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	763
	幸福村涵洞3
	43389773.839
	5248363.661
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	764
	幸福村涵洞4
	43389666.536
	5248333.588
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	765
	幸福村涵洞5
	43390048.182
	5248213.825
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	766
	幸福村涵洞6
	43389611.402
	5248308.759
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	767
	幸福村涵洞7
	43389576.953
	5248312.233
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	768
	幸福村涵洞8
	43389523.502
	5248279.936
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	769
	幸福村涵洞9
	43389430.188
	5248257.402
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	770
	幸福村涵洞10
	43389452.137
	5248253.307
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	771
	幸福村涵洞11
	43389409.324
	5248059.984
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	772
	幸福村涵洞12
	43389449.918
	5247998.111
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	773
	幸福村涵洞13
	43389509.229
	5247907.138
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	774
	幸福村涵洞14
	43388880.023
	5247838.660
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	775
	幸福村涵洞15
	43389331.592
	5247545.716
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	776
	幸福村涵洞16
	43388945.659
	5247406.170
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	777
	幸福村涵洞17
	43388945.659
	5247332.401
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	778
	幸福村涵洞18
	43389613.180
	5246672.657
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	779
	幸福村涵洞19
	43389828.611
	5246705.533
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	780
	幸福村涵洞20
	43389743.847
	5246698.550
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	781
	幸福村涵洞21
	43390244.214
	5246799.029
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	782
	幸福村涵洞22
	43390168.802
	5246793.324
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	783
	幸福村涵洞23
	43389918.833
	5246739.389
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	784
	幸福村涵洞24
	43390177.800
	5246784.730
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	785
	幸福村涵洞25
	43390332.707
	5246826.412
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	786
	幸福村涵洞26
	43389628.566
	5246159.719
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	787
	幸福村涵洞27
	43389755.561
	5244549.553
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	788
	幸福村涵洞28
	43389720.332
	5244544.997
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	789
	幸福村涵洞29
	43389541.521
	5244495.927
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	790
	幸福村涵洞30
	43389399.723
	5244439.789
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	791
	幸福村涵洞31
	43389383.073
	5244368.866
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	792
	幸福村涵洞32
	43389230.330
	5244347.421
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	793
	幸福村涵洞33
	43389027.223
	5244330.380
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	794
	幸福村涵洞34
	43388686.927
	5244306.621
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	795
	幸福村涵洞35
	43388400.193
	5244291.356
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	796
	幸福村涵洞36
	43388409.778
	5244286.787
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	797
	幸福村涵洞37
	43389093.383
	5244022.866
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	798
	幸福村涵洞38
	43388789.955
	5243949.210
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	799
	幸福村涵洞39
	43388486.907
	5243880.001
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	800
	幸福村涵洞40
	43388437.587
	5243864.590
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	801
	幸福村涵洞41
	43388383.958
	5243853.640
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	802
	幸福村涵洞42
	43388158.367
	5243789.580
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	803
	幸福村涵洞43
	43388920.445
	5243514.927
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	804
	幸福村涵洞44
	43388608.080
	5243388.070
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	805
	幸福村涵洞45
	43388606.699
	5243404.082
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	806
	幸福村涵洞46
	43388458.081
	5243330.035
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	807
	幸福村涵洞47
	43388275.077
	5243265.216
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	808
	幸福村涵洞48
	43387440.886
	5243617.404
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	809
	幸福村涵洞49
	43388134.211
	5243219.342
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	810
	幸福村涵洞50
	43388057.547
	5243176.244
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	811
	幸福村涵洞51
	43388010.965
	5243171.124
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	812
	幸福村涵洞52
	43387856.866
	5243099.364
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	813
	幸福村涵洞53
	43387875.874
	5243118.884
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	814
	幸福村涵洞54
	43387719.296
	5243050.969
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	815
	幸福村涵洞55
	43389534.849
	5242849.891
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	816
	幸福村涵洞56
	43389758.229
	5242980.566
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	817
	幸福村涵洞57
	43389896.548
	5243471.618
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	818
	幸福村涵洞58
	43390076.943
	5243522.262
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	819
	幸福村涵洞59
	43390294.129
	5243574.528
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	820
	幸福村涵洞60
	43390355.782
	5243597.274
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	821
	幸福村涵洞61
	43390493.726
	5243628.013
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	822
	幸福村涵洞62
	43390622.194
	5243655.617
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	823
	幸福村涵洞63
	43390395.366
	5243591.015
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	824
	幸福村涵洞64
	43390329.220
	5243579.133
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	825
	幸福村涵洞65
	43390667.049
	5243650.406
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	826
	幸福村涵洞66
	43390876.140
	5243709.349
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	827
	幸福村涵洞67
	43390974.496
	5243731.957
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	828
	幸福村涵洞68
	43390881.319
	5243699.155
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	829
	幸福村涵洞69
	43391381.925
	5243785.572
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	830
	幸福村涵洞70
	43392101.502
	5243249.213
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	831
	幸福村涵洞71
	43391350.907
	5243231.441
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	832
	幸福村涵洞72
	43391436.348
	5242997.095
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	833
	幸福村涵洞73
	43391468.414
	5242980.075
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	834
	幸福村涵洞74
	43391940.801
	5242956.904
	拆除重建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	835
	幸福村涵洞75
	43391934.771
	5242848.536
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	836
	幸福村涵洞76
	43391934.008
	5242830.907
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	837
	幸福村涵洞77
	43391850.078
	5242740.369
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	838
	幸福村涵洞78
	43391859.934
	5242733.137
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	839
	幸福村涵洞79
	43391184.352
	5242955.019
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	840
	幸福村涵洞80
	43390802.607
	5242747.738
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	841
	幸福村涵洞81
	43390840.376
	5242692.960
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	842
	幸福村涵洞82
	43390699.936
	5242606.209
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	843
	幸福村涵洞83
	43390374.377
	5242504.401
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	844
	幸福村涵洞84
	43390227.824
	5242423.955
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	845
	幸福村涵洞85
	43390150.089
	5242381.285
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	846
	幸福村涵洞86
	43389539.925
	5248301.815
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	847
	幸福村涵洞87
	43389800.882
	5242417.095
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	848
	幸福村涵洞88
	43389731.776
	5242361.110
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	849
	幸福村涵洞89
	43389639.718
	5242289.704
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	850
	幸福村涵洞90
	43389574.654
	5242219.199
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	851
	幸福村涵洞91
	43389607.606
	5242254.302
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	852
	幸福村涵洞92
	43389689.585
	5242332.948
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	853
	幸福村涵洞93
	43390079.172
	5242339.368
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	854
	幸福村涵洞94
	43390042.561
	5241981.497
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	855
	幸福村涵洞95
	43390087.645
	5242017.979
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	856
	幸福村涵洞96
	43389968.039
	5241924.226
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	857
	幸福村涵洞97
	43390252.767
	5241866.910
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	858
	幸福村涵洞98
	43390293.782
	5241906.741
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	859
	幸福村涵洞99
	43390345.625
	5241962.870
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	860
	幸福村涵洞100
	43390249.265
	5241845.451
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	861
	幸福村涵洞101
	43390358.069
	5241956.906
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	862
	幸福村涵洞102
	43390441.683
	5242045.163
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	863
	幸福村涵洞103
	43390477.826
	5242103.148
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	864
	幸福村涵洞104
	43390496.105
	5242102.388
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	865
	幸福村涵洞105
	43390567.925
	5242191.894
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	866
	幸福村涵洞106
	43390550.006
	5242160.073
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	867
	幸福村涵洞107
	43390616.977
	5242262.992
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	868
	幸福村涵洞108
	43390627.858
	5242258.946
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	869
	幸福村涵洞109
	43390649.365
	5242309.567
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	870
	幸福村涵洞110
	43390811.866
	5242331.484
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	871
	幸福村涵洞111
	43390693.357
	5242309.083
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	872
	幸福村涵洞112
	43390435.607
	5241369.377
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	873
	幸福村涵洞113
	43390858.845
	5241431.984
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	874
	幸福村涵洞114
	43390447.684
	5241374.466
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	875
	幸福村涵洞115
	43390732.340
	5241327.463
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	876
	幸福村涵洞116
	43390816.849
	5241392.655
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	877
	幸福村涵洞117
	43390914.184
	5241473.171
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	878
	幸福村涵洞118
	43390776.691
	5241367.989
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	879
	幸福村涵洞119
	43390781.663
	5241346.223
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	880
	幸福村涵洞120
	43390861.097
	5241414.913
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	881
	幸福村涵洞121
	43390893.465
	5241441.501
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	882
	幸福村涵洞122
	43390966.101
	5241497.461
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	883
	幸福村涵洞123
	43390989.071
	5241538.000
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	884
	幸福村涵洞124
	43391069.152
	5241596.881
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	885
	幸福村涵洞125
	43391044.200
	5241557.604
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	886
	幸福村涵洞126
	43391097.549
	5241602.155
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	887
	幸福村涵洞127
	43391124.837
	5241632.967
	拆除重建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	888
	幸福村涵洞128
	43391170.875
	5241660.974
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	889
	幸福村涵洞129
	43391314.459
	5241712.083
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	890
	幸福村涵洞130
	43391197.325
	5241691.850
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	891
	幸福村涵洞131
	43391302.869
	5241698.304
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	892
	幸福村涵洞132
	43391449.260
	5241590.130
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	893
	幸福村涵洞133
	43391386.932
	5241700.069
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	894
	幸福村涵洞134
	43391029.916
	5241137.894
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	895
	幸福村涵洞135
	43390887.561
	5241061.019
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	896
	幸福村涵洞136
	43391154.682
	5241069.511
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	897
	幸福村涵洞137
	43390974.382
	5240699.707
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	898
	幸福村涵洞138
	43393858.667
	5247997.242
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	899
	幸福村涵洞139
	43393838.103
	5247958.302
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	900
	幸福村涵洞140
	43393779.286
	5247847.787
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	901
	幸福村涵洞141
	43394055.124
	5247754.904
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	902
	幸福村涵洞142
	43393966.638
	5247688.223
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	903
	幸福村涵洞143
	43393882.393
	5247641.107
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	904
	幸福村涵洞144
	43393737.165
	5247551.275
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	905
	幸福村涵洞145
	43393559.807
	5247582.767
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	906
	幸福村涵洞146
	43393508.741
	5247555.381
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	907
	幸福村涵洞147
	43393069.280
	5247464.483
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	908
	幸福村涵洞148
	43393146.749
	5247477.186
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	909
	幸福村涵洞149
	43392935.222
	5247438.275
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	910
	幸福村涵洞150
	43392994.572
	5247446.355
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	911
	幸福村涵洞151
	43392386.194
	5247039.338
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	912
	幸福村涵洞152
	43392830.648
	5247418.200
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	913
	幸福村涵洞153
	43392639.241
	5247359.960
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	914
	幸福村涵洞154
	43392405.605
	5247305.632
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	915
	幸福村涵洞155
	43392314.773
	5247294.485
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	916
	幸福村涵洞156
	43392511.263
	5247326.922
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	917
	幸福村涵洞157
	43392731.007
	5247377.120
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	918
	幸福村涵洞158
	43392873.174
	5247403.194
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	919
	幸福村涵洞159
	43392967.048
	5247423.163
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	920
	幸福村涵洞160
	43393065.673
	5247445.709
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	921
	幸福村涵洞161
	43393134.571
	5247458.503
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	922
	幸福村涵洞162
	43393243.389
	5247482.479
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	923
	幸福村涵洞163
	43393315.030
	5247519.936
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	924
	幸福村涵洞164
	43393928.580
	5247253.143
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	925
	幸福村涵洞165
	43394122.500
	5246890.500
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	926
	幸福村涵洞166
	43394087.813
	5246900.264
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	927
	幸福村涵洞167
	43393735.665
	5246529.755
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	928
	幸福村涵洞168
	43393636.099
	5246303.094
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	929
	幸福村涵洞169
	43393203.219
	5247033.271
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	930
	幸福村涵洞170
	43393127.262
	5246926.743
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	931
	幸福村涵洞171
	43393014.242
	5246773.275
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	932
	幸福村涵洞172
	43392981.809
	5246696.604
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	933
	幸福村涵洞173
	43392831.587
	5246491.646
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	934
	幸福村涵洞174
	43392692.022
	5246486.872
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	935
	幸福村涵洞175
	43392565.266
	5246514.287
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	936
	幸福村涵洞176
	43392474.651
	5246493.216
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	937
	幸福村涵洞177
	43392394.910
	5246460.742
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	938
	幸福村涵洞178
	43391926.916
	5246789.191
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	新建

	939
	幸福村涵洞179
	43387550.431
	5243640.813
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	940
	幸福村涵洞180
	43387701.797
	5243687.254
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	941
	幸福村涵洞181
	43387523.588
	5243633.468
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	942
	幸福村涵洞182
	43387619.576
	5243658.551
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	943
	幸福村涵洞183
	43387690.996
	5243673.363
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	944
	幸福村涵洞184
	43388553.987
	5243885.246
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	945
	幸福村涵洞185
	43388644.493
	5243909.993
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	946
	幸福村涵洞186
	43388729.625
	5243928.033
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	947
	幸福村涵洞187
	43389032.391
	5244003.509
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	948
	幸福村涵洞188
	43389273.640
	5244061.908
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	949
	幸福村涵洞189
	43387807.500
	5243081.253
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	950
	幸福村涵洞190
	43387964.340
	5243137.447
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	951
	幸福村涵洞191
	43387956.815
	5243147.544
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	952
	幸福村涵洞192
	43388238.297
	5243257.613
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	953
	幸福村涵洞193
	43388184.574
	5243225.611
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	954
	幸福村涵洞194
	43388358.663
	5243303.563
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	955
	幸福村涵洞195
	43388461.234
	5243346.355
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	956
	幸福村涵洞196
	43388542.721
	5243376.829
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	957
	幸福村涵洞197
	43388408.024
	5243311.358
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	958
	幸福村涵洞198
	43388407.686
	5243307.670
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	959
	幸福村涵洞199
	43388859.879
	5243488.941
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	960
	幸福村涵洞200
	43388861.799
	5243484.971
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	961
	幸福村涵洞201
	43389018.352
	5243547.736
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	962
	幸福村涵洞202
	43389019.580
	5243543.939
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	963
	幸福村涵洞203
	43389175.660
	5243619.274
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	964
	幸福村涵洞204
	43389229.567
	5243641.138
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	965
	幸福村涵洞205
	43389339.803
	5243682.352
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	966
	幸福村涵洞206
	43389367.242
	5243695.167
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	967
	幸福村涵洞207
	43389406.117
	5243714.319
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	968
	幸福村涵洞208
	43389130.277
	5243587.859
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	969
	幸福村涵洞209
	43389131.505
	5243584.062
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	970
	幸福村涵洞210
	43389246.419
	5243634.894
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	971
	幸福村涵洞211
	43389247.647
	5243631.096
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	972
	幸福村涵洞212
	43389344.113
	5243674.658
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	973
	幸福村涵洞213
	43389344.818
	5243670.287
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	974
	幸福村涵洞214
	43389469.830
	5243722.116
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	975
	幸福村涵洞215
	43387800.144
	5242881.038
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	976
	幸福村涵洞216
	43388400.471
	5242881.800
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	977
	幸福村涵洞217
	43389954.935
	5243491.035
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	978
	幸福村涵洞218
	43389991.884
	5243501.878
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	979
	幸福村涵洞219
	43390146.745
	5243542.353
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	980
	幸福村涵洞220
	43390230.436
	5243566.799
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	981
	幸福村涵洞221
	43390102.340
	5243517.478
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	982
	幸福村涵洞222
	43390034.042
	5243501.590
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	983
	幸福村涵洞223
	43390361.364
	5243694.784
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	984
	幸福村涵洞224
	43390431.961
	5243797.257
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	985
	幸福村涵洞225
	43390576.380
	5243631.893
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	986
	幸福村涵洞226
	43390817.288
	5243683.996
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	987
	幸福村涵洞227
	43390475.670
	5243610.123
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	988
	幸福村涵洞228
	43390618.871
	5243637.361
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	989
	幸福村涵洞229
	43389904.601
	5241874.567
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	改造

	990
	幸福村涵洞230
	43389478.055
	5248278.886
	新建
	进地
	幸福村
	长山镇
	新建

	991
	阁山村涵洞1
	43383886.163
	5250976.869
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	992
	阁山村涵洞2
	43383563.118
	5250371.773
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	993
	阁山村涵洞3
	43383711.218
	5249141.734
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	994
	阁山村涵洞4
	43383738.642
	5248927.961
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	995
	阁山村涵洞5
	43381660.485
	5248184.059
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	996
	阁山村涵洞6
	43381861.624
	5247725.421
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	997
	阁山村涵洞7
	43381878.404
	5247732.780
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	998
	阁山村涵洞8
	43381928.215
	5247559.325
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	999
	阁山村涵洞9
	43381946.105
	5247565.538
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1000
	阁山村涵洞10
	43383281.446
	5247439.984
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1001
	阁山村涵洞11
	43383439.974
	5247316.789
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1002
	阁山村涵洞12
	43383510.457
	5247219.336
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1003
	阁山村涵洞13
	43383683.028
	5247123.128
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1004
	阁山村涵洞14
	43383740.028
	5246958.231
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1005
	阁山村涵洞15
	43383640.012
	5246944.749
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1006
	阁山村涵洞16
	43383593.041
	5246924.441
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1007
	阁山村涵洞17
	43383968.550
	5246119.430
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1008
	阁山村涵洞18
	43383489.461
	5246897.674
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1009
	阁山村涵洞19
	43383196.083
	5246875.335
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1010
	阁山村涵洞20
	43384145.612
	5246034.742
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1011
	阁山村涵洞21
	43384275.934
	5246201.605
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1012
	阁山村涵洞22
	43384394.005
	5246263.429
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1013
	阁山村涵洞23
	43384382.016
	5246384.622
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1014
	阁山村涵洞24
	43384443.972
	5246436.799
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1015
	阁山村涵洞25
	43384595.926
	5246459.112
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1016
	阁山村涵洞26
	43384481.019
	5245889.241
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1017
	阁山村涵洞27
	43384523.247
	5245792.797
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1018
	阁山村涵洞28
	43384498.580
	5246943.780
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1019
	阁山村涵洞29
	43382759.330
	5246714.479
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1020
	阁山村涵洞30
	43382745.627
	5246702.824
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1021
	阁山村涵洞31
	43382811.746
	5246639.305
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1022
	阁山村涵洞32
	43382824.777
	5246578.997
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1023
	阁山村涵洞33
	43382817.508
	5246500.211
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1024
	阁山村涵洞34
	43382833.948
	5246502.855
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1025
	阁山村涵洞35
	43382830.044
	5246439.875
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1026
	阁山村涵洞36
	43382991.116
	5246456.045
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1027
	阁山村涵洞37
	43383356.871
	5246500.519
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1028
	阁山村涵洞38
	43383560.518
	5246698.413
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1029
	阁山村涵洞39
	43383657.727
	5246793.485
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1030
	阁山村涵洞40
	43383759.319
	5246892.842
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1031
	阁山村涵洞41
	43383848.571
	5246775.104
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1032
	阁山村涵洞42
	43383825.567
	5246757.666
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1033
	阁山村涵洞43
	43383839.113
	5246682.376
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1034
	阁山村涵洞44
	43383871.932
	5246675.220
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1035
	阁山村涵洞45
	43383873.399
	5246555.888
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1036
	阁山村涵洞46
	43383904.237
	5246570.636
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1037
	阁山村涵洞47
	43383914.585
	5246461.868
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1038
	阁山村涵洞48
	43383911.926
	5246394.628
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1039
	阁山村涵洞49
	43383949.822
	5246244.845
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1040
	阁山村涵洞50
	43383980.413
	5246181.096
	新建
	进地
	阁山村
	长山镇
	新建

	1041
	四部村涵洞1
	43386311.235
	5246355.727
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1042
	四部村涵洞2
	43386401.527
	5246261.582
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1043
	四部村涵洞3
	43386432.673
	5246210.957
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1044
	四部村涵洞4
	43385605.341
	5245255.888
	新建
	进地
	四部村
	长山镇
	新建

	1045
	四部村涵洞5
	43385704.614
	5245154.185
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1046
	四部村涵洞6
	43385669.792
	5245132.569
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1047
	四部村涵洞7
	43385740.458
	5245165.336
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1048
	四部村涵洞8
	43385672.466
	5245118.436
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1049
	四部村涵洞9
	43385799.395
	5245153.727
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1050
	四部村涵洞10
	43385911.521
	5245178.249
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1051
	四部村涵洞11
	43386026.503
	5245201.030
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1052
	四部村涵洞12
	43385975.384
	5245177.925
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1053
	四部村涵洞13
	43386103.217
	5245199.760
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1054
	四部村涵洞14
	43386170.171
	5245202.640
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1055
	四部村涵洞15
	43386225.503
	5245226.810
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1056
	四部村涵洞16
	43386281.323
	5245241.028
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1057
	四部村涵洞17
	43386324.425
	5245233.801
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1058
	四部村涵洞18
	43386486.002
	5245261.152
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1059
	四部村涵洞19
	43386562.194
	5245285.163
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1060
	四部村涵洞20
	43386794.812
	5245332.661
	新建
	进地
	四部村
	长山镇
	新建

	1061
	四部村涵洞21
	43387230.406
	5245225.249
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1062
	四部村涵洞22
	43387115.312
	5245208.345
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1063
	四部村涵洞23
	43387171.152
	5245198.015
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1064
	四部村涵洞24
	43387086.066
	5245171.103
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1065
	四部村涵洞25
	43386968.972
	5245118.309
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1066
	四部村涵洞26
	43386885.626
	5245098.168
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1067
	四部村涵洞27
	43389935.930
	5242488.796
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	改造

	1068
	四部村涵洞28
	43385821.218
	5244772.378
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1069
	四部村涵洞29
	43385912.996
	5244693.539
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1070
	四部村涵洞30
	43385857.554
	5244667.381
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1071
	四部村涵洞31
	43386052.902
	5244717.191
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1072
	四部村涵洞32
	43386135.066
	5244709.833
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1073
	四部村涵洞33
	43386276.106
	5244754.976
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1074
	四部村涵洞34
	43386444.913
	5244771.681
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1075
	四部村涵洞35
	43386621.547
	5244798.641
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1076
	四部村涵洞36
	43386900.265
	5244834.413
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1077
	四部村涵洞37
	43386974.492
	5244841.657
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1078
	四部村涵洞38
	43386957.340
	5244822.308
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1079
	四部村涵洞39
	43387045.955
	5244558.038
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1080
	四部村涵洞40
	43385702.319
	5240671.062
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1081
	四部村涵洞41
	43386571.251
	5244528.118
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1082
	四部村涵洞42
	43386699.406
	5244414.224
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1083
	四部村涵洞43
	43386696.742
	5244399.989
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1084
	四部村涵洞44
	43386728.136
	5244394.860
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1085
	四部村涵洞45
	43386778.596
	5244335.207
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1086
	四部村涵洞46
	43386845.918
	5244265.540
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1087
	四部村涵洞47
	43386955.705
	5244075.449
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1088
	四部村涵洞48
	43387697.266
	5244248.768
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	改造

	1089
	四部村涵洞49
	43382627.619
	5242457.068
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1090
	四部村涵洞50
	43382653.806
	5242436.940
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1091
	四部村涵洞51
	43382758.741
	5242478.917
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1092
	四部村涵洞52
	43382693.272
	5242433.511
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1093
	四部村涵洞53
	43382871.496
	5242524.536
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1094
	四部村涵洞54
	43382967.861
	5242821.964
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1095
	四部村涵洞55
	43383298.627
	5242950.369
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1096
	四部村涵洞56
	43383361.033
	5242756.136
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1097
	四部村涵洞57
	43383332.772
	5242720.806
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1098
	四部村涵洞58
	43383045.739
	5241987.446
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1099
	四部村涵洞59
	43383129.506
	5242025.567
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1100
	四部村涵洞60
	43383210.751
	5242061.180
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1101
	四部村涵洞61
	43383335.999
	5242122.208
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1102
	四部村涵洞62
	43384014.508
	5243156.439
	新建
	进地
	四部村
	长山镇
	新建

	1103
	四部村涵洞63
	43384153.317
	5243174.322
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1104
	四部村涵洞64
	43384198.933
	5243282.866
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1105
	四部村涵洞65
	43384108.031
	5243006.402
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1106
	四部村涵洞66
	43384221.365
	5243096.194
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1107
	四部村涵洞67
	43384314.207
	5243149.816
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1108
	四部村涵洞68
	43384348.466
	5243190.623
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1109
	四部村涵洞69
	43384482.725
	5243255.992
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1110
	四部村涵洞70
	43384482.622
	5243414.673
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1111
	四部村涵洞71
	43385209.686
	5243258.795
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1112
	四部村涵洞72
	43385211.345
	5243245.497
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1113
	四部村涵洞73
	43385124.094
	5243229.533
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1114
	四部村涵洞74
	43385012.281
	5243207.053
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1115
	四部村涵洞75
	43384905.711
	5243196.996
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1116
	四部村涵洞76
	43384892.686
	5243193.082
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1117
	四部村涵洞77
	43384689.773
	5243145.998
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1118
	四部村涵洞78
	43384196.210
	5242860.438
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1119
	四部村涵洞79
	43384306.028
	5242677.660
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1120
	四部村涵洞80
	43384648.513
	5242677.491
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1121
	四部村涵洞81
	43384894.331
	5242745.237
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1122
	四部村涵洞82
	43384972.636
	5242771.203
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1123
	四部村涵洞83
	43384983.979
	5242910.847
	新建
	进地
	四部村
	长山镇
	新建

	1124
	四部村涵洞84
	43385080.157
	5242801.577
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1125
	四部村涵洞85
	43385246.559
	5242837.859
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1126
	四部村涵洞86
	43385341.006
	5242859.729
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1127
	四部村涵洞87
	43385345.292
	5242845.029
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1128
	四部村涵洞88
	43385264.629
	5242817.175
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1129
	四部村涵洞89
	43385084.467
	5242786.519
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1130
	四部村涵洞90
	43385031.281
	5242777.468
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1131
	四部村涵洞91
	43385018.715
	5242772.062
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1132
	四部村涵洞92
	43384975.057
	5242757.807
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1133
	四部村涵洞93
	43384774.326
	5242688.924
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1134
	四部村涵洞94
	43384665.683
	5242679.860
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1135
	四部村涵洞95
	43384262.673
	5242189.405
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1136
	四部村涵洞96
	43384720.522
	5242522.969
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1137
	四部村涵洞97
	43384777.893
	5242268.952
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1138
	四部村涵洞98
	43384942.283
	5242310.120
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1139
	四部村涵洞99
	43384787.077
	5242272.385
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1140
	四部村涵洞100
	43385059.241
	5242340.341
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1141
	四部村涵洞101
	43384943.464
	5242294.853
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1142
	四部村涵洞102
	43385146.459
	5242361.464
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1143
	四部村涵洞103
	43385205.433
	5242382.831
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1144
	四部村涵洞104
	43385060.421
	5242322.574
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1145
	四部村涵洞105
	43385160.231
	5242362.852
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1146
	四部村涵洞106
	43385208.223
	5242367.696
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1147
	四部村涵洞107
	43385273.376
	5242410.208
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1148
	四部村涵洞108
	43385377.552
	5242393.654
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1149
	四部村涵洞109
	43385440.952
	5242447.327
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1150
	四部村涵洞110
	43385434.979
	5242424.761
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1151
	四部村涵洞111
	43385545.459
	5242455.677
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1152
	四部村涵洞112
	43385484.653
	5241543.189
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1153
	四部村涵洞113
	43385546.119
	5241422.610
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1154
	四部村涵洞114
	43386206.688
	5241372.348
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1155
	四部村涵洞115
	43386022.376
	5241327.219
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1156
	四部村涵洞116
	43385582.001
	5241208.952
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1157
	四部村涵洞117
	43385582.390
	5241156.380
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1158
	四部村涵洞118
	43385432.763
	5241032.666
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1159
	四部村涵洞119
	43385354.674
	5240961.046
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1160
	四部村涵洞120
	43385631.351
	5240939.662
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1161
	四部村涵洞121
	43385652.969
	5240939.499
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1162
	四部村涵洞122
	43385116.000
	5240794.964
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1163
	四部村涵洞123
	43384931.150
	5240604.060
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1164
	四部村涵洞124
	43384856.153
	5240446.469
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1165
	四部村涵洞125
	43384858.495
	5240446.629
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1166
	四部村涵洞126
	43385236.614
	5240551.885
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1167
	四部村涵洞127
	43385395.528
	5240591.391
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1168
	四部村涵洞128
	43385239.237
	5240541.291
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1169
	四部村涵洞129
	43385396.870
	5240581.490
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1170
	四部村涵洞130
	43385521.496
	5240615.167
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1171
	四部村涵洞131
	43385685.421
	5240667.267
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1172
	四部村涵洞132
	43385632.881
	5240650.723
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1173
	四部村涵洞133
	43385784.814
	5240690.815
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1174
	四部村涵洞134
	43385905.108
	5240720.062
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1175
	四部村涵洞135
	43386016.108
	5240749.182
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1176
	四部村涵洞136
	43386215.309
	5240800.050
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1177
	四部村涵洞137
	43386218.359
	5240787.926
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1178
	四部村涵洞138
	43386113.985
	5240765.296
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1179
	四部村涵洞139
	43386010.313
	5240738.814
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1180
	四部村涵洞140
	43385897.138
	5240708.511
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1181
	四部村涵洞141
	43385787.044
	5240680.297
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1182
	四部村涵洞142
	43385698.571
	5240613.973
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1183
	四部村涵洞143
	43385632.573
	5240641.225
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1184
	四部村涵洞144
	43385752.137
	5240464.533
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1185
	四部村涵洞145
	43385768.861
	5240286.601
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1186
	四部村涵洞146
	43385780.133
	5240288.258
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1187
	四部村涵洞147
	43386067.258
	5241345.525
	新建
	过路
	四部村
	长山镇
	新建

	1188
	勇敢村涵洞1
	43365638.434
	5215792.244
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1189
	勇敢村涵洞2
	43365946.235
	5216745.736
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1190
	勇敢村涵洞3
	43365806.424
	5216571.679
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1191
	勇敢村涵洞4
	43365847.664
	5216441.767
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1192
	勇敢村涵洞5
	43365872.980
	5216421.891
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1193
	勇敢村涵洞6
	43365889.111
	5216332.216
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1194
	勇敢村涵洞7
	43365916.811
	5216286.984
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1195
	勇敢村涵洞8
	43365931.992
	5216239.369
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1196
	勇敢村涵洞9
	43365958.354
	5216166.137
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1197
	勇敢村涵洞10
	43365911.865
	5216233.056
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1198
	勇敢村涵洞11
	43365938.330
	5216161.736
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1199
	勇敢村涵洞12
	43366032.111
	5215899.360
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1200
	勇敢村涵洞13
	43366059.102
	5215922.425
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1201
	勇敢村涵洞14
	43366326.175
	5216198.375
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1202
	勇敢村涵洞15
	43366146.179
	5215593.400
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1203
	勇敢村涵洞16
	43366185.091
	5215447.940
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1204
	勇敢村涵洞17
	43366756.484
	5215677.951
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1205
	勇敢村涵洞18
	43367050.274
	5217487.710
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1206
	勇敢村涵洞19
	43366938.053
	5217293.610
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1207
	勇敢村涵洞20
	43367142.717
	5217245.022
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1208
	勇敢村涵洞21
	43367667.934
	5216849.435
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1209
	勇敢村涵洞22
	43367767.274
	5216935.622
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1210
	勇敢村涵洞23
	43367847.047
	5216885.353
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1211
	勇敢村涵洞24
	43368035.500
	5217076.009
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1212
	勇敢村涵洞25
	43368217.347
	5216809.250
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1213
	勇敢村涵洞26
	43368443.574
	5216859.535
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1214
	勇敢村涵洞27
	43368210.470
	5215909.209
	新建
	进地
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1215
	勇敢村涵洞28
	43368581.989
	5215168.328
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1216
	勇敢村涵洞29
	43367033.844
	5217461.206
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1217
	十五井村涵洞1
	43357496.416
	5229505.719
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1218
	十五井村涵洞2
	43353433.658
	5229299.695
	新建
	进地
	十五井村
	后头乡
	新建

	1219
	十五井村涵洞3
	43353506.718
	5229302.192
	新建
	进地
	十五井村
	后头乡
	新建

	1220
	十五井村涵洞4
	43353970.653
	5229340.469
	新建
	进地
	十五井村
	后头乡
	新建

	1221
	十五井村涵洞5
	43354398.104
	5229334.159
	新建
	进地
	十五井村
	后头乡
	新建

	1222
	十五井村涵洞6
	43354398.183
	5229322.770
	新建
	进地
	十五井村
	后头乡
	新建

	1223
	十五井村涵洞7
	43354815.890
	5229300.290
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1224
	十五井村涵洞8
	43353114.755
	5227859.555
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1225
	前头村涵洞1
	43359839.348
	5227592.766
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1226
	前头村涵洞2
	43359852.808
	5227598.350
	新建
	过路
	前头村
	后头乡
	新建

	1227
	前头村涵洞3
	43359891.905
	5227578.313
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1228
	前头村涵洞4
	43360008.731
	5227581.075
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1229
	前头村涵洞5
	43360091.709
	5227609.235
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1230
	前头村涵洞6
	43360016.087
	5227579.716
	新建
	过路
	前头村
	后头乡
	新建

	1231
	前头村涵洞7
	43360211.568
	5227411.556
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1232
	前头村涵洞8
	43361092.396
	5228035.315
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1233
	前头村涵洞9
	43361547.417
	5227400.295
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1234
	前头村涵洞10
	43360962.078
	5226514.893
	新建
	过路
	前头村
	后头乡
	新建

	1235
	前头村涵洞11
	43359545.506
	5223869.629
	新建
	过路
	前头村
	后头乡
	新建

	1236
	前头村涵洞12
	43361454.218
	5223898.787
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1237
	前头村涵洞13
	43361469.938
	5223787.405
	新建
	进地
	前头村
	后头乡
	新建

	1238
	绥中村涵洞1
	43366000.402
	5244703.068
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1239
	绥中村涵洞2
	43366398.483
	5244962.515
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1240
	绥中村涵洞3
	43366781.103
	5245212.883
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1241
	绥中村涵洞4
	43366858.050
	5245095.702
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1242
	绥中村涵洞5
	43367299.725
	5245339.987
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1243
	绥中村涵洞6
	43367320.455
	5245344.154
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1244
	绥中村涵洞7
	43367349.803
	5244914.285
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1245
	绥中村涵洞8
	43367364.542
	5244926.231
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1246
	绥中村涵洞9
	43367391.561
	5244627.086
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1247
	绥中村涵洞10
	43367410.450
	5244307.440
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1248
	绥中村涵洞11
	43366090.712
	5244116.691
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1249
	绥中村涵洞12
	43366365.506
	5244094.200
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1250
	绥中村涵洞13
	43366229.554
	5243762.371
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1251
	绥中村涵洞14
	43366260.736
	5243762.371
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1252
	绥中村涵洞15
	43366690.639
	5243905.744
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1253
	绥中村涵洞16
	43366872.851
	5244160.183
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1254
	绥中村涵洞17
	43367452.619
	5244109.121
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1255
	绥中村涵洞18
	43367452.800
	5243945.021
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1256
	绥中村涵洞19
	43367301.422
	5243826.898
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1257
	绥中村涵洞20
	43367212.778
	5243836.198
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1258
	绥中村涵洞21
	43366762.515
	5243479.028
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1259
	绥中村涵洞22
	43367163.452
	5243395.914
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1260
	绥中村涵洞23
	43367171.014
	5243409.261
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1261
	绥中村涵洞24
	43367483.785
	5243645.774
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1262
	绥中村涵洞25
	43367499.491
	5243646.906
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1263
	绥中村涵洞26
	43367803.182
	5243620.256
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1264
	绥中村涵洞27
	43367444.208
	5243273.675
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1265
	绥中村涵洞28
	43367842.890
	5243102.995
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1266
	绥中村涵洞29
	43367850.784
	5243123.425
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1267
	绥中村涵洞30
	43367836.945
	5243013.143
	新建
	进地
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1268
	绥中村涵洞31
	43368181.717
	5242983.586
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1269
	绥中村涵洞32
	43368449.810
	5242989.275
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1270
	绥中村涵洞33
	43368352.047
	5242606.774
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1271
	绥中村涵洞34
	43368716.158
	5242579.652
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1272
	绥中村涵洞35
	43368771.331
	5243613.988
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1273
	绥中村涵洞36
	43369661.840
	5243752.758
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1274
	绥中村涵洞37
	43368659.684
	5244179.102
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1275
	绥中村涵洞38
	43369334.362
	5244224.608
	新建
	进地
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1276
	绥中村涵洞39
	43369743.850
	5244229.531
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1277
	绥中村涵洞40
	43370311.639
	5244276.929
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1278
	绥中村涵洞41
	43368871.905
	5245099.065
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1279
	绥中村涵洞42
	43369007.155
	5245054.841
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1280
	绥中村涵洞43
	43369098.474
	5245049.009
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1281
	绥中村涵洞44
	43369565.058
	5245022.176
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1282
	绥中村涵洞45
	43369553.890
	5244962.508
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1283
	绥中村涵洞46
	43369811.857
	5245459.317
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1284
	绥中村涵洞47
	43369846.718
	5245426.658
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1285
	绥中村涵洞48
	43370206.226
	5244982.717
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1286
	绥中村涵洞49
	43370239.371
	5244765.148
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1287
	绥中村涵洞50
	43370297.335
	5244727.090
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1288
	绥中村涵洞51
	43371113.365
	5244880.393
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1289
	双东村涵洞1
	43376585.526
	5272536.279
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1290
	双东村涵洞2
	43376464.109
	5272503.211
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1291
	双东村涵洞3
	43376633.661
	5272480.897
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1292
	双东村涵洞4
	43376806.757
	5272092.610
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1293
	双东村涵洞5
	43376788.643
	5272084.534
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1294
	双东村涵洞6
	43376937.457
	5271758.764
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1295
	双东村涵洞7
	43377290.485
	5272074.051
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1296
	双东村涵洞8
	43377362.622
	5271485.015
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1297
	双东村涵洞9
	43377666.802
	5271565.205
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1298
	双东村涵洞10
	43377960.757
	5272125.038
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1299
	双东村涵洞11
	43379868.664
	5271040.133
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1300
	双东村涵洞12
	43379930.767
	5270969.428
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1301
	双东村涵洞13
	43379920.613
	5270992.248
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1302
	双东村涵洞14
	43379552.546
	5270427.575
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1303
	双东村涵洞15
	43378966.917
	5270346.930
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1304
	双东村涵洞16
	43379408.723
	5270277.199
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1305
	双东村涵洞17
	43379364.731
	5270154.964
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1306
	双东村涵洞18
	43379293.103
	5270058.329
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1307
	双东村涵洞19
	43379047.934
	5269679.018
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1308
	双东村涵洞20
	43378930.947
	5269585.321
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1309
	双东村涵洞21
	43378943.948
	5269574.069
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1310
	双东村涵洞22
	43378958.832
	5269565.733
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1311
	双东村涵洞23
	43378868.425
	5269477.584
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1312
	双东村涵洞24
	43378881.782
	5269468.226
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1313
	双东村涵洞25
	43378809.001
	5269400.000
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1314
	双东村涵洞26
	43378799.496
	5269355.384
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1315
	双东村涵洞27
	43378763.309
	5269337.929
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1316
	双东村涵洞28
	43378726.699
	5269261.294
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1317
	双东村涵洞29
	43378743.879
	5269263.116
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1318
	双东村涵洞30
	43378688.849
	5269190.817
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1319
	双东村涵洞31
	43378632.759
	5269141.182
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1320
	双东村涵洞32
	43378610.799
	5269073.746
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1321
	双东村涵洞33
	43378500.807
	5268886.941
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1322
	双东村涵洞34
	43378264.854
	5268830.438
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1323
	双东村涵洞35
	43378520.720
	5268837.955
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1324
	双东村涵洞36
	43378658.403
	5268811.733
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1325
	双东村涵洞37
	43378720.557
	5268790.571
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1326
	双东村涵洞38
	43378385.366
	5269421.459
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1327
	双东村涵洞39
	43378256.736
	5269348.402
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1328
	双东村涵洞40
	43377628.701
	5268653.769
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1329
	双东村涵洞41
	43377659.850
	5268559.367
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1330
	双东村涵洞42
	43377849.387
	5268254.535
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1331
	双东村涵洞43
	43377950.040
	5268028.448
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1332
	双东村涵洞44
	43379181.437
	5267906.908
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1333
	双东村涵洞45
	43379200.711
	5267906.908
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1334
	双东村涵洞46
	43379804.573
	5268581.563
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1335
	双东村涵洞47
	43379991.696
	5268498.552
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1336
	双东村涵洞48
	43381053.943
	5268381.680
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1337
	双东村涵洞49
	43381063.264
	5268291.492
	新建
	过路涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1338
	双东村涵洞50
	43380849.514
	5268077.757
	新建
	进地涵
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1339
	三合村斗门1
	43376205.700
	5241103.779
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1340
	三合村斗门2
	43375875.435
	5239312.407
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1341
	半截河村斗门1
	43398488.843
	5271452.882
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1342
	半截河村斗门2
	43397098.490
	5270530.508
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1343
	半截河村斗门3
	43397757.493
	5270632.644
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1344
	三合村农门1
	43374171.792
	5240612.053
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1345
	三合村农门2
	43372187.219
	5237305.915
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1346
	三合村农门3
	43372216.414
	5237262.617
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1347
	三合村农门4
	43372199.912
	5237289.663
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1348
	三合村农门5
	43372207.119
	5237275.636
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1349
	三合村农门6
	43372264.369
	5237193.932
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1350
	三合村节制闸1
	43373700.429
	5239787.294
	新建
	控制
	三合村
	阁山镇
	改造

	1351
	半截河村农门1
	43398052.969
	5270657.712
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1352
	半截河村农门2
	43398405.812
	5271418.197
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1353
	半截河村农门3
	43398305.815
	5271376.816
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1354
	半截河村农门4
	43398185.812
	5271305.805
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1355
	半截河村农门5
	43398129.376
	5271265.881
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1356
	半截河村农门6
	43398098.020
	5271245.848
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1357
	半截河村农门7
	43398001.204
	5271175.765
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1358
	半截河村农门8
	43397865.510
	5271078.824
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1359
	半截河村农门9
	43397806.266
	5271039.125
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1360
	半截河村农门10
	43397805.465
	5270645.538
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1361
	半截河村农门11
	43397960.305
	5270655.780
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1362
	幸福村农门1
	43389802.451
	5242424.772
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	1363
	幸福村农门2
	43389749.748
	5242381.884
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	1364
	幸福村农门3
	43389725.187
	5242362.503
	新建
	过路
	幸福村
	长山镇
	改造

	1365
	阁山村农门1
	43382882.633
	5247357.487
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1366
	阁山村农门2
	43382889.030
	5247314.289
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1367
	阁山村农门3
	43382891.446
	5247302.124
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1368
	宝田村农门1
	43370945.936
	5222939.394
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	改造

	1369
	三合村渡槽1
	43374389.240
	5240541.713
	新建
	输水
	三合村
	阁山镇
	改造

	1370
	三合村渡槽2
	43373694.241
	5239800.904
	拆除重建
	输水
	三合村
	阁山镇
	改造

	1371
	三合村渡槽3
	43373868.915
	5238514.967
	新建
	输水
	三合村
	阁山镇
	改造

	1372
	三合村渡槽4
	43373851.721
	5237862.610
	新建
	输水
	三合村
	阁山镇
	改造

	1373
	勇敢村过水路面1
	43366169.466
	5215336.534
	新建
	过路
	勇敢村
	泥尔河乡
	新建

	1374
	前头村过水路面1
	43359631.124
	5228214.253
	新建
	过路
	前头村
	后头乡
	新建

	1375
	前头村过水路面2
	43362314.861
	5227388.443
	新建
	过路
	前头村
	后头乡
	新建

	1376
	宝山村过水路面1
	43382105.662
	5259257.298
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	1377
	宝山村过水路面2
	43383044.254
	5258992.610
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	1378
	宝山村过水路面3
	43382787.338
	5259970.595
	新建
	过路
	宝山村
	四海店镇
	新建

	1379
	半截河村过水路面1
	43397645.069
	5272451.168
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1380
	半截河村过水路面2
	43397013.979
	5272184.545
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1381
	半截河村过水路面3
	43396097.805
	5269686.986
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1382
	半截河村过水路面4
	43397897.478
	5269875.796
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1383
	半截河村过水路面5
	43396995.734
	5267868.449
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1384
	半截河村过水路面6
	43394918.793
	5266348.516
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1385
	半截河村过水路面7
	43397768.867
	5271820.489
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1386
	半截河村过水路面8
	43397302.505
	5271636.518
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建

	1387
	部落村过水路面1
	43364598.382
	5250928.687
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1388
	部落村过水路面2
	43364782.703
	5250292.438
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1389
	部落村过水路面3
	43363209.319
	5248097.777
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1390
	部落村过水路面4
	43362850.674
	5248053.184
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1391
	部落村过水路面5
	43364828.653
	5247141.590
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1392
	部落村过水路面6
	43364558.142
	5246386.289
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1393
	部落村过水路面7
	43364032.897
	5248249.720
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1394
	部落村过水路面8
	43362364.317
	5246597.914
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1395
	部落村过水路面9
	43363951.023
	5247272.022
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1396
	部落村过水路面10
	43364964.663
	5245950.525
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1397
	中兴村过水路面1
	43361377.261
	5242341.568
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	1398
	中兴村过水路面2
	43358781.688
	5241541.657
	新建
	过路
	中兴村
	克音河乡
	新建

	1399
	宝田村过水路面1
	43371469.181
	5222738.176
	新建
	过路
	宝田村
	上集镇
	新建

	1400
	十五井村过水路面1
	43356865.199
	5230596.085
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1401
	十五井村过水路面2
	43356439.338
	5230207.437
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1402
	十五井村过水路面3
	43352390.581
	5227686.690
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1403
	十五井村过水路面4
	43353097.712
	5228065.208
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1404
	十五井村过水路面5
	43354100.868
	5227697.071
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1405
	十五井村过水路面6
	43354240.333
	5227976.593
	新建
	过路
	十五井村
	后头乡
	新建

	1406
	四井村过水路面1
	43363453.687
	5238521.725
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1407
	四井村过水路面2
	43362294.682
	5238488.140
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1408
	四井村过水路面3
	43363477.478
	5238388.681
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1409
	四井村过水路面4
	43363826.303
	5238526.864
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1410
	四井村过水路面5
	43364409.013
	5238375.483
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1411
	四井村过水路面6
	43364904.897
	5237978.037
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1412
	四井村过水路面7
	43365253.960
	5237813.022
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1413
	四井村过水路面8
	43365587.623
	5237761.589
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1414
	四井村过水路面9
	43365440.005
	5238091.959
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1415
	四井村过水路面10
	43365932.761
	5237695.400
	新建
	过路
	四井村
	克音河乡
	新建

	1416
	绥中村过水路面1
	43366171.045
	5244899.300
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1417
	绥中村过水路面2
	43368493.112
	5242611.804
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1418
	绥中村过水路面3
	43367305.806
	5243922.933
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1419
	绥中村过水路面4
	43367178.616
	5243600.145
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1420
	绥中村过水路面5
	43367167.653
	5243290.730
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1421
	绥中村过水路面6
	43367425.241
	5243111.039
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1422
	绥中村过水路面7
	43367832.858
	5243394.601
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1423
	绥中村过水路面8
	43367742.900
	5242879.142
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	新建

	1424
	绥中村过水路面9
	43368419.864
	5243566.862
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1425
	绥中村过水路面10
	43368836.767
	5242742.329
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1426
	绥中村过水路面11
	43369100.678
	5242736.341
	新建
	过路
	绥中村
	绥中乡
	改造

	1427
	双东村过水路面1
	43377575.840
	5271600.301
	新建
	过路
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1428
	双东村过水路面2
	43380783.757
	5268532.212
	新建
	过路
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1429
	双东村过水路面3
	43380404.958
	5268538.917
	新建
	过路
	双东村
	双岔河镇
	新建

	1430
	阁山村过水路面1
	43382775.546
	5246679.913
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1431
	阁山村过水路面2
	43383948.451
	5250864.103
	新建
	过路
	阁山村
	长山镇
	新建

	1432
	三合村过水路面1
	43371587.138
	5238685.064
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1433
	三合村过水路面2
	43371518.650
	5238888.900
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1434
	三合村过水路面3
	43376769.077
	5240156.192
	新建
	过路
	三合村
	阁山镇
	改造

	1435
	十六井村过水路面1
	43369577.800
	5242549.492
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	1436
	十六井村过水路面2
	43369868.183
	5242529.315
	新建
	过路
	十六井村
	阁山镇
	新建

	1437
	部落村农桥1
	43364463.210
	5249901.594
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1438
	部落村农桥2
	43364311.239
	5250278.777
	新建
	过路
	部落村
	克音河乡
	新建

	1439
	半截河农桥1
	43397669.090
	5270944.665
	新建
	过路
	半截河村
	四海店镇
	新建


（4）田间道路工程
修缮田间道路281.828公里。其中机耕路（混凝土路）49.111公里，机耕路（砂石路）104.175公里；生产路（砂石路）128.542公里。








	表2-6  机耕路工程布局表
	序号
	名称
	长度m
	条数
	路面宽m
	路基宽m
	单侧路肩宽m
	道路起点Y坐标
	道路起点X坐标
	道路终点Y坐标
	道路终点X坐标
	规划方向

	1
	中兴村机耕路1
	426
	1
	4
	5
	0.3
	5242789.1865
	43359067.7911
	5243206.2295
	43359004.5879
	修缮（水泥）

	2
	中兴村机耕路2
	1039
	1
	4
	5
	0.3
	5241731.0024
	43359225.2437
	5242758.7633
	43359072.0523
	修缮（水泥）

	3
	中兴村机耕路3
	269
	1
	4
	4
	0
	5241700.0189
	43358770.5074
	5241673.6864
	43359015.1706
	修缮（砂石）

	4
	中兴村机耕路4
	228
	1
	4
	4
	0
	5241667.6311
	43359006.0828
	5241725.4442
	43359223.5894
	修缮（砂石）

	5
	中兴村机耕路5
	570
	1
	4
	4
	0
	5241733.4289
	43359225.7621
	5241790.3667
	43359717.4830
	修缮（砂石）

	6
	中兴村机耕路6
	352
	1
	4
	4
	0
	5241388.2006
	43358798.0626
	5241605.8458
	43359015.7839
	修缮（砂石）

	7
	中兴村机耕路7
	120
	1
	4
	4
	0
	5241493.0663
	43359254.7356
	5241611.9159
	43359244.4727
	修缮（砂石）

	8
	中兴村机耕路8
	840
	1
	4
	4
	0
	5241544.5007
	43359013.8059
	5241783.7318
	43359714.0796
	修缮（砂石）

	9
	中兴村机耕路9
	705
	1
	4
	4
	0
	5241879.2217
	43359847.4368
	5242332.3204
	43360387.7690
	修缮（砂石）

	10
	中兴村机耕路10
	412
	1
	4
	4
	0
	5241889.0033
	43359843.9384
	5241485.0636
	43359912.0776
	修缮（砂石）

	11
	中兴村机耕路11
	609
	1
	4
	4
	0
	5242725.3643
	43360695.7081
	5243088.1570
	43360356.2238
	修缮（砂石）

	12
	中兴村机耕路12
	261
	1
	4
	5
	0.3
	5242525.4678
	43360603.9034
	5242266.6749
	43360628.1564
	修缮（水泥）

	13
	中兴村机耕路13
	778
	1
	4
	4
	0
	5242718.2086
	43360697.8962
	5243024.8110
	43361349.8013
	修缮（砂石）

	14
	中兴村机耕路14
	368
	1
	4
	4
	0
	5242613.7078
	43360713.6759
	5242630.7753
	43361033.6261
	修缮（砂石）

	15
	中兴村机耕路15
	407
	1
	4
	4
	0
	5242738.7478
	43361445.5177
	5242652.4052
	43361047.3319
	修缮（砂石）

	16
	中兴村机耕路16
	367
	1
	4
	4
	0
	5242676.6221
	43361057.7227
	5242317.7175
	43361070.8813
	修缮（砂石）

	17
	中兴村机耕路17
	1402
	1
	4
	5
	0.3
	5241763.4535
	43362774.0297
	5243158.9328
	43362637.0736
	修缮（水泥）

	18
	中兴村机耕路18
	232
	1
	4
	4
	0
	5243275.9982
	43362515.3155
	5243239.8896
	43362686.0041
	修缮（砂石）

	19
	中兴村机耕路19
	1217
	1
	4
	4
	0
	5242990.2305
	43361507.8237
	5243143.5285
	43362636.1151
	修缮（砂石）

	20
	中兴村机耕路20
	343
	1
	4
	4
	0
	5243145.4024
	43362639.4646
	5243110.1591
	43362959.9196
	修缮（砂石）

	21
	中兴村机耕路21
	331
	1
	4
	4
	0
	5242540.6563
	43363034.5216
	5242511.5349
	43362705.3576
	修缮（砂石）

	22
	中兴村机耕路22
	328
	1
	4
	4
	0
	5242522.6845
	43363033.6650
	5242496.8469
	43362707.0967
	修缮（砂石）

	23
	中兴村机耕路23
	153
	1
	3.5
	3.5
	0
	5242979.3148
	43358577.8234
	5243005.5079
	43358726.9061
	修缮（砂石）

	24
	中兴村机耕路24
	226
	1
	3.5
	3.5
	0
	5243016.9001
	43359032.8779
	5242957.9539
	43358824.0869
	修缮（砂石）

	25
	中兴村机耕路25
	1311
	1
	3.5
	3.5
	0
	5243010.2870
	43359039.9459
	5243212.3276
	43359007.5025
	修缮（砂石）

	26
	中兴村机耕路26
	276
	1
	3.5
	3.5
	0
	5242302.5786
	43358869.4932
	5242343.4901
	43359132.2454
	修缮（砂石）

	27
	中兴村机耕路27
	366
	1
	3.5
	3.5
	0
	5241821.4362
	43363129.0923
	5241773.2862
	43362775.4686
	修缮（砂石）

	28
	中兴村机耕路28
	1580
	1
	3.5
	3.5
	0
	5241259.4225
	43358932.7033
	5241520.7136
	43360483.6553
	修缮（砂石）

	29
	中兴村机耕路29
	708
	1
	3.5
	3.5
	0
	5241737.7649
	43359876.1456
	5242130.9350
	43360411.2214
	修缮（砂石）

	30
	中兴村机耕路30
	1148
	1
	3.5
	3.5
	0
	5242124.6343
	43360427.7313
	5242370.6373
	43361512.1493
	修缮（砂石）

	31
	中兴村机耕路31
	1102
	1
	3.5
	3.5
	0
	5241522.2247
	43360499.8985
	5241622.9981
	43361596.6766
	修缮（砂石）

	32
	中兴村机耕路32
	1197
	1
	3.5
	3.5
	0
	5242370.9516
	43361516.1301
	5242498.2613
	43362702.6787
	修缮（砂石）

	33
	中兴村机耕路33
	1182
	1
	3.5
	3.5
	0
	5241614.6016
	43361602.2646
	5241771.3096
	43362770.0824
	修缮（砂石）

	
	小计
	20853
	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	宝山村机耕路1
	104
	1
	4
	4
	0
	5258825.0661
	43382431.0969
	5258873.0102
	43382356.0145
	修缮（砂石）

	35
	宝山村机耕路2
	601
	1
	4
	5.4
	0.3
	5258571.0711
	43385802.0747
	5258048.2910
	43386098.9864
	修缮（水泥）

	36
	宝山村机耕路3
	2229
	1
	3.5
	3.5
	0
	5259980.2609
	43382756.0236
	5260697.8466
	43380929.0280
	修缮（砂石）

	37
	宝山村机耕路4
	973
	1
	3.5
	3.5
	0
	5260029.6799
	43381769.2360
	5259624.1109
	43382602.0882
	修缮（砂石）

	38
	宝山村机耕路5
	256
	1
	3.5
	3.5
	0
	5259219.9594
	43382675.8284
	5259120.2521
	43382908.5407
	修缮（砂石）

	
	小计
	4163
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	宝田村机耕路1
	623
	1
	4
	4
	0
	5226108.9050
	43375659.9414
	5225619.2401
	43375570.7626
	修缮（砂石）

	40
	宝田村机耕路2
	1130
	1
	4
	4
	0
	5224193.8357
	43374979.0378
	5223805.1288
	43376033.6380
	修缮（砂石）

	41
	宝田村机耕路3
	2253
	1
	4
	4
	0
	5222640.6965
	43369230.7089
	5223206.0740
	43370963.2434
	修缮（砂石）

	
	小计
	4006
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	稻香村机耕路1
	964
	1
	4
	4
	0
	5227900.1594
	43370896.0059
	5228056.5288
	43371847.4772
	修缮（砂石）

	43
	稻香村机耕路2
	627
	1
	4
	4
	0
	5227873.7138
	43374539.0671
	5227250.2099
	43374602.0427
	修缮（砂石）

	44
	稻香村机耕路3
	595
	1
	4
	4
	0
	5226779.5740
	43374881.8277
	5227319.3096
	43374982.4715
	修缮（砂石）

	45
	稻香村机耕路4
	1070
	1
	4
	4
	0
	5227340.9104
	43374990.8943
	5227107.6042
	43374033.6218
	修缮（砂石）

	46
	稻香村机耕路5
	1300
	1
	4
	5
	0.3
	5226681.3306
	43374022.3809
	5227981.2307
	43374055.9297
	修缮（水泥）

	47
	稻香村机耕路6
	1131
	1
	4
	4
	0
	5226543.6950
	43374535.4760
	5226605.2515
	43375614.3635
	修缮（砂石）

	48
	稻香村机耕路7
	936
	1
	4
	4
	0
	5226212.6892
	43373615.6055
	5225790.8167
	43374242.8647
	修缮（砂石）

	49
	稻香村机耕路8
	276
	1
	4
	4
	0
	5225742.6261
	43373517.4179
	5225801.1478
	43373787.0622
	修缮（砂石）

	50
	稻香村机耕路9
	418
	1
	3.5
	3.5
	0
	5227443.7915
	43371895.3096
	5227026.1530
	43371906.8297
	修缮（砂石）

	51
	稻香村机耕路10
	405
	1
	3.5
	3.5
	0
	5227612.6734
	43372404.1685
	5227564.1347
	43372808.9810
	修缮（砂石）

	52
	稻香村机耕路11
	1339
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5226838.4174
	43372699.1920
	5228161.8735
	43372900.6702
	修缮（水泥）

	53
	稻香村机耕路12
	519
	1
	3.5
	3.5
	0
	5227498.7304
	43373323.9750
	5227563.2540
	43372814.0873
	修缮（砂石）

	54
	稻香村机耕路13
	392
	1
	3.5
	3.5
	0
	5226836.8683
	43372546.0152
	5226447.4572
	43372505.0864
	修缮（砂石）

	
	小计
	9972
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	幸福村机耕路1
	1326
	1
	4
	5
	0.3
	5248712.9776
	43390586.7844
	5248220.5870
	43389356.2046
	修缮（水泥）

	56
	幸福村机耕路2
	167
	1
	4
	4
	0
	5248220.0959
	43389361.6077
	5248059.7810
	43389409.3782
	修缮（砂石）

	57
	幸福村机耕路3
	1763
	1
	4
	5
	0.3
	5244022.2502
	43387235.0064
	5242441.5200
	43388014.2939
	修缮（水泥）

	58
	幸福村机耕路4
	1239
	1
	4.5
	4.5
	0
	5243468.6429
	43389898.2221
	5243739.7790
	43391109.5273
	修缮（砂石）

	59
	幸福村机耕路5
	290
	1
	4
	4
	0
	5243690.6597
	43391136.4637
	5243794.8998
	43391406.8373
	修缮（砂石）

	60
	幸福村机耕路6
	1331
	1
	4.5
	4.5
	0
	5243739.7790
	43391109.5273
	5242722.5301
	43391825.6044
	修缮（砂石）

	61
	幸福村机耕路7
	1043
	1
	4
	4
	0
	5243540.7360
	43392395.0895
	5242719.9996
	43391838.7412
	修缮（砂石）

	62
	幸福村机耕路8
	564
	1
	4.5
	4.5
	0
	5242635.7615
	43391475.9467
	5242524.1338
	43390945.3182
	修缮（砂石）

	63
	幸福村机耕路9
	458
	1
	4
	4
	0
	5242488.5595
	43389936.1101
	5242222.4164
	43389569.8901
	修缮（砂石）

	64
	幸福村机耕路10
	767
	1
	4
	4
	0
	5241807.9316
	43390203.5477
	5242327.2873
	43390744.3225
	修缮（砂石）

	65
	幸福村机耕路11
	510
	1
	4
	5
	0.3
	5241037.6940
	43390621.3791
	5240690.6203
	43390994.3869
	修缮（水泥）

	66
	幸福村机耕路12
	674
	1
	4
	5
	0.3
	5246887.1113
	43394118.8922
	5247380.7992
	43393813.1584
	修缮（水泥）

	67
	幸福村机耕路13
	1576
	1
	4
	4
	0
	5248596.0217
	43395875.8305
	5247606.6947
	43394795.0217
	修缮（砂石）

	68
	幸福村机耕路14
	597
	1
	3.5
	3.5
	0
	5247836.9880
	43388879.2864
	5248015.8381
	43389446.3455
	修缮（砂石）

	69
	幸福村机耕路15
	1332
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5244102.3715
	43389424.7975
	5243787.3638
	43388130.2063
	修缮（水泥）

	70
	幸福村机耕路16
	535
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5243781.6431
	43388126.0674
	5243268.3899
	43388279.0548
	修缮（水泥）

	71
	幸福村机耕路17
	1883
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5243053.4780
	43387724.0859
	5243731.6344
	43389480.8391
	修缮（水泥）

	72
	幸福村机耕路18
	421
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5242865.2718
	43388399.5206
	5243268.3899
	43388279.0548
	修缮（水泥）

	73
	幸福村机耕路19
	613
	1
	3.5
	3.5
	0
	5243577.4049
	43390286.1848
	5244087.8867
	43390625.4861
	修缮（砂石）

	74
	幸福村机耕路20
	274
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5241861.8656
	43389890.5328
	5242038.0147
	43390099.3650
	修缮（水泥）

	75
	幸福村机耕路21
	633
	1
	3.5
	3.5
	0
	5242504.6776
	43390374.1757
	5242749.2159
	43390801.2766
	修缮（砂石）

	76
	幸福村机耕路22
	450
	1
	3.5
	3.5
	0
	5246228.2831
	43393595.9353
	5246660.1675
	43393783.8813
	修缮（砂石）

	77
	幸福村机耕路23
	449
	1
	3.5
	3.5
	0
	5241110.3651
	43390750.7766
	5241080.3591
	43391144.1329
	修缮（砂石）

	78
	幸福村机耕路24
	891
	1
	3.5
	3.5
	0
	5244499.1543
	43390231.5218
	5244440.0133
	43389400.9916
	修缮（砂石）

	
	小计
	19786
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	半截河机耕路1
	399
	1
	4
	4
	0
	5270637.2811
	43397664.5105
	5270950.7508
	43397682.9309
	修缮（砂石）

	80
	半截河机耕路2
	2103
	1
	4
	4
	0
	5271506.6396
	43398605.6969
	5270573.5904
	43396942.8792
	修缮（砂石）

	81
	半截河机耕路3
	1798
	1
	4
	4
	0
	5267234.8083
	43396628.8495
	5268053.1519
	43397878.0964
	修缮（砂石）

	82
	半截河机耕路4
	1783
	1
	4
	4
	0
	5270574.7816
	43396942.5512
	5269615.9505
	43395577.0561
	修缮（砂石）

	83
	半截河机耕路5
	134
	1
	3.5
	3.5
	0
	5267663.2967
	43397617.3972
	5267745.0311
	43397544.4903
	修缮（砂石）

	84
	半截河机耕路6
	693
	1
	3.5
	3.5
	0
	5268432.5724
	43397372.5799
	5267830.4177
	43397589.6745
	修缮（砂石）

	85
	半截河机耕路7
	916
	1
	3.5
	3.5
	0
	5267991.7953
	43397140.5735
	5267268.5026
	43396833.7846
	修缮（砂石）

	86
	半截河机耕路8
	877
	1
	3.5
	3.5
	0
	5269815.7331
	43397598.5964
	5270531.7287
	43397093.6697
	修缮（砂石）

	87
	半截河机耕路9
	908
	1
	3.5
	3.5
	0
	5268917.6572
	43396350.2797
	5269549.9746
	43396115.2807
	修缮（砂石）

	88
	半截河机耕路10
	385
	1
	3.5
	3.5
	0
	5268716.2227
	43395059.7090
	5268454.9275
	43394869.7586
	修缮（砂石）

	89
	半截河机耕路11
	1827
	1
	3.5
	3.5
	0
	5267611.7000
	43394783.9695
	5266311.6480
	43394591.8720
	修缮（砂石）

	90
	半截河机耕路12
	888
	1
	3.5
	3.5
	0
	5266711.4440
	43395547.4000
	5266341.4974
	43394872.1102
	修缮（砂石）

	91
	半截河机耕路13
	1290
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5267490.4048
	43396473.4261
	5266713.0747
	43395550.9126
	修缮（水泥）

	92
	半截河机耕路14
	796
	1
	3.5
	3.5
	0
	5266268.2302
	43395916.1600
	5266797.8101
	43396218.8941
	修缮（砂石）

	93
	半截河机耕路15
	234
	1
	3.5
	3.5
	0
	5266684.5092
	43396256.5908
	5266698.9736
	43396475.9785
	修缮（砂石）

	94
	半截河机耕路16
	1619
	1
	3.5
	3.5
	0
	5267252.8225
	43396446.5763
	5265876.1245
	43396023.0719
	修缮（砂石）

	
	小计
	16650
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	绥中村机耕路1
	907
	1
	4
	5
	0.3
	5244219.3178
	43369339.4796
	5244173.8549
	43368433.8685
	修缮（水泥）

	96
	绥中村机耕路2
	991
	1
	4
	5
	0.3
	5244107.6556
	43367441.4641
	5244175.8304
	43368429.1333
	修缮（水泥）

	97
	绥中村机耕路3
	1636
	1
	3
	4
	0.3
	5245653.6154
	43366290.6172
	5244093.1642
	43366366.7311
	修缮（水泥）

	98
	绥中村机耕路4
	412
	1
	3
	4
	0.3
	5244686.7575
	43366004.0269
	5244689.4012
	43366415.5824
	修缮（水泥）

	99
	绥中村机耕路5
	479
	1
	3
	4
	0.3
	5244688.1600
	43366420.5644
	5244660.3467
	43366895.3494
	修缮（水泥）

	100
	绥中村机耕路6
	477
	1
	3
	4
	0.3
	5244659.7376
	43366902.3270
	5244617.2791
	43367377.6172
	修缮（水泥）

	
	小计
	4902
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	前头村机耕路1
	678
	1
	3.5
	3.5
	0
	5228237.0444
	43359086.0162
	5228205.6365
	43359762.5448
	修缮（砂石）

	102
	前头村机耕路2
	441
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5227900.1394
	43359328.0702
	5227484.4661
	43359457.6546
	修缮（水泥）

	103
	前头村机耕路3
	562
	1
	3.5
	3.5
	0
	5227541.8999
	43359657.2671
	5227640.6911
	43360180.5095
	修缮（砂石）

	104
	前头村机耕路4
	1362
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5227849.0691
	43360293.5935
	5226539.0888
	43360316.4402
	修缮（水泥）

	105
	前头村机耕路5
	1248
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5227710.2863
	43360767.5278
	5226513.0906
	43360961.0180
	修缮（水泥）

	106
	前头村机耕路6
	907
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5227392.0306
	43361315.7331
	5226505.0460
	43361373.1612
	修缮（水泥）

	107
	前头村机耕路7
	451
	1
	3.5
	3.5
	0
	5227955.3228
	43362256.9107
	5227195.9465
	43362388.8190
	修缮（砂石）

	108
	前头村机耕路8
	654
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5227090.7465
	43362265.3266
	5226438.7990
	43362294.8460
	修缮（水泥）

	
	小计
	6303
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	民族村机耕路1
	393
	1
	4.5
	4.5
	0
	5228051.8381
	43369391.2036
	5227733.4206
	43369473.0110
	修缮（砂石）

	110
	民族村机耕路2
	479
	1
	3.5
	3.5
	0
	5228487.6796
	43369479.5732
	5228109.8232
	43369463.8552
	修缮（砂石）

	111
	民族村机耕路3
	668
	1
	3.5
	3.5
	0
	5227893.4389
	43368373.4568
	5227909.7525
	43368955.3729
	修缮（砂石）

	112
	民族村机耕路4
	442
	1
	3.5
	3.5
	0
	5226839.1443
	43368154.0651
	5226921.8374
	43368585.4288
	修缮（砂石）

	113
	民族村机耕路5
	973
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5226921.8984
	43368588.9766
	5227089.2637
	43369542.5674
	修缮（水泥）

	114
	民族村机耕路6
	972
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5226609.7257
	43369650.3251
	5226552.5991
	43368680.4807
	修缮（水泥）

	115
	民族村机耕路7
	204
	1
	3.5
	3.5
	0
	5227135.7283
	43370344.3240
	5227060.0748
	43370533.7472
	修缮（砂石）

	116
	民族村机耕路8
	817
	1
	3.5
	3.5
	0
	5226431.9970
	43370189.4225
	5226671.9937
	43370550.0977
	修缮（砂石）

	
	小计
	4948
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	勇敢村机耕路1
	216
	1
	3.5
	3.5
	0
	5215600.0878
	43366143.7896
	5215397.8335
	43366212.7308
	修缮（砂石）

	118
	勇敢村机耕路2
	987
	1
	3.5
	3.5
	0
	5216837.2801
	43367656.2629
	5216874.3508
	43368547.7407
	修缮（砂石）

	
	小计
	1203
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	阁山村机耕路1
	470
	1
	4
	5
	0.3
	5248166.8023
	43381677.3077
	5247736.0369
	43381864.0808
	修缮（水泥）

	120
	阁山村机耕路2
	548
	1
	4
	5
	0.3
	5246046.8406
	43383995.5608
	5246229.2933
	43384434.6874
	修缮（水泥）

	121
	阁山村机耕路3
	306
	1
	3.5
	3.5
	0
	5247570.4319
	43381688.8298
	5247725.1606
	43381864.5761
	修缮（砂石）

	122
	阁山村机耕路4
	1331
	1
	3.5
	3.5
	0
	5246438.3656
	43384620.4880
	5245668.2542
	43384662.1704
	修缮（砂石）

	123
	阁山村机耕路5
	256
	1
	3.5
	3.5
	0
	5249123.0966
	43383458.5593
	5249140.5392
	43383711.5171
	修缮（砂石）

	124
	阁山村机耕路6
	374
	1
	3.5
	3.5
	0
	5248380.2459
	43381412.5695
	5248170.5298
	43381673.8502
	修缮（砂石）

	125
	阁山村机耕路7
	129
	1
	3.5
	3.5
	0
	5248266.1024
	43381762.7666
	5248171.6693
	43381677.3077
	修缮（砂石）

	
	小计
	3414
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	四部村机耕路1
	1167
	1
	4
	5
	0
	5245331.0455
	43386795.9882
	5245134.5507
	43385647.1556
	修缮（砂石）

	127
	四部村机耕路2
	385
	1
	4
	5
	0
	5245096.8459
	43386887.0975
	5245241.7554
	43387243.0367
	修缮（砂石）

	128
	四部村机耕路3
	1115
	1
	4
	5
	0
	5244839.7291
	43386956.8382
	5244675.0834
	43385854.6412
	修缮（砂石）

	129
	四部村机耕路4
	526
	1
	4
	5
	0.3
	5243804.1560
	43384184.6294
	5243411.8171
	43384478.6315
	修缮（砂石）

	130
	四部村机耕路5
	367
	1
	4
	5
	0
	5243589.8322
	43384008.3268
	5243283.1436
	43384197.4260
	修缮（砂石）

	131
	四部村机耕路6
	426
	1
	4
	5
	0
	5243267.9520
	43385323.8738
	5243196.4436
	43384904.8545
	修缮（砂石）

	132
	四部村机耕路7
	1486
	1
	4
	5
	0.3
	5243290.8654
	43384477.8237
	5241867.1321
	43384901.0561
	修缮（水泥）

	133
	四部村机耕路8
	612
	1
	4
	5
	0
	5242506.7932
	43382434.4977
	5242587.4790
	43382992.8411
	修缮（砂石）

	134
	四部村机耕路9
	783
	1
	4
	5
	0
	5242272.4804
	43384783.1060
	5242453.9085
	43385543.8291
	修缮（砂石）

	135
	四部村机耕路10
	911
	1
	4
	5
	0.3
	5241184.7361
	43385586.3380
	5240293.3015
	43385772.0462
	修缮（水泥）

	136
	四部村机耕路11
	660
	1
	3.5
	3.5
	0
	5246602.4993
	43386198.3286
	5246063.6000
	43386548.9639
	修缮（砂石）

	137
	四部村机耕路12
	845
	1
	3.5
	3.5
	0
	5244759.8119
	43386451.2593
	5244165.3191
	43387009.3960
	修缮（砂石）

	138
	四部村机耕路13
	780
	1
	3.5
	3.5
	0
	5242680.9083
	43384661.5389
	5242874.4926
	43385416.5046
	修缮（砂石）

	139
	四部村机耕路14
	859
	1
	3.5
	3.5
	0.3
	5240450.7977
	43384860.4612
	5240662.2696
	43385692.7173
	修缮（水泥）

	140
	四部村机耕路15
	393
	1
	3.5
	3.5
	0
	5243155.2599
	43384166.6479
	5243258.9405
	43384485.5524
	修缮（砂石）

	141
	四部村机耕路16
	1198
	1
	3.5
	3.5
	0.3
	5243182.7143
	43384000.4936
	5242190.6537
	43384263.8884
	修缮（水泥）

	
	小计
	12513
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	部落村机耕路1
	661
	1
	4
	4
	0
	5251405.9772
	43364177.0839
	5250903.4710
	43364590.3365
	修缮（砂石）

	143
	部落村机耕路2
	417
	1
	5
	5
	0
	5250903.4429
	43364590.3460
	5250491.4640
	43364649.3188
	修缮（砂石）

	144
	部落村机耕路3
	279
	1
	4
	4
	0
	5250557.8530
	43364762.7164
	5250283.4887
	43364812.3731
	修缮（砂石）

	145
	部落村机耕路4
	706
	1
	4
	4
	0
	5250283.7119
	43364810.8780
	5249900.7774
	43364464.7634
	修缮（砂石）

	146
	部落村机耕路5
	2256
	1
	4
	4
	0
	5249900.5854
	43364464.1174
	5249038.6464
	43362528.7189
	修缮（砂石）

	147
	部落村机耕路6
	1214
	1
	4
	5
	0.3
	5245989.2145
	43365030.9460
	5247194.4338
	43364950.6208
	修缮（水泥）

	148
	部落村机耕路7
	2542
	1
	4
	5
	0.3
	5249758.8442
	43363781.1480
	5250771.6156
	43362815.0437
	修缮（水泥）

	149
	部落村机耕路8
	416
	1
	4
	4
	0
	5250275.0500
	43362993.1330
	5249863.6688
	43363048.7889
	修缮（砂石）

	150
	部落村机耕路9
	632
	1
	4.5
	5.5
	0.3
	5248022.6656
	43362533.8001
	5247397.1246
	43362617.2279
	修缮（水泥）

	151
	部落村机耕路10
	699
	1
	4
	4
	0
	5247469.0437
	43362609.0209
	5247503.2599
	43363193.5745
	修缮（砂石）

	152
	部落村机耕路11
	593
	1
	4.5
	5.5
	0.3
	5248111.3681
	43363335.2124
	5247524.8187
	43363417.4333
	修缮（水泥）

	153
	部落村机耕路12
	2719
	1
	4
	4
	0
	5248415.7640
	43364827.2442
	5247980.1191
	43362103.9321
	修缮（砂石）

	154
	部落村机耕路13
	513
	1
	4
	4
	0
	5248315.0790
	43364357.9485
	5247818.3501
	43364482.7154
	修缮（砂石）

	155
	部落村机耕路14
	1013
	1
	4
	5
	0.3
	5248178.4828
	43364893.9054
	5247216.1226
	43365139.1805
	修缮（水泥）

	156
	部落村机耕路15
	633
	1
	4
	4
	0
	5247245.9294
	43362854.9597
	5246668.7482
	43362805.7231
	修缮（砂石）

	157
	部落村机耕路16
	1325
	1
	4
	4
	0
	5246727.8428
	43363368.5830
	5246194.6348
	43362342.9827
	修缮（砂石）

	158
	部落村机耕路17
	265
	1
	4
	5
	0.3
	5247323.4930
	43363213.6742
	5247073.5123
	43363242.7952
	修缮（水泥）

	159
	部落村机耕路18
	1268
	1
	4
	5
	0.3
	5247625.4732
	43364325.9059
	5246388.2881
	43364562.1866
	修缮（水泥）

	160
	部落村机耕路19
	403
	1
	3.5
	3.5
	0
	5251202.1644
	43364067.1271
	5250975.9233
	43363810.7488
	修缮（砂石）

	161
	部落村机耕路20
	325
	1
	3.5
	3.5
	0
	5250979.2150
	43363806.5930
	5250658.7388
	43363855.0873
	修缮（砂石）

	162
	部落村机耕路21
	308
	1
	3.5
	3.5
	0
	5246037.0053
	43365318.0546
	5245987.2426
	43365031.9612
	修缮（砂石）

	163
	部落村机耕路22
	549
	1
	3.5
	3.5
	0
	5247294.3552
	43363942.2826
	5247553.8651
	43364323.6016
	修缮（砂石）

	164
	部落村机耕路23
	443
	1
	3.5
	3.5
	0
	5247389.7312
	43364374.6446
	5247243.9698
	43363970.5021
	修缮（砂石）

	165
	部落村机耕路24
	319
	1
	3.5
	3.5
	0
	5247241.4324
	43363968.8371
	5247120.5403
	43363722.3927
	修缮（砂石）

	166
	部落村机耕路25
	1236
	1
	3.5
	3.5
	0
	5246388.2881
	43364562.1866
	5246979.0244
	43363700.5271
	修缮（砂石）

	167
	部落村机耕路26
	354
	1
	3
	4
	0.3
	5247214.3331
	43365140.2723
	5247023.3802
	43365376.3251
	修缮（水泥）

	168
	部落村机耕路27
	451
	1
	3.5
	3.5
	0
	5247532.8534
	43365120.8922
	5247583.1033
	43365568.7838
	修缮（砂石）

	
	小计
	22539
	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	三合村机耕路1
	589
	1
	4
	4
	0
	5240257.7574
	43372407.4758
	5239984.1929
	43371921.6308
	修缮（砂石）

	170
	三合村机耕路2
	569
	1
	4
	5
	0.3
	5239634.8419
	43372646.2689
	5239069.1082
	43372639.8025
	修缮（水泥）

	171
	三合村机耕路3
	415
	1
	4
	4
	0
	5238146.0723
	43371641.2304
	5238408.7423
	43371957.8209
	修缮（砂石）

	172
	三合村机耕路4
	633
	1
	4
	5
	0.3
	5238412.6412
	43371961.5974
	5238712.0625
	43372514.8662
	修缮（水泥）

	173
	三合村机耕路5
	1410
	1
	4
	5
	0.3
	5238756.3008
	43372490.6669
	5237668.0644
	43373113.0886
	修缮（砂石）

	174
	三合村机耕路6
	1239
	1
	4
	4
	0
	5237521.1086
	43372043.2116
	5236496.7581
	43372732.4747
	修缮（砂石）

	175
	三合村机耕路7
	1769
	1
	3.5
	3.5
	0
	5240893.4501
	43374113.6333
	5240015.7972
	43373105.2179
	修缮（砂石）

	176
	三合村机耕路8
	94
	1
	3.5
	3.5
	0
	5240814.5253
	43374130.6830
	5240851.4160
	43374216.7887
	修缮（砂石）

	177
	三合村机耕路9
	1256
	1
	3.5
	3.5
	0
	5239839.5051
	43372873.2894
	5240140.9407
	43374218.5455
	修缮（砂石）

	178
	三合村机耕路10
	879
	1
	3.5
	3.5
	0
	5239400.5912
	43373709.9515
	5238545.4441
	43373904.5726
	修缮（砂石）

	179
	三合村机耕路11
	845
	1
	3.5
	3.5
	0
	5237683.0231
	43373313.7403
	5237105.7165
	43373418.3311
	修缮（砂石）

	180
	三合村机耕路12
	895
	1
	3.5
	3.5
	0
	5237668.0644
	43373113.0886
	5237781.8303
	43373992.8950
	修缮（砂石）

	181
	三合村机耕路13
	299
	1
	3.5
	3.5
	0
	5240481.8571
	43376694.0947
	5240192.6175
	43376759.0865
	修缮（砂石）

	182
	三合村机耕路14
	943
	1
	3.5
	3.5
	0
	5240665.5338
	43377173.1974
	5241307.4453
	43377579.5220
	修缮（砂石）

	183
	三合村机耕路15
	658
	1
	3.5
	3.5
	0
	5240659.3221
	43377175.5798
	5240380.8471
	43377623.6885
	修缮（砂石）

	184
	三合村机耕路16
	200
	1
	3.5
	3.5
	0
	5240400.3172
	43377537.3595
	5240255.9759
	43377454.1799
	修缮（砂石）

	
	小计
	12693
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	十六井机耕路1
	932
	1
	4
	5
	0.3
	5240777.2726
	43366348.5044
	5239848.9322
	43366411.4396
	修缮（水泥）

	186
	十六井机耕路2
	572
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5243746.4102
	43371868.7648
	5243174.9247
	43371913.4277
	修缮（水泥）

	
	小计
	1504
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	双东村机耕路1
	1546
	1
	4
	5
	0.3
	5271315.8095
	43377142.2625
	5272633.1591
	43376996.5655
	修缮（水泥）

	188
	双东村机耕路2
	1600
	1
	4
	4
	0
	5268996.1204
	43377851.8099
	5270038.9827
	43378994.3934
	修缮（砂石）

	189
	双东村机耕路3
	773
	1
	4
	4
	0
	5268666.2511
	43377610.8042
	5268004.6620
	43377955.3317
	修缮（砂石）

	190
	双东村机耕路4
	247
	1
	4
	4
	0
	5268118.1973
	43379075.8328
	5267903.2223
	43379193.2760
	修缮（砂石）

	191
	双东村机耕路5
	1414
	1
	3.5
	4.5
	0.3
	5272537.3032
	43376597.1025
	5271229.2593
	43377109.1767
	修缮（水泥）

	192
	双东村机耕路6
	2257
	1
	3
	4
	0.3
	5271338.7864
	43377762.3592
	5270271.7284
	43379418.8399
	修缮（水泥）

	
	小计
	7837
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	153286
	192
	
	
	
	
	
	
	
	



表2-7  生产路工程布局表
	序号
	名称
	长度m
	条数
	路面宽m
	路基宽m
	单侧路肩宽m
	道路起点X坐标
	道路起点Y坐标
	道路终点X坐标
	道路终点Y坐标
	规划方向

	1
	宝山村生产路1
	314
	1
	3
	3
	0
	5263547.6871
	43383486.3562
	5263299.2584
	43383601.4933
	修缮（砂石）

	2
	宝山村生产路2
	299
	1
	3
	3
	0
	5263235.4912
	43383481.3841
	5263073.2988
	43383710.0113
	修缮（砂石）

	3
	宝山村生产路3
	742
	1
	3
	3
	0
	5262756.3687
	43383876.5360
	5263235.4912
	43383481.3841
	修缮（砂石）

	4
	宝山村生产路4
	485
	1
	3
	3
	0
	5262886.3618
	43384124.2739
	5262557.0702
	43384415.3007
	修缮（砂石）

	5
	宝山村生产路5
	1010
	1
	3
	3
	0
	5261357.5863
	43384674.5883
	5262165.7421
	43384444.7745
	修缮（砂石）

	6
	宝山村生产路6
	1101
	1
	3
	3
	0
	5261993.8981
	43383476.8136
	5262219.2876
	43384453.1781
	修缮（砂石）

	7
	宝山村生产路7
	517
	1
	3
	3
	0
	5261908.1025
	43382620.5571
	5261960.7411
	43383127.5822
	修缮（砂石）

	8
	宝山村生产路8
	608
	1
	3
	3
	0
	5261451.9516
	43383102.0582
	5261937.9146
	43382907.7128
	修缮（砂石）

	9
	宝山村生产路9
	225
	1
	3
	3
	0
	5260875.6904
	43383381.5658
	5261078.9055
	43383285.5107
	修缮（砂石）

	10
	宝山村生产路10
	293
	1
	3
	3
	0
	5260985.4028
	43383825.6449
	5261192.4893
	43383632.7008
	修缮（砂石）

	11
	宝山村生产路11
	748
	1
	3
	3
	0
	5260733.2138
	43382585.6979
	5260247.8883
	43383059.6848
	修缮（砂石）

	12
	宝山村生产路12
	454
	1
	3
	3
	0
	5265854.3574
	43398508.6913
	5265647.0325
	43398636.8161
	修缮（砂石）

	13
	宝山村生产路13
	784
	1
	3
	3
	0
	5265020.1107
	43398364.5252
	5264900.8180
	43397787.6635
	修缮（砂石）

	14
	宝山村生产路14
	415
	1
	3
	3
	0
	5264855.2320
	43397005.7684
	5264398.3081
	43397066.4610
	修缮（砂石）

	15
	宝山村生产路15
	612
	1
	3
	3
	0
	5267073.3571
	43398376.8409
	5266498.4948
	43398194.1228
	修缮（砂石）

	16
	宝山村生产路16
	228
	1
	3
	3
	0
	5266536.2410
	43398408.5155
	5266497.2780
	43398195.7990
	修缮（砂石）

	17
	宝山村生产路17
	246
	1
	3
	3
	0
	5264557.4518
	43397835.5844
	5264708.2386
	43397937.8834
	修缮（砂石）

	18
	宝山村生产路18
	265
	1
	3
	3
	0
	5266323.2949
	43398902.1197
	5266392.4662
	43398704.4773
	修缮（砂石）

	19
	宝山村生产路19
	503
	1
	3
	3
	0
	5266398.0617
	43398702.5219
	5266199.9568
	43398271.6626
	修缮（砂石）

	20
	宝山村生产路20
	131
	1
	3
	3
	0
	5266409.7994
	43397830.2770
	5266416.5367
	43397577.2458
	修缮（砂石）

	21
	宝山村生产路21
	446
	1
	3
	3
	0
	5266115.5242
	43397417.9172
	5266157.6113
	43397852.2692
	修缮（砂石）

	22
	宝山村生产路22
	646
	1
	3
	3
	0
	5265633.0192
	43397791.6356
	5265812.3884
	43397200.1364
	修缮（砂石）

	23
	宝山村生产路23
	164
	1
	3
	3
	0
	5265817.3379
	43396946.0737
	5265683.9038
	43396938.6004
	修缮（砂石）

	24
	宝山村生产路24
	150
	1
	3
	3
	0
	5265403.3857
	43397227.8539
	5265360.1836
	43397087.3558
	修缮（砂石）

	25
	宝山村生产路25
	483
	1
	3
	3
	0
	5265669.4130
	43397079.9090
	5265360.2884
	43397350.9629
	修缮（砂石）

	26
	宝山村生产路26
	334
	1
	3
	3
	0
	5265660.3371
	43397676.9510
	5265583.5192
	43397959.8966
	修缮（砂石）

	27
	宝山村生产路27
	361
	1
	3
	3
	0
	5265896.1877
	43397978.4952
	5266187.2158
	43398148.2333
	修缮（砂石）

	28
	宝山村生产路28
	700
	1
	3
	3
	0
	5265854.7741
	43398505.8752
	5266250.2693
	43398124.1827
	修缮（砂石）

	
	小计
	13264
	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	宝田村生产路1
	464
	1
	3
	3
	0
	5225968.8091
	43376237.9464
	5225881.9554
	43375794.9394
	修缮（砂石）

	30
	宝田村生产路2
	1432
	1
	3
	3
	0
	5224810.0848
	43375148.9373
	5225463.6582
	43375893.5082
	修缮（砂石）

	31
	宝田村生产路3
	195
	1
	3
	3
	0
	5224820.1113
	43374949.1314
	5224936.5846
	43375071.7841
	修缮（砂石）

	32
	宝田村生产路4
	1063
	1
	3
	3
	0
	5224699.8455
	43373973.3352
	5224987.2032
	43374945.7540
	修缮（砂石）

	33
	宝田村生产路5
	404
	1
	3
	3
	0
	5224299.4702
	43372912.6724
	5224194.1069
	43373253.3532
	修缮（砂石）

	34
	宝田村生产路6
	1133
	1
	3
	3
	0
	5222106.3474
	43372172.2872
	5222229.9266
	43373242.7279
	修缮（砂石）

	35
	宝田村生产路7
	746
	1
	3
	3
	0
	5222875.6642
	43372784.8118
	5222654.8328
	43373478.9737
	修缮（砂石）

	36
	宝田村生产路8
	885
	1
	3
	3
	0
	5223952.9190
	43372625.5837
	5223501.6368
	43373027.7266
	修缮（砂石）

	37
	宝田村生产路9
	474
	1
	3
	3
	0
	5222871.5732
	43372512.6649
	5222459.4869
	43372417.6795
	修缮（砂石）

	38
	宝田村生产路10
	259
	1
	3
	3
	0
	5223996.4423
	43374822.1695
	5223745.6666
	43374847.3474
	修缮（砂石）

	39
	宝田村生产路11
	549
	1
	3
	3
	0
	5222950.5570
	43371155.9604
	5223369.8296
	43370988.3750
	修缮（砂石）

	40
	宝田村生产路12
	926
	1
	3
	3
	0
	5222847.9986
	43372606.3157
	5222003.7361
	43372643.1331
	修缮（砂石）

	
	小计
	8530
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	稻香村生产路1
	481
	1
	3
	3
	0
	5227874.0618
	43374588.1047
	5227627.6333
	43374960.3415
	修缮（砂石）

	42
	稻香村生产路2
	305
	1
	3
	3
	0
	5228199.8068
	43373351.4618
	5228305.5903
	43373070.5016
	修缮（砂石）

	43
	稻香村生产路3
	522
	1
	3
	3
	0
	5227156.5651
	43373527.0763
	5227107.5456
	43374033.3810
	修缮（砂石）

	44
	稻香村生产路4
	418
	1
	3
	3
	0
	5226862.2670
	43373607.6320
	5226823.8478
	43374026.9670
	修缮（砂石）

	
	小计
	1726
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	幸福村生产路1
	930
	1
	3
	3
	0
	5241306.5916
	43390716.7991
	5241600.4635
	43391450.4781
	修缮（砂石）

	46
	幸福村生产路2
	763
	1
	3
	3
	0
	5248476.0652
	43390017.0948
	5247907.9725
	43390104.5485
	修缮（砂石）

	47
	幸福村生产路3
	897
	1
	3
	3
	0
	5247822.0862
	43390253.0913
	5248059.8791
	43389417.8062
	修缮（砂石）

	48
	幸福村生产路4
	1418
	1
	3
	3
	0
	5247683.9656
	43390247.6352
	5247403.8773
	43388942.7939
	修缮（砂石）

	49
	幸福村生产路5
	215
	1
	3
	3
	0
	5240526.8773
	43390849.1627
	5240699.7071
	43390974.3820
	修缮（砂石）

	50
	幸福村生产路6
	570
	1
	3
	3
	0
	5246721.8712
	43389044.7286
	5246761.7297
	43389603.1286
	修缮（砂石）

	51
	幸福村生产路7
	946
	1
	3
	3
	0
	5246696.9601
	43389743.8089
	5247552.8745
	43389406.3230
	修缮（砂石）

	52
	幸福村生产路8
	570
	1
	3
	3
	0
	5247441.5750
	43390569.4894
	5246826.4117
	43390332.8899
	修缮（砂石）

	53
	幸福村生产路9
	84
	1
	3
	3
	0
	5246756.4995
	43389602.8328
	5246673.4710
	43389617.8188
	修缮（砂石）

	54
	幸福村生产路10
	439
	1
	3
	3
	0
	5242961.9496
	43391185.2800
	5242997.2592
	43391434.3777
	修缮（砂石）

	55
	幸福村生产路11
	1114
	1
	3
	3
	0
	5244367.2983
	43389387.5700
	5244278.9879
	43388280.0729
	修缮（砂石）

	56
	幸福村生产路12
	392
	1
	3
	3
	0
	5242498.5807
	43390504.1279
	5242694.6757
	43390843.4294
	修缮（砂石）

	
	小计
	8338
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	十五井村生产路1
	830
	1
	3
	3
	0
	5226857.8324
	43356428.2523
	5226912.4491
	43357256.2723
	修缮（砂石）

	58
	十五井村生产路2
	366
	1
	3
	3
	0
	5228010.8573
	43354096.9143
	5227769.6063
	43354278.8973
	修缮（砂石）

	59
	十五井村生产路3
	993
	1
	3
	3
	0
	5229512.9657
	43357489.4942
	5229408.7317
	43358442.3537
	修缮（砂石）

	60
	十五井村生产路4
	402
	1
	3
	3
	0
	5229341.3339
	43354823.6671
	5229337.0463
	43355216.8322
	修缮（砂石）

	61
	十五井村生产路5
	417
	1
	3
	3
	0
	5229326.3341
	43353973.8135
	5229310.7561
	43354390.2503
	修缮（砂石）

	62
	十五井村生产路6
	657
	1
	3
	3
	0
	5228038.7398
	43352371.2758
	5227774.2416
	43351983.0196
	修缮（砂石）

	63
	十五井村生产路7
	544
	1
	3
	3
	0
	5227821.8310
	43352748.8857
	5227876.3604
	43353289.9521
	修缮（砂石）

	
	小计
	4209
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	四井村生产路1
	660
	1
	3
	3
	0
	5239292.2208
	43362298.5311
	5238667.8790
	43362297.5537
	修缮（砂石）

	65
	四井村生产路2
	925
	1
	3
	3
	0
	5238631.8747
	43365725.4429
	5237713.2189
	43365824.2984
	修缮（砂石）

	66
	四井村生产路3
	549
	1
	3
	3
	0
	5238801.0227
	43362772.5536
	5239349.3690
	43362760.2412
	修缮（砂石）

	67
	四井村生产路4
	436
	1
	3
	3
	0
	5238415.8932
	43362863.1545
	5238648.5850
	43363229.3439
	修缮（砂石）

	68
	四井村生产路5
	447
	1
	3
	3
	0
	5239704.6881
	43363580.4628
	5239260.5821
	43363631.7770
	修缮（砂石）

	69
	四井村生产路6
	199
	1
	3
	3
	0
	5239417.6993
	43363193.6456
	5239466.9776
	43363612.1934
	修缮（砂石）

	70
	四井村生产路7
	743
	1
	3
	3
	0
	5238438.1962
	43363463.3729
	5239058.3628
	43363269.2440
	修缮（砂石）

	71
	四井村生产路8
	287
	1
	3
	3
	0
	5238456.2681
	43363468.3421
	5238576.3488
	43363724.9474
	修缮（砂石）

	72
	四井村生产路9
	456
	1
	3
	3
	0
	5238153.3579
	43365493.5047
	5238113.8753
	43365777.1790
	修缮（砂石）

	73
	四井村生产路10
	323
	1
	3
	3
	0
	5238760.6184
	43363700.4720
	5238774.4501
	43364017.4514
	修缮（砂石）

	74
	四井村生产路11
	301
	1
	3
	3
	0
	5238456.5616
	43364309.9846
	5238188.9975
	43364480.9430
	修缮（砂石）

	75
	四井村生产路12
	148
	1
	3
	3
	0
	5238275.3756
	43364285.4939
	5238342.5932
	43364412.3586
	修缮（砂石）

	76
	四井村生产路13
	1491
	1
	3
	3
	0
	5237664.8940
	43363162.1096
	5238037.6083
	43364336.9335
	修缮（砂石）

	77
	四井村生产路14
	357
	1
	3
	3
	0
	5237759.2150
	43365128.0681
	5237918.6075
	43364768.5420
	修缮（砂石）

	
	小计
	7322
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	半截河生产路1
	539
	1
	3
	3
	0
	5272200.8840
	43397344.6326
	5271935.5570
	43397680.3891
	修缮（砂石）

	79
	半截河生产路2
	560
	1
	3
	3
	0
	5271783.8902
	43398008.1977
	5271718.9409
	43398535.5619
	修缮（砂石）

	80
	半截河生产路3
	974
	1
	3
	3
	0
	5267567.1145
	43395419.1490
	5267275.7977
	43396145.9792
	修缮（砂石）

	81
	半截河生产路4
	2038
	1
	3
	3
	0
	5265070.0910
	43395457.1132
	5266711.3362
	43395552.6250
	修缮（砂石）

	82
	半截河生产路5
	600
	1
	3
	3
	0
	5271524.1196
	43396368.7415
	5270996.7918
	43396267.5117
	修缮（砂石）

	83
	半截河生产路6
	640
	1
	3
	3
	0
	5270870.4023
	43396880.6603
	5271028.5964
	43396304.2275
	修缮（砂石）

	84
	半截河生产路7
	1133
	1
	3
	3
	0
	5270860.0306
	43396188.7106
	5269908.0813
	43395596.3598
	修缮（砂石）

	85
	半截河生产路8
	245
	1
	3
	3
	0
	5270492.6288
	43396275.1507
	5270580.5494
	43396046.0404
	修缮（砂石）

	86
	半截河生产路9
	428
	1
	3
	3
	0
	5267317.4043
	43395061.0338
	5267526.5871
	43394795.7042
	修缮（砂石）

	87
	半截河生产路10
	784
	1
	3
	3
	0
	5270667.8501
	43398480.7055
	5270692.0099
	43397745.0058
	修缮（砂石）

	88
	半截河生产路11
	1080
	1
	3
	3
	0
	5267617.8430
	43394782.7725
	5268454.9275
	43394869.7586
	修缮（砂石）

	89
	半截河生产路12
	872
	1
	3
	3
	0
	5267305.6385
	43396586.1674
	5266550.1958
	43396450.0049
	修缮（砂石）

	90
	半截河生产路13
	452
	1
	3
	3
	0
	5269117.5332
	43396229.9518
	5269552.2360
	43396112.6456
	修缮（砂石）

	91
	半截河生产路14
	1238
	1
	3
	3
	0
	5269440.5432
	43396263.6697
	5268918.9167
	43396357.3712
	修缮（砂石）

	
	小计
	11583
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	绥中村生产路1
	206
	1
	3
	3
	0
	5245620.4527
	43365860.1046
	5245594.7473
	43365655.9477
	修缮（砂石）

	93
	绥中村生产路2
	200
	1
	3
	3
	0
	5245634.2998
	43366498.8153
	5245616.6610
	43366310.9533
	修缮（砂石）

	94
	绥中村生产路3
	444
	1
	3
	3
	0
	5245345.4174
	43366319.3514
	5245320.8256
	43365891.0621
	修缮（砂石）

	95
	绥中村生产路4
	294
	1
	3
	3
	0
	5244913.4829
	43365656.8098
	5244933.2293
	43365944.3602
	修缮（砂石）

	96
	绥中村生产路5
	434
	1
	3
	3
	0
	5244888.7618
	43365967.3428
	5244917.7511
	43366404.3911
	修缮（砂石）

	97
	绥中村生产路6
	806
	1
	3
	3
	0
	5244734.4136
	43368398.4686
	5243934.5095
	43368443.7979
	修缮（砂石）

	98
	绥中村生产路7
	500
	1
	3
	3
	0
	5244665.9083
	43368738.1429
	5244193.9575
	43368776.2012
	修缮（砂石）

	99
	绥中村生产路8
	536
	1
	3
	3
	0
	5244753.7047
	43369278.7749
	5244219.3178
	43369339.4796
	修缮（砂石）

	100
	绥中村生产路9
	1639
	1
	3
	3
	0
	5245596.4656
	43366799.7173
	5244162.3617
	43366882.3795
	修缮（砂石）

	101
	绥中村生产路10
	524
	1
	3
	3
	0
	5244275.1910
	43370309.7558
	5243742.6423
	43370324.8976
	修缮（砂石）

	102
	绥中村生产路11
	299
	1
	3
	3
	0
	5244363.9067
	43365749.2615
	5244325.4278
	43366045.2908
	修缮（砂石）

	103
	绥中村生产路12
	334
	1
	3
	3
	0
	5244307.7562
	43366101.0093
	5244261.1555
	43366430.1850
	修缮（砂石）

	104
	绥中村生产路13
	839
	1
	3
	3
	0
	5244261.4965
	43366450.8090
	5243903.9016
	43366690.8541
	修缮（砂石）

	105
	绥中村生产路14
	411
	1
	3
	3
	0
	5244241.9259
	43369744.2797
	5243831.8961
	43369763.5203
	修缮（砂石）

	106
	绥中村生产路15
	894
	1
	3
	3
	0
	5244756.6774
	43370236.6497
	5244872.1493
	43371120.3621
	修缮（砂石）

	107
	绥中村生产路16
	353
	1
	3
	3
	0
	5244959.0466
	43369552.7565
	5244998.9226
	43369857.8291
	修缮（砂石）

	108
	绥中村生产路17
	390
	1
	3
	3
	0
	5245096.9656
	43368872.4706
	5245011.3052
	43369240.9703
	修缮（砂石）

	109
	绥中村生产路18
	639
	1
	3
	3
	0
	5245397.6842
	43369213.7946
	5245276.9700
	43369525.8656
	修缮（砂石）

	110
	绥中村生产路19
	440
	1
	3
	3
	0
	5245456.4222
	43369809.8526
	5245016.8444
	43369570.4595
	修缮（砂石）

	111
	绥中村生产路20
	519
	1
	3
	3
	0
	5245426.5400
	43369823.6400
	5245468.6048
	43370339.6965
	修缮（砂石）

	112
	绥中村生产路21
	129
	1
	3
	3
	0
	5242777.5857
	43367700.9228
	5242676.5500
	43367643.6993
	修缮（砂石）

	113
	绥中村生产路22
	172
	1
	3
	3
	0
	5242986.4251
	43368180.8101
	5242815.1384
	43368192.1732
	修缮（砂石）

	114
	绥中村生产路23
	917
	1
	3
	3
	0
	5243612.6665
	43368772.6784
	5242976.9839
	43368454.9513
	修缮（砂石）

	115
	绥中村生产路24
	445
	1
	3
	3
	0
	5242960.3684
	43368807.0706
	5242582.9806
	43368730.5055
	修缮（砂石）

	116
	绥中村生产路25
	162
	1
	3
	3
	0
	5242411.1255
	43368840.3658
	5242268.7917
	43368782.3343
	修缮（砂石）

	117
	绥中村生产路26
	256
	1
	3
	3
	0
	5242503.3388
	43369092.5770
	5242477.3758
	43369316.6587
	修缮（砂石）

	118
	绥中村生产路27
	306
	1
	3
	3
	0
	5243809.1249
	43369346.9716
	5243753.4790
	43369630.9687
	修缮（砂石）

	
	小计
	13088
	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	前头村生产路1
	596
	1
	3
	3
	0
	5224005.2398
	43361736.9898
	5224038.4381
	43362299.4780
	修缮（砂石）

	
	小计
	596
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	民族村生产路1
	917
	1
	3
	3
	0
	5227344.1847
	43368573.5979
	5226907.7810
	43367807.5403
	修缮（砂石）

	
	小计
	917
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	勇敢村生产路1
	416
	1
	3
	3
	0
	5215791.7759
	43365636.4993
	5215896.7607
	43366032.1944
	修缮（砂石）

	122
	勇敢村生产路2
	719
	1
	3
	3
	0
	5216197.1803
	43366330.8175
	5216748.5585
	43365944.2773
	修缮（砂石）

	123
	勇敢村生产路3
	182
	1
	3
	3
	0
	5216277.4525
	43366674.8970
	5216391.7580
	43366814.8820
	修缮（砂石）

	124
	勇敢村生产路4
	428
	1
	3
	3
	0
	5214848.7036
	43368406.9375
	5214824.3366
	43368809.4016
	修缮（砂石）

	125
	勇敢村生产路5
	409
	1
	3
	3
	0
	5216063.9589
	43367603.9211
	5215706.8448
	43367773.6428
	修缮（砂石）

	126
	勇敢村生产路6
	1265
	1
	3
	3
	0
	5215333.2125
	43366163.8751
	5215559.3744
	43367239.6838
	修缮（砂石）

	127
	勇敢村生产路7
	136
	1
	3
	3
	0
	5216821.3269
	43367069.0114
	5216702.6292
	43367127.3002
	修缮（砂石）

	128
	勇敢村生产路8
	617
	1
	3
	3
	0
	5216865.9884
	43367391.4646
	5216668.5217
	43366903.5085
	修缮（砂石）

	129
	勇敢村生产路9
	326
	1
	3
	3
	0
	5214875.1844
	43367578.7802
	5214914.8725
	43367287.2612
	修缮（砂石）

	130
	勇敢村生产路10
	982
	1
	3
	3
	0
	5217494.2895
	43368411.4082
	5216896.2760
	43367787.7583
	修缮（砂石）

	
	小计
	5480
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	阁山村生产路1
	385
	1
	3
	3
	0
	5249849.3979
	43383015.9642
	5250050.2476
	43383328.2955
	修缮（砂石）

	132
	阁山村生产路2
	260
	1
	3
	3
	0
	5247568.2677
	43381939.3992
	5247642.4469
	43382187.8566
	修缮（砂石）

	133
	阁山村生产路3
	332
	1
	3
	3
	0
	5250271.2708
	43383010.6851
	5250142.7985
	43383301.3482
	修缮（砂石）

	
	小计
	977
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	四部村生产路1
	610
	1
	3
	3
	0
	5244807.7086
	43387548.9535
	5244229.1245
	43387428.0969
	修缮（砂石）

	135
	四部村生产路2
	581
	1
	3
	3
	0
	5244225.2887
	43387393.6381
	5244268.8171
	43387972.3603
	修缮（砂石）

	136
	四部村生产路3
	531
	1
	3
	3
	0
	5240662.9539
	43385697.1460
	5240791.5386
	43386212.0142
	修缮（砂石）

	
	小计
	1722
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	部落村生产路1
	390
	1
	3
	3
	0
	5247106.7624
	43364954.6052
	5247012.0078
	43365208.8658
	修缮（砂石）

	138
	部落村生产路2
	285
	1
	3
	3
	0
	5245986.7118
	43365030.7880
	5246107.4177
	43364613.2633
	修缮（砂石）

	139
	部落村生产路3
	344
	1
	3
	3
	0
	5250831.8930
	43364182.4353
	5250641.3894
	43363873.5611
	修缮（砂石）

	140
	部落村生产路4
	353
	1
	3
	3
	0
	5249938.2427
	43363036.9394
	5249868.7636
	43362691.2363
	修缮（砂石）

	141
	部落村生产路5
	157
	1
	3
	3
	0
	5249872.0954
	43362688.1078
	5249717.0449
	43362707.4789
	修缮（砂石）

	142
	部落村生产路6
	1173
	1
	3
	3
	0
	5249723.7192
	43362876.3445
	5249098.6373
	43362084.7675
	修缮（砂石）

	143
	部落村生产路7
	797
	1
	3
	3
	0
	5249624.0583
	43363185.9181
	5248846.9500
	43363287.9718
	修缮（砂石）

	144
	部落村生产路8
	434
	1
	3
	3
	0
	5250218.2250
	43365157.5093
	5250280.8824
	43364818.9630
	修缮（砂石）

	145
	部落村生产路9
	2464
	1
	3
	3
	0
	5249188.8705
	43364405.0641
	5248504.0691
	43362040.5286
	修缮（砂石）

	146
	部落村生产路10
	697
	1
	3
	3
	0
	5248706.1578
	43362805.3099
	5248036.1852
	43362823.0523
	修缮（砂石）

	147
	部落村生产路11
	375
	1
	3
	3
	0
	5247211.6283
	43362850.9269
	5247261.7887
	43363217.1206
	修缮（砂石）

	148
	部落村生产路12
	767
	1
	3
	3
	0
	5248809.5412
	43364896.6788
	5248178.4818
	43364884.7576
	修缮（砂石）

	149
	部落村生产路13
	255
	1
	3
	3
	0
	5247552.0080
	43364320.5200
	5247604.2395
	43364568.3519
	修缮（砂石）

	150
	部落村生产路14
	628
	1
	3
	3
	0
	5246106.2933
	43363437.7842
	5246727.8428
	43363368.5830
	修缮（砂石）

	151
	部落村生产路15
	997
	1
	3
	3
	0
	5247520.1700
	43363416.9884
	5246832.2129
	43363530.9118
	修缮（砂石）

	152
	部落村生产路16
	392
	1
	3
	3
	0
	5247230.4539
	43364735.5886
	5247360.6219
	43364398.8234
	修缮（砂石）

	153
	部落村生产路17
	289
	1
	3
	3
	0
	5247256.8647
	43364734.3859
	5247107.2537
	43364947.6604
	修缮（砂石）

	
	小计
	10797
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	三合村生产路1
	1102
	1
	3
	3
	0
	5240579.6235
	43371239.7295
	5240779.1566
	43372318.1299
	修缮（砂石）

	155
	三合村生产路2
	583
	1
	3
	3
	0
	5240780.7985
	43372320.6625
	5240977.7022
	43372761.8871
	修缮（砂石）

	156
	三合村生产路3
	1003
	1
	3
	3
	0
	5240820.7612
	43372749.2117
	5240489.6484
	43373475.6840
	修缮（砂石）

	157
	三合村生产路4
	596
	1
	3
	3
	0
	5240211.4113
	43377015.4248
	5240612.0171
	43377306.2737
	修缮（砂石）

	158
	三合村生产路5
	1203
	1
	3
	3
	0
	5240089.1405
	43376314.0176
	5239251.3699
	43375880.1704
	修缮（砂石）

	159
	三合村生产路6
	601
	1
	3
	3
	0
	5240137.2088
	43376151.0922
	5239679.2690
	43376019.7292
	修缮（砂石）

	160
	三合村生产路7
	1289
	1
	3
	3
	0
	5239615.3008
	43374284.3727
	5240891.7341
	43374115.1911
	修缮（砂石）

	161
	三合村生产路8
	249
	1
	3
	3
	0
	5238673.7555
	43371610.7933
	5238553.0730
	43371784.4713
	修缮（砂石）

	162
	三合村生产路9
	350
	1
	3
	3
	0
	5239131.7302
	43371454.6225
	5238670.1214
	43371695.8196
	修缮（砂石）

	163
	三合村生产路10
	812
	1
	3
	3
	0
	5238487.6491
	43371910.5942
	5237736.6978
	43372212.8360
	修缮（砂石）

	164
	三合村生产路11
	486
	1
	3
	3
	0
	5240144.3181
	43375758.7409
	5239762.0870
	43375628.7712
	修缮（砂石）

	165
	三合村生产路12
	740
	1
	3
	3
	0
	5237858.1349
	43374183.6063
	5238547.9977
	43373903.5288
	修缮（砂石）

	166
	三合村生产路13
	1093
	1
	3
	3
	0
	5237781.8303
	43373992.8950
	5238509.5982
	43374683.4418
	修缮（砂石）

	
	小计
	10107
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	十六井生产路1
	727
	1
	3
	3
	0
	5241137.1001
	43366320.8460
	5241093.7370
	43365686.2818
	修缮（砂石）

	168
	十六井生产路2
	800
	1
	3
	3
	0
	5240958.6822
	43367000.4643
	5241406.9091
	43367360.4720
	修缮（砂石）

	169
	十六井生产路3
	380
	1
	3
	3
	0
	5241403.6225
	43367368.3546
	5241051.7425
	43367334.0002
	修缮（砂石）

	170
	十六井生产路4
	349
	1
	3
	3
	0
	5240940.7828
	43367006.4367
	5241051.7425
	43367334.0002
	修缮（砂石）

	171
	十六井生产路5
	1491
	1
	3
	3
	0
	5240513.2354
	43367415.7628
	5239770.2820
	43367465.7891
	修缮（砂石）

	172
	十六井生产路6
	394
	1
	3
	3
	0
	5240669.4060
	43368561.4549
	5240693.0531
	43368953.3286
	修缮（砂石）

	173
	十六井生产路7
	780
	1
	3
	3
	0
	5240937.5068
	43369630.5966
	5240660.0747
	43368961.7143
	修缮（砂石）

	174
	十六井生产路8
	1048
	1
	3
	3
	0
	5240702.1628
	43368951.7972
	5239666.7648
	43368974.2721
	修缮（砂石）

	175
	十六井生产路9
	776
	1
	3
	3
	0
	5239610.9823
	43369311.2848
	5239693.4728
	43368558.2639
	修缮（砂石）

	176
	十六井生产路10
	730
	1
	3
	3
	0
	5241323.3799
	43371185.0626
	5240596.7063
	43371216.1830
	修缮（砂石）

	177
	十六井生产路11
	1376
	1
	3
	3
	0
	5241508.8469
	43371858.0554
	5240815.3966
	43372312.6228
	修缮（砂石）

	178
	十六井生产路12
	133
	1
	3
	3
	0
	5241542.8214
	43372319.7001
	5241569.8519
	43372188.2838
	修缮（砂石）

	179
	十六井生产路13
	169
	1
	3
	3
	0
	5242367.9951
	43369325.3637
	5242340.1307
	43369481.0387
	修缮（砂石）

	180
	十六井生产路14
	749
	1
	3
	3
	0
	5241856.1667
	43372779.0125
	5241621.0681
	43372178.3366
	修缮（砂石）

	181
	十六井生产路15
	1067
	1
	3
	3
	0
	5243001.1284
	43372639.2507
	5242404.2666
	43372043.0299
	修缮（砂石）

	182
	十六井生产路16
	479
	1
	3
	3
	0
	5242655.9538
	43369967.9013
	5242663.2421
	43369500.8530
	修缮（砂石）

	183
	十六井生产路17
	1245
	1
	3
	3
	0
	5243164.8995
	43371913.4277
	5243261.9812
	43373142.9164
	修缮（砂石）

	184
	十六井生产路18
	522
	1
	3
	3
	0
	5243261.1365
	43373159.5584
	5243323.0379
	43373655.0860
	修缮（砂石）

	185
	十六井生产路19
	622
	1
	3
	3
	0
	5243249.4027
	43373153.7767
	5243864.5487
	43373061.9191
	修缮（砂石）

	186
	十六井生产路20
	502
	1
	3
	3
	0
	5243867.8846
	43373064.7736
	5243962.7975
	43373545.6524
	修缮（砂石）

	
	小计
	14339
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	十四井村生产路1
	454
	1
	3
	3
	0
	5248892.8865
	43365211.3623
	5248933.4128
	43365663.8087
	修缮（砂石）

	
	小计
	454
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	双东村生产路1
	154
	1
	3
	3
	0
	5272517.3743
	43376449.2104
	5272537.3032
	43376597.1025
	修缮（砂石）

	189
	双东村生产路2
	624
	1
	3
	3
	0
	5268379.5014
	43381049.8446
	5268287.9973
	43381647.2725
	修缮（砂石）

	190
	双东村生产路3
	390
	1
	3
	3
	0
	5271940.0537
	43376448.2138
	5272086.6127
	43376787.1277
	修缮（砂石）

	191
	双东村生产路4
	225
	1
	3
	3
	0
	5272158.1055
	43377010.0206
	5272080.9619
	43376801.5765
	修缮（砂石）

	192
	双东村生产路5
	648
	1
	3
	3
	0
	5271581.3777
	43376404.7446
	5271760.0126
	43376947.4299
	修缮（砂石）

	193
	双东村生产路6
	1071
	1
	3
	3
	0
	5271425.5921
	43376131.9606
	5271267.9096
	43377088.7980
	修缮（砂石）

	194
	双东村生产路7
	778
	1
	3
	3
	0
	5270705.9727
	43379606.7558
	5270047.9235
	43379292.7776
	修缮（砂石）

	195
	双东村生产路8
	457
	1
	3
	3
	0
	5272279.4769
	43377417.4742
	5272349.1495
	43377825.6661
	修缮（砂石）

	196
	双东村生产路9
	172
	1
	3
	3
	0
	5271483.0217
	43377355.5025
	5271553.9948
	43377505.9847
	修缮（砂石）

	197
	双东村生产路10
	2316
	1
	3
	3
	0
	5272133.9462
	43377959.8368
	5270899.9620
	43379702.1471
	修缮（砂石）

	198
	双东村生产路11
	334
	1
	3
	3
	0
	5271389.5320
	43377997.3673
	5271424.1691
	43378331.1137
	修缮（砂石）

	199
	双东村生产路12
	509
	1
	3
	3
	0
	5267904.4963
	43379187.5795
	5267932.4300
	43379677.4807
	修缮（砂石）

	200
	双东村生产路13
	720
	1
	3
	3
	0
	5271418.1651
	43378282.0873
	5270813.7466
	43378541.3339
	修缮（砂石）

	201
	双东村生产路14
	587
	1
	3
	3
	0
	5270637.6680
	43377553.7701
	5270410.6910
	43378024.7934
	修缮（砂石）

	202
	双东村生产路15
	966
	1
	3
	3
	0
	5270494.6617
	43377594.6191
	5270214.9702
	43378348.7200
	修缮（砂石）

	203
	双东村生产路16
	886
	1
	3
	3
	0
	5269302.3117
	43377072.1040
	5268959.4436
	43377564.4503
	修缮（砂石）

	204
	双东村生产路17
	991
	1
	3
	3
	0
	5268857.6354
	43378502.8022
	5269683.8752
	43379040.7874
	修缮（砂石）

	205
	双东村生产路18
	307
	1
	3
	3
	0
	5271111.7172
	43379766.8486
	5270897.6926
	43379894.9609
	修缮（砂石）

	206
	双东村生产路19
	687
	1
	3
	3
	0
	5269673.4303
	43380435.1727
	5268969.4875
	43380605.7955
	修缮（砂石）

	207
	双东村生产路20
	568
	1
	3
	3
	0
	5269309.4846
	43380495.8518
	5269709.6123
	43380791.3189
	修缮（砂石）

	208
	双东村生产路21
	652
	1
	3
	3
	0
	5269150.8892
	43380051.0366
	5269009.9506
	43380500.7459
	修缮（砂石）

	209
	双东村生产路22
	351
	1
	3
	3
	0
	5268580.6537
	43379800.2916
	5268442.9637
	43380053.1232
	修缮（砂石）

	210
	双东村生产路23
	271
	1
	3
	3
	0
	5268072.1952
	43380851.6052
	5268158.1898
	43381107.9442
	修缮（砂石）

	211
	双东村生产路24
	429
	1
	3
	3
	0
	5268503.2549
	43380823.4397
	5268179.9161
	43381102.0981
	修缮（砂石）

	
	小计
	15093
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	128542
	211
	
	
	
	
	
	
	
	







	项目组成及规模
	（5）农田防护与生态环境保护工程
侵蚀沟：沟头防护11处，侵蚀沟护砌（生态合金格室）3.480公里，侵蚀沟护砌（绿滨垫）19.680公里，侵蚀沟护砌（固滨笼）4.164公里，侵蚀沟护砌（插柳）1.673公里，侵蚀沟护砌（波浪桩）0.761公里。
侵蚀沟类型：沟壑占地面积（投影面积）小于0.3hm²为小型沟，沟壑占地面积（投影面积）大于0.3hm²、小于1.4hm²为中型沟。
（6）农田输配电工程
新建10kV高压输电线路亘长17.391公里，铺设低压线路0.79公里，30kVA变压器及配套设施24套，T接点、分支杆及配套设施13处。
高压线电杆埋设深度应是电杆高度的1/6，本次设计线杆高12m，12米杆埋深为1.9m。
低压地埋电缆线采用地下埋设方式，考虑防冻胀水平波浪形摆放，埋深1.2m，电缆上下左右回填10cm细砂，电缆上方10cm处细砂上平面铺一层盖板，回填土每20cm夯实回填，距自然地面下方50cm处设置电缆警示带，地面按电缆走向设置电缆标示桩。穿越农田时，考虑现耕种为大型机械，埋深设为1.2米。
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）可知，100kV以下电压等级的交流输变电设施豁免管理，本项目高压线路为10kV，低压线路为0.3kV，属于豁免范畴，根据《中华人民共和国环境电磁波卫生标准》，适合人们长期居住的安全区环境电磁辐射值必须小于0.01kV/m。11000—66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉，本项目10kV电磁辐射更小，故对周围影响不大。
表2-8  输配电工程布局表
	序号
	乡镇
	T接点名称
	机电井名称
	功率（kW）
	变压器编号
	变压器型号
	高压线路（m)
	低压电缆线路（m)
	低压电缆型号
	低压电缆敷设方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	勇敢村
	T1
	勇敢村井1
	9.2
	变压器1
	S20-30/10
	224
	27
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	2
	
	T2
	勇敢村井2
	9.2
	变压器2
	S20-30/10
	30
	27
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	3
	
	T3
	勇敢村井3
	9.2
	变压器3
	S20-30/10
	62
	23
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	4
	
	T4
	勇敢村井4
	9.2
	变压器4
	S20-30/10
	836
	25
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	5
	
	
	勇敢村井5
	9.2
	变压器5
	S20-30/10
	
	25
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	6
	
	
	勇敢村井6
	9.2
	变压器6
	S20-30/10
	
	63
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	7
	
	T5
	勇敢村井7
	9.2
	变压器7
	S20-30/10
	595
	77
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	8
	
	
	勇敢村井8
	9.2
	变压器8
	S20-30/10
	
	25
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	9
	
	
	勇敢村井9
	9.2
	变压器9
	S20-30/10
	
	28
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	10
	
	T6
	勇敢村井10
	9.2
	变压器10
	S20-30/10
	666
	28
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	11
	
	
	勇敢村井11
	9.2
	变压器11
	S20-30/10
	
	29
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	12
	
	
	勇敢村井12
	9.2
	变压器12
	S20-30/10
	
	25
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	13
	
	T7
	勇敢村井13
	9.2
	变压器13
	S20-30/10
	494
	55
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	14
	
	
	勇敢村井14
	9.2
	变压器14
	S20-30/10
	
	24
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	15
	
	
	勇敢村井15
	9.2
	变压器15
	S20-30/10
	0
	32
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	16
	
	
	勇敢村井16
	9.2
	变压器16
	S20-30/10
	0
	27
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	17
	
	T8
	勇敢村井17
	9.2
	变压器17
	S20-30/10
	447
	24
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	18
	
	T9
	勇敢村井18
	9.2
	变压器18
	S20-30/10
	517
	31
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	19
	
	T10
	勇敢村井19
	9.2
	变压器19
	S20-30/10
	37
	47
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	20
	
	T11
	勇敢村井20
	9.2
	变压器20
	S20-30/10
	800
	23
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	21
	
	
	勇敢村井21
	9.2
	变压器21
	S20-30/10
	
	32
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	22
	
	
	勇敢村井22
	9.2
	变压器22
	S20-30/10
	
	34
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	23
	
	T12
	勇敢村井23
	9.2
	变压器23
	S20-30/10
	464
	30
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	24
	
	T13
	勇敢村井24
	9.2
	变压器24
	S20-30/10
	349
	29
	YJLV22-0.6/1kV-3*25+1*16
	直埋敷设
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	5521
	790
	
	
	


（7）农田地力提升工程
改造提升片区规划土壤改良（施用商品有机肥）1045.18亩。项目区耕地土壤各项指标数据如下：耕层厚度介于13.50-19.50cm之间，平均值为17.02cm；土壤紧实度在0.25-2.87MPa之间，平均值为1.25MPa；土壤容重范围为1.01-1.41g/cm³,平均值为1.17g/cm³；土壤含水率范围为7.60%—73.8%，平均值为24.81%；土壤pH值范围从4.81到7.8，平均值为5.81；土壤有机质含量在23.1-174g/kg之间，平均值为60.39g/kg；土壤全氮含量在0.12-0.75g/kg之间，平均值为0.28g/kg；碱解氮含量在77.9-69mg/kg之间，平均值为257.52mg/kg；土壤全磷含量在0.44-1.75g/kg之间，平均值为0.98g/kg；有效磷含量在1.5-12mg/kg之间，平均值为43.29mg/kg；土壤全钾含量在15-23.20g/kg之间，平均值为20.01g/kg；速效钾含量在56-480mg/kg之间，平均值为182.63mg/kg；缓效钾含量在506-1644mg/kg之间，平均值为866.28mg/kg。
对项目区土壤耕层数据深入分析可知，土壤理化特性与养分特性存在一定变异性。土壤耕层厚度平均为17.02cm，相对处于较为合适的水平，对作物根系的深层伸展限制较小，不过其数值仍有一定的波动范围，在不同区域可能存在差异。土壤紧实度平均为1.25MPa，整体处于相对较低的水平，大部分区域对根系生长的阻力较小，但仍有部分区域接近或超过2MPa，可能会对根系生长产生一定影响，需关注这些局部区域。土壤容重平均为1.17g/cm³,处于适宜范围（1.0-1.3g/cm³)内，有利于维持良好的土壤孔隙结构和通气性，对土壤环境较为有利。土壤含水率平均为24.81%，变幅较大，从7.6%到73.8%，这表明不同区域的水分状况差异明显，需要加强水分管理，以避免部分区域出现旱涝胁迫的情况。土壤pH值平均为5.81，呈弱酸性，可能会在一定程度上影响某些养分的有效性，例如磷和微量元素，不过相较于更酸性的土壤，其影响程度可能相对较小。
在土壤养分特性方面，土壤有机质含量平均为60.39g/kg，整体处于较高水平，土壤保水保肥能力和微生物活性相对较好，但最小值23.1g/kg相对较低，说明部分区域可能存在土壤质量不佳的情况，需要针对性地改善。碱解氮含量平均为257.52mg/kg，处于较高水平，能够为作物提供较为充足的氮素供应。有效磷含量平均为43.29mg/kg，且中位数为37.45mg/kg，表明大部分区域有效磷含量较为充足，能够满足作物对磷素的需求。速效钾含量平均为182.63mg/kg，处于中等偏上水平，但变异性较大，在施肥时需要根据不同区域的实际情况合理施用钾肥。
综上所述，项目区土壤耕层在容重、有机质含量以及部分养分指标上表现较好，但在土壤紧实度局部偏高、含水率变幅大以及pH值可能影响养分有效性等方面存在一定问题，这些问题可能会对作物生长产生一定的不利影响。因此，建议采取以下针对性措施：对于土壤紧实度较高的局部区域，可进行松土处理，以降低紧实度，促进根系生长；加强水分管理，根据不同区域的水分状况进行合理灌溉和排水，避免旱涝胁迫；虽然整体pH值呈弱酸性，但对于pH值较低、可能影响养分有效性的区域，可以适当采取措施调节酸碱度；对于有机质含量较低的区域，增施有机肥，提高土壤质量；根据不同区域速效钾含量的差异，合理施用钾肥，实现平衡施肥，从而优化土壤环境，提高农业生产潜力。
四、主要设备
本项目所需主要设备如下表所示。
表2-9  主要设备一览表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	台
	60

	2
	吊车
	台
	4

	3
	工程车
	台
	8

	4
	翻斗车
	台
	60

	5
	压路机
	台
	10

	6
	铲车
	台
	20

	7
	推土机
	台
	4

	8
	打夯机
	台
	4

	9
	搅拌机
	台
	10

	10
	打井机
	台
	8

	11
	焊机
	台
	10

	12
	潜水泵
	台
	24

	13
	机电设备
	套
	24

	14
	水肥一体化滴灌设备
	套
	24


五、原辅材料
本项目主要原辅材料用量情况见下表。
表2-10  主要原辅材料用量情况一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	来源

	1
	水泥
	t
	34526.83
	绥棱县当地采购

	2
	砂
	m3
	44168.12
	绥棱县当地采购

	3
	碎石
	m3
	54261.45
	伊春石场采购

	4
	块石
	m3
	66784.52
	伊春石场采购

	5
	风化砂
	m3
	28453.15
	伊春石场采购

	6
	山皮石
	m3
	276458.47
	伊春石场采购

	7
	砂砾石
	m3
	73892.64
	绥棱县当地采购

	8
	钢筋
	t
	754
	绥棱县当地采购


六、土方平衡
本项目土方平衡分析表如下。
表2-11  土方平衡分析表
	工程内容
	土方挖方
	土方利用
	土方回填
	外运土方（自然方）
运距5km

	
	（自然方）
	（自然方）
	（自然方）
	

	
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	（m3）
	来源

	田块整治工程旱田
	土地平整
	1896137.33
	0
	2783560.49
	887423.16
	本村田间道路路床土

	输配水工程
	渠道衬砌
	105948.80
	0
	105948.80
	0
	渠道回填利用渠道开挖

	排水工程
	沟道清淤及衬砌
	17340.02
	0
	17340.02
	0
	现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，淤泥堆放在排水沟两侧

	建筑物工程
	拆除建筑垃圾
	2143.97
	0
	0
	2143.97
	田间道路工程使用

	田间道路工程
	砂石路、水泥路
	48933.48
	0
	64535.89
	2143.97
	建筑工程产生的土方

	
	
	
	
	
	13458.44
	外购弃土、渣土

	合计
	
	2070503.6
	0
	2957926.76
	903025.57
	/







	项目组成及规模
	七、公用工程
1、给排水
（1）给水
①灌溉用水
本项目采用新建的24座机电井作为水源，日取水量为1784.2m3，年最大取水量为3.39万m3。
②施工期用水
由临近村屯供水，采用罐车拉运；施工人员饮用水采用瓶装水。
（2）排水
本项目区新增灌溉井采用滴灌式对旱田进行灌溉，水源大部分被植物及土壤吸收，几乎无退水，退水量可忽略不计。
2、供电
见农田输配电工程。
3、供暖
本项目无需供暖。
八、施工营地及施工队伍
本项目施工现场不设施工营地，施工机械设备依托附近村屯提供场地存放，施工队伍由施工单位各自负责，必要时可增加或更换施工队伍，以保证工期按时完成。施工总人数高峰时为60人，食宿依托附近的村屯。









	总平面及现场布置
	本项目建设25.7万亩高标准农田，新建24眼机电井，其中高标准农田建设涉及9个乡镇19个行政村；机电井主要在田间道路路边或林地边空地建设，以不占耕地为原则。每眼井设一个井房。
单井井房占地面积为6m2，为永久占地，则总永久占地面积为144m2。临时占地主要用于布置施工设备、车辆、临时土堆、临时沉淀储罐等，单井施工临时占20m2，总临时占地面积480m2。
临时占地利用新建机电井周边田间路、空地，以不占耕地为原则。用于布置施工机械设备、车辆、临时土堆、临时沉淀储罐等，具体占用地块及施工现场布置根据现场情况确定。

	施工方案
	一、施工准备
1、工程复测
道路开工前，应进行认真细致的恢复定线工作，内容包括平面控制点和水准点的校核及加密、加固、地面实测标高、测设路基纵、横断面、计算工程量。在复测过程中，并与相交沟道、道路中心线贯通，建立共用水准点。
2、开工前准备
开工前，组织技术人员熟悉设计图纸及有关文件，并进行图纸内部会审，发现问题及时上报指挥部及监理。召开技术交底会议，对施工人员进行技术交底，掌握各工序的施工工艺和要求，确保施工过程中能严格按规范操作。
3、场地清理
各单项工程开工前首先进行场地清理，人工配合机械清理施工区域内杂草等有碍物，清理中注意保护附近天然植被，避免对附近树木以及农田造成破坏，建筑垃圾集中处理。
二、施工方案
1、建筑物施工
（1）土方开挖回填
基础土方开挖，主要以机械配合人工清槽方式进行基础土石方的开挖施工。建筑物开挖基础放线时不仅要考虑建筑物底部的边线，而且要考虑基底平面尺寸适当预留加宽30-50cm的工作面宽度，便于施工。建筑物土方开挖后要进行基础平整。平整度要达到设计和规范要求，以保证基础上的底板的平整度。
基础土方开挖采用单斗液压1m3挖掘机开挖，利用推土机将回填所需的土方就近堆放在工作面以外的场地上，多余的土方平摊到建筑物周围，为保证开挖质量，尽量避免破坏原土基础，施工时底部留置30cm，用人工清理至基底高程。填方采用人工取土、平土，打夯机夯实。
（2）砌体施工
砌体施工主要为建筑物砂砾石垫层及碎石垫层，均为人工铺筑压实。
（3）混凝土施工
砼工程分为预制方法进行施工，预制应根据工程布局和需要，采用分散集中预制。
混凝土的施工程序为：水泥、砂石骨料的选用→砼配合比的选用→混凝土的搅拌和运输→混凝土的入仓和浇筑→混凝土的拆模和养护。
水泥、砂石骨料的选用：混凝土的砂、石骨料均在指定料场加工生产或购得，并拉运至施工现场，使用前必须对砂石骨料进行抽样检查，对所用的砂石骨料必须符合水工砼的施工要求。所用水泥必须符合水利工程施工规范要求，使用前同样按要求进行抽样检验。
砼配合比的选用：取所选用的水泥，砂石骨料和外加剂在试验室按设计要求的水灰比，砼强度等级和其他技术指标进行试配，通过试验确定满足设计和规范要求的施工配合比。
砼的搅拌和运输：混凝土的搅拌采用搅拌机拌合，为保证混凝土拌合物充分拌合，拌合时间不少于3分钟，混凝土的制备采用拌合站集中场拌制。为控制砼拌合物的水灰比及坍落度，要保持骨料含水率的稳定，其混凝土各组分称量的偏差应符合规范要求；混凝土的运输，应根据相应的拌合能力或产量，混凝土施工浇筑强度和运输距离，配以相应数量的机动小翻斗车，运送混凝土的车箱要严密防止漏浆，其砂浆损失应控制在1%的范围内。
混凝土的入仓和浇筑：混凝土利用输送泵入仓。
混凝土的振捣：应根据施工要求，用插入式振捣器或是平板振捣器进行振捣施工，浇筑层允许最大厚度不大于振捣器头长度的1.25倍，振捣时快插慢拔，使混凝土振捣密实，且注意振动棒不可振到模板和预埋件。
混凝土的拆模和养护：混凝土拆模：对于一般结构的混凝土为避免不碰掉棱角，在其强度达到临界强度时即可进行拆模。
混凝土的养护：混凝土表面在浇筑完毕后12小时内即可养护，或是视气候条件、温度较高应提前进行养护，给混凝土硬化过程创造一个适宜的外部环境，使混凝土表面水份不再蒸发，利用砼制备所加的水份最大限度的完成水泥的水化，提高砼强度和耐久性，养护的方法采用湿养护，即进行人工洒水或利用水泵配水车抽水养护，且养护时间不得少于14天，以28天为宜。
（4）钢筋制作
原材料要有实验室鉴定，符合设计和规范要求；弯钩长度，半圆为8.5倍钢筋直径，弯钩增加长度手工时为6.25倍钢筋直径，机械弯钩为3.25倍钢筋直径；钢筋调直去锈以保证与砼之间良好的粘结作用，对于表面鳞锈应用锤敲去或钢丝刷清除；钢筋安装时，应满足设计所需的保护层，钢筋不得沾染油污、泥土、油漆等，防止漏筋、裸筋和浮筋出现。
2、道路工程施工
（1）砂石路施工方法
1）测量放线
勘测设计单位会同建设及监理单位向施工单位交接测绘成果（含测量控制点交桩），监理单位与施工单位进行测量复测。施工单位完成控制网测绘及工程测量放样，报监理工程师验收。控制点设在不阻碍施工通视稳定的地方并采取妥善的防护措施，防止车辆损坏，并定期进行校核，如发现失准，及时修整控制数据。
2）填方路基的铺筑
路基施工的程序为：下挖→测量放线→路基压实→质检。
路基首先向下挖0.5m，路基下挖的土方用于低洼处回填。
路基压实包括放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人机配合处理机械触及不到之处。测量放线边坡按1:1放坡，加桩加宽20cm，以保障边坡边缘部分碾压充分，采用内燃压路机碾压4~6遍，压实度达到0.94以上。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。
3）山皮石垫层铺筑
基层根据填筑材料的不同，本着先轻后重，先两边后中间的原则进行分层碾压，并及时取样检测，确保压实度达到标准。
基层材料采用山皮石，山皮石尺寸不应大于150mm，其强度不小于10MPa，软化系数不应小于0.75。
山皮石基层采用人工和机械相结合施工、自卸汽车运土山皮石，装载机粗平，再用人工精平。铺筑山皮石垫层前，在放样好的桩位挂线施工，应将路基面上的浮土、杂物全部清除，并洒水湿润后摊铺土山皮石，经过平整和整修后，采用12~15t的压路机进行碾压，保证压实度至击实最大密度的94%以上。凡是压路机不能压到处都要采用夯实机进行夯实，直到符合设计要求为止。严禁压路机在已经完成的或正在施工的路段上调头和急刹车。
施工中要注意控制摊铺宽度、厚度、高程、平整度、横坡度，并控制碾压时的最佳含水量，以便使碾压达到最佳效果，密实度达到设计要求。在摊铺碾压完毕后，进行质量自检并整理有关资料，自检合格后请有关部门进一步检查测试合格后，方可转入下一道工序的施工。
4）风化砂石路面施工
路面铺筑前，路基应清理干净，洒水湿润，以利于路面的结合。
3、机电井施工
（1）临时沉淀储罐
在施工场地设置临时沉淀储罐收集钻井、洗井产生的废水，经沉淀处理后回用或用于洒水降尘不向外环境排放。施工场地共设5座临时沉淀储罐（可移动使用），规格均为1.5m×1.0m×0.7m。
（2）机电井
机电井施工顺序是：定井位→钻机定位→成孔→井管安装→砾料回填→井管外封闭→洗井。
1）测量放线
根据建设单位提供的测量基准点（线）为基准，按本工程施工精度要求，测绘用于工程施工的控制网，并给每台钻机提前定出每个井位点，每放1个井位，用直径25mm钢钎打孔1m深，灌注白灰或煤粉，以确保井位准确，避免施工损坏井位，定位尺寸允许偏差≤10mm。
2）主体施工方案
①钻机定位：钻机定位后必须平整稳固，确保在施工中不发生倾斜、移动，同时调整钻机垂直度，垂直度运行偏差≤0.5%，钻尖应对准井位中心，其水平位置允许偏差20mm，将高程引到可靠便于施工和检查的位置处后，方可开钻。
②泥浆配制：泥浆配制1.02~1.08kg/cm³，粘度18~22S，含砂率≤4%，并根据地层情况控制掌握，必要时适当掺合膨润土，以保护孔壁。
③成孔：整个成孔过程采用反循环工艺，控制塔架垂直度，第一根钻杆钻进时一定要注意，因此时钻具重心高，送浆管偏心受力，钻具易晃动；根据井径、孔深、钻头种类钻速、泵的扬程和土质情况，掌握进尺度，做好钻孔记录，选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置，以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象；检查钻杆的垂直度，允许偏差一般应≤0.5%，经常检查超过此值时应进行纠偏。
④清孔：用优质泥浆清孔，待吸出泥浆比重小于1.08g/cm³，砂率小于4%时，即可得终孔深度，终孔垂直度运行偏差≤0.5%，用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度，即可得终孔垂直度。
⑤井管安装：首先，将第一根井管，即沉淀管装上木导向、找中器和铁夹板，套上钢丝绳套，并将钢丝绳套挂在动滑车吊钩上，锁上保险销，而后起吊。此时用小锤轻敲井管，听其是否有破碎声，进行最后一次检查。随后将管扶正，对准中心，徐徐下入孔内，将铁夹板搁置在预先安设在井孔两侧的方木上，用于支撑井管重量。而后用同样的方法吊起下一根井管，当上下两根管对正后，可使刚吊起的井管缓慢下降，使两管口对准接合，拧紧丝扣或对焊使其连接牢固。然后将井管微微吊起，卸掉钢丝绳套和铁板夹，再将井管徐徐下入井孔内，并使钢夹板落在方木上，卡住井管。如此往复，直到下完为止。
悬吊下管法的起动惯性力较大，特别是在接近下管终了时，这时负荷最大。故操纵卷扬机要始终平稳，不可猛起猛落，以减少冲击负荷，以防井管折断、损坏设备或造成脱落管事故。
⑥回填砾料：填砾是管井建造的一个重要环节，填砾规格严格按照《机井技术规范》（SL256-2000）3.3.7-2的规定进行施工，中粗砂含水层、填料厚度不少于100mm，高度要高于滤水管上限的3～5m。粉细砂4-8mm，中砂6-10mm，粗砂8-12mm，滤料选用磨圆度好的硅质砾石，以圆形卵石或砂料为宜，质地坚硬，不含化学成分，经过严格筛分，合格率大于90%，不得含土过多，或含有其他杂质。
根据钻孔记录，确定各含水层高程，有二个以上含水层时，应将两个含水层之间的隔水层分为二段，下段为隔水层厚度的4/5，填入与下部含水量相应的规格砾石，上段为1/5，填入上部含水层相应的规定砾石。
⑦井管外封闭：进行井管外封闭前安装井的柱状图将所需的粘土球及粘土数量、计划填入深度计算妥当，并准备一定余量。填入方法与填入砾石相同，应注意防止因粘土球填入井孔受压缩致使填入的砾石错位，一般填入粘土球的数量应比封闭层实际需要的各填25%左右，粘土球直径为23～28mm，呈圆形，用优质粘土制成，对粘土球在泥浆中心，溶化时间进行试验，根据试验结果，确定粘土球湿度。安装井柱状图，将最下含水层砾石填入，再用23～28mm左右半干状态粘土球徐徐填入，填至计划位置，依次类推，进行井管外封闭。
⑧洗井：本项目采用空压机洗井，根据机井的静水位和空压机的风压确定风管的沉没深度，然后选择适宜的空压机及出水管和风管规格；气水混合器的规格要求：长2m，直径与风管相同，上端连接风管，下段封闭，管身均匀布孔，孔径3-4mm，孔面积之和为风管断面积的2倍。风管、水管的安装，可采用同心式或并列式。风管浸没比不得低于50%。风管浸入水中的长度应略小于空压机额定风压相当的水柱高度。冲洗应自上而下或自下而上分段进行，可用正冲洗和反冲洗两种作业方法。
⑨试验抽水：为了确定井的实际出水量，应在洗井结束后，进行试验抽水。试验抽水的出水量，一般应达到或超过设计出水量，试验抽水一般只做一次大降深抽水，水位稳定延续时间，松散层地区不少于8小时；试验抽水终止前，应采取水样，进行水质分析。
三、运营期方案
1.水肥一体化
现有工程，施肥量统计，水稻亩施肥量95公斤，玉米亩施肥量98公斤；水稻亩施药量0.72公斤，玉米亩施药量0.6公斤，大豆亩施药量0.5公斤。
本工程建设后，通过加强管理，施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，水稻亩施肥量50公斤，玉米亩施肥量65公斤；水稻亩施药量0.36公斤，玉米亩施药量0.31公斤，大豆亩施药量0.26公斤。
根据本工程水资源论证报告书可知，新增水井区域均为旱田，无水田，属于高标准农田建设项目，灌溉后地下水经作物吸收等充分利用，用水效率较高，基本不产生退水。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，提出测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量措施。
四、建设周期
结合项目区当地的气候、农时以及农业生产周期，对项目工程实施具体安排如下：
（1）施工准备、备料（2026年9月）；
（2）田块整治工程（2026年10月—2026年11月、2027年4
月—2027年5月、2027年10月—2027年11月）
（3）灌溉与排水工程（2026年10月—2027年11月）；
（4）田间道路工程（2026年10月—2026年12月、2027年4
月—2026年11月）；
（5）农田输配电工程（2026年10月—2027年11月）；
（6）竣工验收（2027年12月）。









	其他
	无
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	生态环境现状
	一、主体功能区规划
本项目位于黑龙江省绥化市绥棱县，属于《黑龙江省主体功能区规划》的大小兴安岭森林生态功能区，属于限制开发区域（国家重点生态功能区）。
限制开发区域的国家重点生态功能区是指生态系统十分重要，关系全国或全省的生态安全，目前生态系统有所退化，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化和城镇化开发，以保持生态产品供给能力的区域。全省限制开发区域的国家重点生态功能区分为：水源涵养型，包括大小兴安岭森林生态功能区和长白山森林生态功能区；生物多样性维护型，包括三江平原湿地生态功能区。
主要包括大兴安岭地区加格达奇区，呼玛县、塔河县、漠河县、大兴安岭地区呼中区、新林区、松岭区、伊春市市辖区、铁力市、嘉荫县、黑河市区（爱辉区）、北安市、五大连池市、嫩江县、逊克县、孙吴县、庆安县、绥棱县、甘南县、通河县和木兰县等35个县（市、区）及位于上述区域内的森工、农垦系统所属局、场，区域总面积21.40万平方公里，占全省总面积的45%。该区域森林覆盖率高，具有完整的寒温带森林生态系统，是我国寒温带针叶林、温带针阔混交林植被类型的重要分布区，是黑龙江、松花江、嫩江等水系及其主要支流的重要源头和水源涵养区。
本项目位于绥化市绥棱县。高标准农田建设涉及9个乡镇19个行政村，包括包括阁山镇三合村、十六井村；后头乡前头村、十五井村；克音河乡部落村、十四井村、四井村、中兴村；泥尔河乡勇敢村；上集镇宝田村、稻香村、民族村；四海店镇半截河村、宝山村；绥中乡绥中村；长山镇阁山村、四部村、幸福村；双岔河镇双东村。共建设高标准农田25.7万亩。
项目建成后，通过改善农田基础设施，可有效节约利用水资源，减少水土流失，减轻面源污染，保护水土资源。可促进农作物秸秆还田，减少焚烧秸秆对大气的污染，减轻畜禽粪便和废弃物对河流、水库的污染。通过农田基础设施建设、建筑物配套和机电井建设，洪涝、旱灾害将得到有效控制，促进水土资源的可持续利用。通过田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程等工程措施，田间灌排体系得到有效改善，生态环境将得到提升。
综上，符合区域主体功能区规划要求。
二、生态功能区划
根据《黑龙江省生态功能区划》的内容，本项目所处区域属于“I-5-2-1呼兰河流域上游水源涵养与土壤保持生态功能区”，主要生态系统服务功能为：水源涵养及土壤保持。
三、项目用地情况
1、土地利用类型
本项目永久占地主要利用田间道路路边或林地边空地，临时占地为田间道路、路边或林边空地，均以不占耕地为原则。
永久占地，单井井房占地面积为6m2，为永久占地，则总永久占地面积为144m2。永久占地主要利用田间道路路边或林地边空地。
临时占地，单井施工临时占20m2，总临时占地面积480m2。临时占地利用新建机电井周边田间路、空地，以不占耕地为原则。
2、生态环境现状
评价区主要为农田生态系统和村屯，不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。
项目各拟建机电井周边现状均以耕地为主，其他为田间道路、林地、空地等。耕地为旱地，农作物主要为玉米；其他植被主要人工种植树木、杂草等，自然植被较少，人工林地主要为防护林，树种主要杨树，自然植被主要为蒿、稗、灰菜、茅草等草本植物，未发现国家或地方级保护的珍稀植物。
项目区域受人类活动影响很大，大型野生动物已不见。经过实地调查，本项目所在区域野生动物主要为蚊子、蚱蜢、蚂蚁、蜻蜓、蝴蝶、苍蝇等常见昆虫，家燕、麻雀等鸟类及田鼠等常见哺乳动物，未发现濒危保护动物栖息环境，未发现受国家重点保护和珍稀野生动物。
四、区域环境质量现状
1、环境空气质量现状
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中的数据，绥化市空气质量级别未达二级标准，达标天数为307天（84.3%）。
2025年绥化市区细颗粒物（PM2.5）年评价指标超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均第95百分位数臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均优于国家环境空气质量二级标准。绥化市属于环境空气质量不达标区。
表3-1 区域环境空气质量现状评价表   单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	过渡阶段二级浓度限值
	占标率
%
	达标
情况

	PM2.5
	年均值
	38
	30
	126.67
	超标

	PM10
	年均值
	54
	60
	90.00
	达标

	SO2
	年均值
	6
	60
	10.00
	达标

	NO2
	年均值
	19
	40
	47.50
	达标

	CO
	日均值第95百分位数
	1100
	4000
	27.50
	达标

	O3
	日最大8h平均值第90百分位数
	119
	160
	74.38
	达标


根据上表统计结果，区域基本污染物可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮相应百分位数日平均质量浓度值及年平均质量浓度值、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日最大8小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，细颗粒物相应百分位数日平均质量浓度值及年平均质量浓度值不符合二级标准要求，区域属于环境空气质量不达标区。
2、地表水环境质量现状
本项目涉及的地表水体为努敏河。根据《绥化市环境质量年报（2024年度）》，努敏河绥化市断面水质类别为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。
3、声环境质量现状
2024年市区昼间道路交通声环境质量评价为“较好”，各测点等效声级范围为62.3-75.5dB（A），道路交通噪声平均等效声级为68.3dB（A），评价为“较好”及以上路段长度为36.146千米，占路段总长度66.8%。与上年同期相比昼间道路交通噪声强度等级无明显变化，道路交通昼间平均等效声级升高0.13dB（A），评价为“较好”及以上路段长度占比与上年同期相比升高0.4个百分点。
本次委托哈尔滨新巨环保科技有限公司对项目敏感点噪声进行监测，监测时间为2026年7月11日，监测2天的昼夜噪声值。在绥棱县阁山镇、后头乡、克音河乡、泥尔河乡、上集镇、四海店镇、绥中乡、长山镇、双岔河镇境内。每个片区各布设2个监测点，共18个监测点。
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图3-1  声环境现状监测点位图
表3-2  敏感点声环境质量现状监测（单位：dB（A））
	检测日期
	检测地点
	昼Leq
	夜Leq

	
	
	时间
	结果
	时间
	结果

	2026.07.11
	△1后头乡1#
	08:00
	50
	22:00
	38

	
	△2后头乡2#
	08:20
	50
	22:20
	39

	
	△3泥尔河乡1#
	08:50
	50
	22:50
	39

	
	△4泥尔河乡2#
	09:10
	52
	23:10
	40

	
	△5上集镇1#
	09:40
	50
	23:40
	39

	
	△6上集镇2#
	10:00
	52
	次日00:00
	41

	2026.07.11
	△7长山镇1#
	08:00
	52
	22:00
	41

	
	△8长山镇2#
	08:20
	51
	22:20
	40

	
	△9克音河乡1#
	08:50
	50
	22:50
	40

	
	△10克音河乡2#
	09:10
	51
	23:10
	39

	
	△11绥棱县阁山镇1#
	09:40
	53
	23:40
	41

	
	△12绥棱县阁山镇2#
	10:00
	50
	次日00:00
	39

	
	△13绥中乡1#
	08:00
	52
	22:00
	41

	
	△14绥中乡2#
	08:20
	53
	22:20
	41

	
	△15双岔河镇境1#
	08:50
	51
	22:50
	39

	
	△16双岔河镇境2#
	09:10
	51
	23:10
	39

	
	△17四海店镇1#
	09:40
	50
	23:40
	39

	
	△18四海店镇2#
	10:00
	52
	次日00:00
	40

	2026.07.12
	△1后头乡1#
	08:00
	50
	22:00
	38

	
	△2后头乡2#
	08:20
	50
	22:20
	39

	
	△3泥尔河乡1#
	08:50
	50
	22:50
	40

	
	△4泥尔河乡2#
	09:10
	51
	23:10
	41

	
	△5上集镇1#
	09:40
	50
	23:40
	40

	
	△6上集镇2#
	10:00
	52
	次日00:00
	39

	
	△7长山镇1#
	08:00
	51
	22:00
	40

	
	△8长山镇2#
	08:20
	52
	22:20
	40

	
	△9克音河乡1#
	08:50
	50
	22:50
	39

	
	△10克音河乡2#
	09:10
	50
	23:10
	39

	
	△11绥棱县阁山镇1#
	09:40
	52
	23:40
	42

	
	△12绥棱县阁山镇2#
	10:00
	50
	次日00:00
	38

	
	△13绥中乡1#
	08:00
	52
	22:00
	40

	
	△14绥中乡2#
	08:20
	53
	22:20
	40

	
	△15双岔河镇境1#
	08:50
	51
	22:50
	41

	
	△16双岔河镇境2#
	09:10
	50
	23:10
	40

	
	△17四海店镇1#
	09:40
	50
	23:40
	39

	
	△18四海店镇2#
	10:00
	53
	次日00:00
	41

	标准限值
	55
	45


根据噪声环境现场监测结果，项目区内9个乡镇声环境保护目标处的声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、道路交通条件
项目区区内每个片区内有连接，是项目区内主要交通道路。项目区内田间道路大部分为土路，道路存在的主要问题是雨季及雪天由于现状道路标准较低，与田面高差不大，集中降雨季节造成路基侵蚀严重，泥泞难行，可能造成水土流失。
2、田间排水工程
项目区内现有依地势形成自然排水沟，周边地块排水进入自然沟，流入主要排干。部分沟道淤积严重，可能造成水土流失，亟需进行治理，部分沟道冲刷较为严重，容易造成水土流失，需进行衬砌防护治理。

	生态环境保护目标
	1、大气环境保护目标
本项目运营期无废气排放，不涉及大气环境保护目标。
施工期清淤工程的排水沟周边环境空气保护目标主要有四海店镇半截沟村、长山镇阁山村、四部村和双岔河镇双东村居民。
表3-3  环境空气环境保护目标一览表
	名称
	坐标/经纬度
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	影响时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	半截沟村
	127.45676914,47.47816284
	农村人群集中区
	人群
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（过渡期）中二级标准
	施工期
	项目区内
	150

	阁山村
	127.48155425,47.35383856
	
	
	
	施工期
	项目区内
	80

	四部村
	127.46872551,47.35337723
	
	
	
	施工期
	项目区内
	45

	双东村
	127.38273828,47.54522353
	
	
	
	施工期
	项目区内
	70


2、声环境保护目标
本项目施工期噪声，主要为新建机井工程噪声，200m范围内声环境保护目标为尼尔河乡居民。
本项目运营期噪声主要为新增机井水泵噪声，距离机井200m范围内声环境保护目标为尼尔河乡居民。
表3-  声环境保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标/经纬度
	相对厂界距离/m
	相对厂址方位
	环境功能区
	声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）

	1
	勇敢村
	127.25239515,47.07233079
	45
	井房边界周边
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准
	平房、南北朝向、90户

	2
	李福屯
	127.26831669,47.06972329
	40
	
	
	平房、南北朝向、45户

	3
	刘万禄屯
	127.24146128，47.06417453
	65
	
	
	平房、南北朝向、110户


3、地下水环境保护目标
本项目为地下水IV类项目，不设评价范围，本项目24眼机电井均位于尼尔河乡勇敢村，距离最近的水源地为绥棱县地表水饮用水水源，属于集中式饮用水水源，新建机电井群距离水源地保护区大于11km，不作为本项目评价范围内的地下水保护目标。
[image: ]
图3-2  尼尔河乡项目地距离集中式饮用水水源地位置关系图
4、生态环境保护目标
根据黑龙江省生态环境分区管控数据平台查询结果显示，尼尔河乡勇敢村新建机电井群10km范围内无自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园等区域。
本项目生态影响评价500m范围内主要为农田、道路等，不涉及生态环境保护目标。
[image: ]
图3-3  尼尔河乡项目地周边生态保护目标图

	评价
标准
	一、环境质量标准
1、环境空气
本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。
表3-4环境空气质量标准单位：mg/m3
	环境要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	过渡阶段浓度限值

	
	
	
	单位
	数值

	环境空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准
	PM10
	μg/m3
	日平均
	120

	
	
	
	
	年平均
	60

	
	
	PM2.5
	
	日平均
	60

	
	
	
	
	年平均
	30

	
	
	NO2
	
	1小时平均
	200

	
	
	
	
	日平均
	80

	
	
	
	
	年平均
	40

	
	
	SO2
	
	1小时平均
	500

	
	
	
	
	日平均
	150

	
	
	
	
	年平均
	60

	
	
	O3
	
	1小时平均
	200

	
	
	
	
	日最大8小时平均
	160

	
	
	CO
	mg/m3
	1小时平均
	10

	
	
	
	
	日平均
	4

	
	
	TSP
	μg/m3
	年平均
	200

	
	
	
	
	日平均
	300

	
	
	NOx
	
	年平均
	40a

	
	
	
	
	日平均
	70b

	
	
	
	
	1小时平均
	250

	注：a自本标准实施之日起至2030年12月31日止，过渡阶段浓度限值为50μg/m3。b自本标准实施之日起至2030年12月31日止，过渡阶段浓度限值为100μg/m3。


2、地下水环境
本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。
表3-5地下水质量标准（摘录）
	污染物
	单位
	III类标准值
	标准来源

	pH
	/
	6.5~8.5
	《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）

	总硬度
	mg/L
	≤450
	

	氯化物
	mg/L
	≤250
	

	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3.0
	

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20
	

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.00
	

	氨氮
	mg/L
	≤0.50
	

	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	

	铁
	mg/L
	≤0.3
	

	锰
	mg/L
	≤0.10
	

	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	

	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002
	

	砷
	mg/L
	≤0.01
	

	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	

	铜
	mg/L
	≤1.00
	

	锌
	mg/L
	≤1.00
	

	铅
	mg/L
	≤0.01
	

	镉
	mg/L
	≤0.005
	


3、声环境质量标准
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，本项目工程所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类声环境功能区标准，声环境保护目标执行1类区声环境功能区标准，具体标准值详见下表。
表3-6声环境质量标准单位：dB（A）
	声环境功能区
	标准值

	
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45


二、污染物排放标准
1、废气
本项目运营期无废气排放，施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准，具体见下表。
表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3


表3-8《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	臭气浓度
	厂界
	20（无量纲）


2、废水
本项目运营期无废水产生，施工期产生的施工废水沉淀处理后回用或用于洒水降尘；设临时防渗旱厕供施工人员使用，定期清掏，外运堆肥，不外排。
3、噪声
本项目施工期间噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准，具体标准限值见下表。
表3-9噪声排放标准单位：dB（A）
	评价时段
	昼间
	夜间
	标准来源

	施工期
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）

	运营期
	55
	45
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类声环境功能区标准要求


4、固体废物
本项目施工期一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

	其他
	本项目无需申请总量
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	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	一、主要污染因素及环节
项目施工按片区分段进行，采用分段集中布置方式进行施工。施工期污染物排放伴随项目工程施工全过程，并对施工区生态环境产生影响。施工期的影响属于可逆影响，待施工期结束后将一并消失。
永久占地，单井井房占地面积为6m2，为永久占地，则总永久占地面积为144m2。
临时占地单井施工临时占20m2，总临时占地面积480m2。临时占地利用新建机电井周边田间路、空地，以不占耕地为原则。用于布置施工机械设备、车辆、临时土堆、临时沉淀储罐等，具体占用地块及施工现场布置根据现场情况确定。
项目施工期主要污染工序有：
（1）废气：扬尘、施工机械及运输车辆尾气和恶臭。
（2）废水：施工废水及生活废水。
（3）噪声：施工现场施工机械及运输车辆噪声。
（4）固废：施工产生的建筑垃圾。
二、污染源强分析
1、施工期废气
施工期大气污染源主要来源于扬尘、施工机械及运输车辆尾气和恶臭等。
（1）扬尘影响分析
施工期扬尘包括动力起尘和风力起尘。动力扬尘主要来自车辆，车辆行驶产生扬尘取决于车速、路面的清洁程度及地面粉尘含水率等，车速越大、路面越脏、含水率越低，扬尘量越大；风力起尘主要是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，粒径越小、含水量越低、风力越大，扬尘量越大。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。
表4-1不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径，μm
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度，m/s
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径，μm
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度，m/s
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径，μm
	150
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度，m/s
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由此可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。
本项目采取施工场地及运输道路定期洒水降尘，大风天气不施工，临时土堆及运输车辆苫布遮盖，弃土及时清运，进出车辆减速慢行等措施可以减少扬尘的产生，施工期扬尘对大气环境及敏感点的影响小。
只要加强管理、切实落实好防尘、抑尘措施，施工期扬尘对环境的影响将会大大降低。
（2）施工机械及运输车辆尾气
本项目使用打井机为柴油机，打井机运行会产生燃油废气。燃油废气基本是在施工作业区域内以点源形式排放，燃油废气中所含的主要污染物为CO、NOX、THC等。由于工程施工场地地形开阔，空气流通性好，加之废气排放的不连续性，废气中的各项污染物能够很快稀释扩散，对所在区域环境空气质量及保护目标影响较小。
运输车辆的尾气是沿交通路线沿程以线源形式排放。车辆尾气中所含的主要污染物为CO、NOX、THC等。本项目运输量小，运输车辆排放的大气污染物很快扩散、稀释，对区域的环境空气质量影响较小。
（3）清淤工程恶臭
在排水沟清淤过程中，沟道中含有机物腐殖质的底泥，在受到扰动时内部含有的恶臭物质（主要为臭气浓度等）将呈无组织状态释放，从而对周围环境空气造成不利影响。
本次清淤的排水沟为天然形成的雨打沟，沟体两侧无工业企业及污水排放口，雨大的时沟里有点雨水，平时基本常年无水，秋冬季排水沟处于干涸状态，本项目选取冬季进行清淤，排水沟内无水，清出来的淤泥主要为泥土，泥土比较干燥，无沥水，清出的泥土呈块状、较干燥、气味较弱，且排水沟呈线性走向，周围较空旷，空气流动性好，有利于污染物稀释扩散，对周围环境空气影响较小。厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。
根据清淤的排水沟环境空气保护目标调查表，距离清淤的排水沟最近村屯为半截沟屯、阁山村、四部村、双东村，最近距离分别为150/80/45/70m，其他排水沟距离村屯距离均≥500m。清淤季节为冬季，当季主导风向为西北风，村屯位于主导风向侧风向，因此对其影响较小。
综上，本项目施工期对大气环境影响较小。此外，项目施工对大气环境的影响将随着施工期的结束而消失。
2、施工期废水
（1）对地表水的影响
①生活废水影响分析
本项目施工段分散，采用阶段施工方法，不设置施工营宿，施工人员食宿依托附近村屯。
施工期各段同时施工，高峰期施工人员约60人，施工人员生活用水按30L/d，废水排水系数按80%计算，则产生生活污水1.44m3/d，同时施工工期约4个月（冬季不施工），工期生活污水排放量为172.8t，主要污染物浓度为COD：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，氨氮25mg/L，设防渗旱厕供施工人员使用，定期清掏，外运堆肥，不外排。
②钻井、洗井废水影响分析
本项目水源井开采过程会产生钻井、洗井废水，钻井施工特点是工期短，施工期的影响是临时性质，随着施工期结束，影响会随之消失，但施工期虽然是暂时性质，如果不做好防护也会对周围环境造成影响，钻井、洗井废水经过沉淀后回用或用于洒水降尘。
③清淤废水
清淤工程冬季施工。清淤方式为机械及人工相结合，根据实际排水沟淤泥深度、位置等进行清淤，无固定清淤深度。根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目初步设计》，总清淤土方17340.02m3，排水沟淤泥培至排水沟两侧，冬季进行清淤，排水沟内无水，泥土比较干燥，清出的泥土呈块状、较干燥、无沥水、不涉及清淤废水。
项目施工期废水不排入外环境，对地表水环境影响小。
（2）对地下水的影响
本项目施工过程中不使用有毒有害物质，不会对地下水产生明显影响。详见地下水专项评价。
3、施工期噪声
（1）施工设备噪声源强
建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。其中挖掘机、推土机等机械设备具有声源强、声级大、连续性特点；根据施工设备选型情况，主要施工机械、车辆及加工设备噪声源强，施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。
本项目施工期主要噪声设备源强见下表。
表4-2施工期主要噪声设备源强
	序号
	声源名称
	测距
（m）
	噪声源强
dB（A）
	运行时段

	1
	挖掘机
	5
	82
	昼间间断运行

	2
	吊车
	5
	80
	昼间间断运行

	3
	工程车
	5
	74
	昼间间断运行

	4
	翻斗车
	5
	80
	昼间间断运行

	5
	压路机
	5
	80
	昼间间断运行

	6
	铲车
	5
	82
	昼间间断运行

	7
	推土机
	5
	84
	昼间间断运行

	8
	打夯机
	5
	80
	昼间间断运行

	9
	搅拌机
	5
	74
	昼间间断运行

	10
	打井机
	5
	90
	昼间间断运行

	11
	焊机
	5
	74
	昼间间断运行

	12
	潜水泵
	5
	80
	昼间间断运行

	13
	机电设备
	5
	74
	昼间间断运行


（2）施工噪声预测
施工设备噪声按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
根据预测模式对施工机械噪声的影响进行预测，假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，预测结果见下表。
表4-3主要施工设备不同距离处的噪声值
	声源
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	80m
	150m
	200m

	挖掘机
	76
	70
	66.4
	64
	62
	58
	52.5
	50

	吊车
	74
	68
	64.4
	62
	60
	56
	50.5
	48

	工程车
	68
	62
	58.4
	56
	54
	50
	44.5
	42

	翻斗车
	74
	68
	64.4
	62
	60
	56
	50.5
	48

	压路机
	74
	68
	64.4
	62
	60
	56
	50.5
	48

	铲车
	76
	70
	66.4
	64
	62
	58
	52.5
	50

	推土机
	78
	72
	68.4
	66
	64
	60
	54.5
	52

	打夯机
	74
	68
	64.4
	62
	60
	56
	50.5
	48

	搅拌机
	68
	62
	58.4
	56
	54
	50
	44.5
	42

	打井机
	84
	78
	74.5
	72
	70
	66
	60.5
	58

	焊机
	68
	62
	58.4
	56
	54
	50
	44.5
	42

	潜水泵
	74
	68
	64.4
	62
	60
	56
	50.5
	48

	机电设备
	68
	62
	58.4
	56
	54
	50
	44.5
	42


（3）声环境影响分析
根据建筑施工场界环境噪声排放标准，施工场界噪声应达到昼间70dB（A），夜间55dB（A）。对照施工场界噪声限值可以看出，打井机昼间的最大影响距离为50m，夜间即使经过200m距离的衰减，其声级值也超标。
为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行相关法律法规要求，通过声源降噪（选用低噪声设备、加强施工机械与车辆的维修与保养）和传播途径的控制（采取隔声措施等），降低施工噪声的影响；另一方面应从施工期管理入手，加强施工期的管理，封闭施工场界，禁止夜间施工。
本项目施工场地分散，单井施工场地小，施工场界超标难以避免，但经采取噪声污染防治措施后，施工期可降低噪声排放20dB（A）以上，可减轻对周边声环境的影响；本项目与声环境保护目标最近的井房为勇敢村居民房，通过距离衰减后，预计施工噪声对保护目标影响小，保护目标处昼间噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
项目单井打井施工时间很短，对局部声环境质量虽然产生不利影响，但影响短暂，施工结束后噪声影响也随之结束，因此施工期噪声的影响可以接受。
本项目运输车运输过程对沿线声环境保护目标有一定的影响，运输过程车辆减速慢行，禁止夜间运输作业，运输过程禁止鸣笛，减轻噪声对周围声环境的影响。本项目运输量小，沿线声环境保护目标影响不大。随着施工期结束，运输噪声也随之消失。
4、施工期固体废物
施工期工程清基土、削坡土就地回用，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，淤泥堆放在排水沟两侧，建筑垃圾由施工单位负责日产日清，不设置弃渣场，本项目不设置施工营宿，施工人员食宿依托附近村屯，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。
清淤工程冬季施工。清淤方式为机械及人工相结合，根据实际排水沟淤泥深度、位置等进行清淤，无固定清淤深度。根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目初步设计》，总清淤土方17340.02m3，排水沟淤泥培至排水沟两侧，冬季进行清淤，排水沟内无水，泥土比较干燥，清出的泥土呈块状、较干燥、无沥水、不涉及清淤废水。
生活垃圾：本项目预计施工人员高峰期为60人，生活垃圾按0.6kg/（人·d）计，产生量约为36kg/d，交由环卫部门统一处理，由于项目施工场地比较分散，生活垃圾全部送至生活垃圾收集设施，禁止丢弃造成二次污染。
建筑垃圾有废建材、破损涵管、包装袋等，对可再利用的建筑废料，进行回收利用，以节省资源。最大程度减小对环境的影响。拆除的建筑垃圾产生量共2143.97m3，作为田块整治工程客土回填。
本项目泥浆产生量15m3，钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整。表土用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填。
综上分析，本项目施工期各类固废均得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。
5、施工期生态环境影响
（1）土地利用影响分析
本项目新增永久占地面积共144m2，机电井在田间道路路边或林地边建设。
项目临时占地面积共计480m2，临时占地主要用于布置施工设备、车辆、临时土堆、临时沉淀储罐等，主要临时占地利用拟建机电井周边田间道路、路边或林边空地。临时占地剥离表土堆放在施工场地内，施工结束后表土全部用于临时工程土地恢复，田块整治工程剥离表土在施工现场贮存，用于田块整治工程表土恢复，施工场地恢复现状草地，播撒草籽，草籽选用紫花苜蓿、蒿柳等。
综上，本项目占地对土地利用影响较小。
（2）植被影响分析
项目施工过程会对施工区内的植被造成一定影响，区域生物量有所下降，项目区域内主要植被为农作物，随着工程施工的结束，对植被进行恢复，对植被影响较小。无国家和地方保护的珍稀濒危植物种类，且均为本地常见物种，为该地区广布种，不会造成植被类型和植物种类的消失。
（3）动物影响分析
对于陆生动物，由于施工期间的机械噪声、车辆往来和人员的施工活动，将会对其栖息环境产生一定的干扰，主要表现在对动物活动节律上的影响；这些噪音也会惊扰道路周边的野生动物，使它们无法正常觅食、栖息，被迫逃离。但本项目施工范围附近有许多替代生境，且多数兽类、鸟类的活动能力较强，可以比较容易的在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其有大的影响。并且这些物种的分布都较广，繁殖力也较强，具有较强的适应性，因此工程的施工对其影响可接受。
（4）水土流失影响分析
项目建设内容主要包括田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护和农田输配电等。对水土流失的影响具体表现在以下几方面：
①植被的破坏
项目田间道路建设时会对沿途及施工场地内现有植被产生不可避免的破坏，水力侵蚀加剧，水土流失加强。
②土壤的扰动
本项目建设时，对农田进行平整、进行地力提升等操作，会对项目区内土壤产生扰动，加剧水土流失。
③土石方挖填
项目进行农田地力提升、灌溉与排水建设等工程，会产生土石方挖填量，在挖土、填土时极易产生水土流失。

	运营期生态环境影响分析
	1、运营期生态影响分析
本项目运行后排放主要污染物为噪声，产生噪声的主要设备为潜水泵，安装在地下，对动植物影响小。
本项目取水层为第一个含水层地下水，取水量合理，不会引发生态系统变化，项目本身对生态系统影响轻微。所取地下水用于农田灌溉，对农田生态系统有利。
项目各水井房均采用硬化基座，不会导致项目区的水土流失量增加，不会引起土地沙化。
2、运营期污染影响分析
本项目运营期无废气、废水、固体废物排放，不涉及环境风险物质。运营期主要对声环境、地下水环境产生一定影响。
（1）声环境影响分析
本项目运营期产生噪声的主要设备为潜水泵，噪声源强见下表。

表4-4主要设备噪声源强单位：dB（A）
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	降噪效果

	
	
	声压级
	距声源距离
	
	

	井房
	潜水泵
	82
	1m
	设在地下100m深，采取减振、隔声措施
	35


潜水泵设在地下深处，选用低噪声设备，安装时采取减振措施，通过井房隔声，对外环境影响很小，井房边界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类声环境功能区标准，经距离衰减后对声环境保护目标影响很小，不会导致保护目标处噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类声环境功能区标准。
（2）地下水环境影响分析
本项目运营期对地下水水质、水位影响小。详见地下水专项评价。
（3）固体废物环境影响分析
高标准农田耕种过程中将会产生农药包装物，依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部 生态环境部令2020年 第6号）以及《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物豁免管理清单，农药包装物不按照危险废物管理。
本项目建成后规模为25.7万亩，依据项目标准化管理目标，理论产生农药包装废弃物按照0.26吨/万亩，则本项目预计年产生农药包装废弃物共计6.682t/a，由当地农民负责收集，农药包装物集中收集至农业管理部门指定地点，不得随意丢弃。同时由本项目建设单位负责监管。
废肥料包装袋集中收集外售综合利用。
运营期固体废物能得到妥善处置，以避免对环境产生影响。。


	选址选线环境合理性分析
	本项目建设25.7万亩高标准农田，建设内容主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程。灌溉与排水工程中新建24眼机电井，用于农田灌溉，严格按照《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）、《机井技术规范》（GB/T50625-2010）进行建设，各井房均按照所服务的耕地，就近设在田间路路边或林地边空地，以不占用耕地为原则，因此，本项目选址合理。
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	施工期生态环境保护措施
	一、环境空气保护措施
工程施工期间，对环境空气产生影响的污染源主要有扬尘、施工机械及运输车辆尾气和清理排水沟时产生的恶臭。施工过程中需采取相应的保护措施。
1、扬尘
施工过程中土方挖运、填筑和砂石料拌和及物料的公路运输等都会产生扬尘，虽然这些扬尘是间隙性的，但在风的作用下，对整个施工区的大气环境可能产生一定的影响，车辆扬尘主要源于路面尘土，只要有效地控制其来源，即可减轻车辆扬尘。
根据《黑龙江省大气污染防治条例》，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。
暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。除建设用地以外的其他裸露地面，使用权人或者管理单位应当进行绿化、铺装或者遮盖。
2、施工机械及运输车辆尾气
施工期废气污染源多为流动性、间歇性污染源，加之污染强度不大，施工线路长，污染源非常分散，施工场地位于农村旷野，地势较为平坦开阔，大气扩散条件好，因此施工期间不会给周围地区的大气环境带来危害。选用废气排放符合国家有关标准的施工机械和运输工具；加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作；安装尾气排放净化器，使尾气达标排放。
项目施工机械应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）的相关要求，不得使用高排放非道路移动机械。
3、恶臭
本项目选择枯水期进行排水沟清理，无废水产生，清理过程中会产生恶臭，排水沟仅用于灌溉水的排放，不含重金属等污染物。根据类比同类项目，排水沟清理过程中会产生较明显的臭味，10m之外达到2级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准（2.5-3.5级），40m之外基本无气味，清理出来的物质现场综合利用，随着施工期的结束影响也随之消失。
采用上述措施后，可有效地降低废气无组织排放量，所采取的大气污染防治措施切实可行。
二、水环境保护措施
针对本工程施工期水污染源的特点及其可能对水环境造成的影响，需采取以下水环境保护措施：
1、施工废水主要为钻井、洗井产生的废水，经沉淀处理后回用或用于洒水降尘；
2、施工期设防渗旱厕供施工人员使用，定期清掏，外运堆肥，不外排。
三、声环境保护措施
本项目施工期噪声源主要来自施工机械、车辆运行噪声等。为尽量减轻施工期噪声影响，应采取的污染防治措施如下：
1、选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工和运输。
2、施工场地设置远离敏感目标。
3、采取隔声、减振或消声措施，如施工场地设围挡或在声源周围设置遮蔽物作为声屏障、加隔震垫、安装消声器等，可降低噪声源20dB（A）以上。
4、注意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度。
5、选择合适的时间段运输，施工车辆行至敏感点时减速慢行，施工车辆出入施工场尽量保持低速行驶，禁鸣喇叭。
6、施工单位对施工噪声进行自律，文明施工。
通过采取上述措施，本项目施工期不会对声环境产生较大影响，施工期噪声治理措施可行。
四、固体废物处理措施
施工期工程清基土、削坡土就地回用，排水沟清理产生的物质回用于田间道路工程修缮，固体沉淀物就地综合利用，建筑垃圾由施工单位负责日产日清，不设置弃渣场，本项目不设置施工营宿，施工人员食宿依托附近村屯，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。
五、地下水及土壤环境保护措施
1、施工材料应集中堆放于防渗漏的区域，并设有遮雨顶棚，防止雨水冲刷淋溶污染地下水。
2、对于施工机械和设备，设置专门的维修和停放区域，该区域做防渗处理，防止油品“跑、冒、滴、漏”进入土壤和地下水。
3、施工结束后，及时清理现场的建筑垃圾、废弃包装材料等，防止其长期残留污染土壤。
六、生态保护措施
为进一步减轻工程建设对施工期生态环境的影响，建设单位应做好以下生态环境保护措施：
1、陆生植物保护措施
（1）优化临时工程的占地布局和选址，尽可能地减少占地；交通路线尽量选择已有路线，优化施工布置与道路交通；
（2）对临时土堆采取苫布遮盖、设编织袋挡墙措施，表土单独剥离、存放；尽量不在雨天施工，防止水土流失；
（3）工程结束后，及时清理施工现场，平整土地，将原表土覆于平整后的土地上，尽量恢复施工前植被，且在春季播撒适宜当地的草种，尽量恢复功能区生态环境原貌。
2、陆生动物保护措施
（1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。
（2）为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划。
（3）工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。
（4）施工期间，加强施工管理与监理，规范施工行为，尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失。
（5）以公告、宣传单、板报等形式，加强施工期对施工人员的环境保护宣传教育，提高其环境保护意识。
七、水土保持措施
水土保持措施应结合区域土地现状，遵循“预防为主、保护优先”，工程措施与植物措施相结合，永久工程和临时工程相结合的原则，根据工程布置及水土流失特点，除主体工程已提及的复绿外，还需补充施工期边坡防护、排水、表土防护等水保措施，并对水土流失敏感区采取临时防护措施。本次提出的水土保持措施主要包括排水、拦挡、边坡防护三类。
1、排水
在施工边界挖方边坡坡顶5m外设置截水沟，防止坡面径流冲蚀周边场地；在施工边界处填方边坡坡脚设置排水沟；场内施工期排水利用区内原有大小冲沟，以及在规划道路路基两侧开挖临时排水沟，构成施工期区域完整的排水系统，避免施工废水流入周边绿地。
2、拦挡
在场地周边水土流失敏感点等处采取拦挡措施。采用编织袋装土临时拦挡，在场地平整同时开展防护绿地建设，将场平剥离表土直接用于绿化，不临时存放。如因其他因素无法同时进行，则选取防护绿地作为表土临时存放处，但需采用编织袋装土防护。
3、护坡
挖方边坡。挖方边坡防护型式根据不同边坡特征采用不同防护类型，同时兼顾保持景观协调性。区域挖方边坡高度较低，预计在1~6m，对于3m以下高度挖方边坡直接喷播植草，对于3~6m挖方边坡采用坡脚1m变截面墙防护，坡面浆砌石网格喷播植草模式防治。
填方边坡。区域填方边坡高度在0.5~4m，2m以下高度直接铺草皮护坡，2~4m采用1m浆砌石挡墙护脚，坡面浆砌石网格植草皮模式防护。
本项目施工期在采取以上措施后，项目区域水土流失影响较小。
七、环境风险防范与应急措施
鉴于风险事件的危害性和破坏性，应采取必要的监控和防范措施。根据工程建设及运行实际情况，应采取如下防范与应急措施：
1、加强安全管理和安全教育。建设管理处及各施工单位应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事件发生的各种规章制度并严格执行；
2、按规定对操作人员进行安全操作技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程；
3、施工期应定期检查和维护施工机械，维持良好的运行状态。
八、环境管理
本项目环境监测的主体责任为建设单位。
（1）环境管理
环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会和环境有序持续发展的重要手段，根据本项目工程特性，其环境管理内容主要是：需设专职环境保护管理人员，或指定一人分管环境管理与监督工作，负责与当地生态环境部门及环境监测部门联系，保证各项环保措施到位，及时监测本项目工程外排废气、废水及噪声情况，保证废气、废水、固废处理处置装置设施正常运行、降噪设施完好，固废处置、去向符合国家法规政策规定。
环境管理计划主要为施工期和营运期环境保护管理。环境保护管理计划用于组织实施由本报告所提出的环境影响减缓措施。本项目施工期环境管理计划目标如下：
①满足项目工程所在河段水环境功能与水质规划要求；
②工程施工生产的废水尽可能循环使用；
③工程施工注意沿线农田耕地和水利设施、生态环境的保护与恢复；
④工程施工过程注意施工噪声的控制，避免打扰居民的正常生活和休息；
⑤工程施工过程应控制扬尘（包括施工扬尘及运输车辆所产生的扬尘），以保障施工人员及居民的健康。
（2）施工期环境监理
环境监理是工程监理的重要组成部分，是环境保护工作的继续和延伸，对项目环境影响评价文件提出的工程施工期和运行期的环境保护措施的落实进行环境监理，对所有实施环保项目的专业部门和工程承包商的环境保护工作进行监督和管理，切实保护工程影响区的环境，最终达到工程环境、社会、经济三种效益的统一。
施工期环境监理是依照国家和地方的环境保护法律、法规、工程设计文件和工程承包合同，对工程承包商进行环境监理。根据工程特点和施工区环境状况，环境监理可采取检查和指令文件等监理方式。其主要工作任务包括：
①在施工现场对所有承包商的环境保护工作进行监督检查，防止或减缓施工作业引起的生态破坏和环境污染。
②派出监理人员对承包商的施工区和生活区进行现场检查和监测，全面监督和检查环保措施的落实，对不符合标准的方面提出限期整改要求，并编写工程建设环境监理日志。
③施工期间的污染防治措施及环保设施的管理监督，具体包括项目施工生态环境的保护措施，施工扬尘控制，对敏感点的施工噪声控制措施，施工场地的生活污水及固体废物的收集处理等，以保证各项环保措施得以落实。
④根据环境保护法律、法规、工程设计文件和工程承包合同，协助环境管理机构和有关部门处理因工程引发的环境污染、生态破坏事故与环境纠纷。
⑤审查施工单位施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划能否满足本工程环境保护要求，必要时提出修改意见。提出存在的环境问题和解决问题的建议。
⑥对施工迹地的恢复，依据环境保护要求进行监督、检查和验收。

	运营期生态环境保护措施
	本项目运营期运行期间项目本身不产生废水、废气、固废等污染物，对区域生态系统影响轻微。
1、噪声污染防治措施
本项目运营期主要为噪声源水泵，采取以下噪声污染防治措施：
（1）选用低噪声潜水泵，安装减振设施。
（2）利用地上井房隔声。
（3）加强维修保养，防止潜水泵故障运行。
2、地下水保护措施
井房封闭、地面硬化，地下水通过密闭管道输送至井房外，防止污染物落入井中；合理开采地下水资源，所服务的农田禁止大水漫灌，防止过量开采。

	其他
	根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见下表。
表5-1噪声污染源监测计划表
	类别
	监测项目
	监测点位
	监测频率

	噪声
	昼间噪声等效A声级
	井房边界
	1次/季度




	环保
投资
	本项目总投资为63692万元，环保投资为160万元，占工程总投资的0.25%，详见表5-2。
表5-2环保投资估算
	序号
	环保措施
	费用
（万元）

	施工期
	废水
治理措施
	施工现场临时沉淀储罐、防渗旱厕
	28.0

	
	废气
治理措施
	临时土堆、运输车辆苫布遮盖、洒水抑尘等
	43.0

	
	噪声
治理措施
	合理安排施工时间、合理布局施工现场、选用低噪声设备和工艺，加强施工管理等
	25.0

	
	固体废物
处置措施
	建筑垃圾由施工单位负责日产日清，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理
	20.0

	
	生态
治理措施
	水土流失防治工程措施、临时占地的生态恢复措施
	28.0

	运营期
	噪声
治理措施
	选用低噪声设备、减振、隔声，设备日常维护保养，定期监测
	5.0

	监测
管理
	加强环境监督、管理，按有关规定进行工程竣工验收
	5.0

	
	生态环境监测
	5.0

	环保设施运营维护费用
	1.0

	合计
	160

	总投资
	63692

	占总投资的百分比
	0.25%
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	内容
	施工期
	运营期

	要素
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1、陆生植物保护措施
（1）优化临时工程的占地布局和选址，尽可能地减少占地；交通路线尽量选择已有路线，优化施工布置与道路交通；
（2）对临时土堆采取苫布遮盖、设编织袋挡墙措施，表土单独剥离、存放；尽量不在雨天施工，防止水土流失；
（3）工程结束后，及时清理施工现场，平整土地，将原表土覆于平整后的土地上，尽量恢复施工前植被，且在春季播撒适宜当地的草种，尽量恢复功能区生态环境原貌。
2、陆生动物保护措施
（1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。
（2）为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划。
（3）工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。
（4）施工期间，加强施工管理与监理，规范施工行为，尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失。
（5）以公告、宣传单、板报等形式，加强施工期对施工人员的环境保护宣传教育，提高其环境保护意识。
	落实施工期环境保护措施
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	1、施工废水经沉淀处理后回用或用于洒水降尘；
2、施工期设防渗旱厕供施工人员使用，定期清掏，外运堆肥，不外排。
	落实施工期环境保护措施
	/
	/

	地下水及土壤环境
	1、施工材料应集中堆放于防渗漏的区域，并设有遮雨顶棚，防止雨水冲刷淋溶污染地下水。
2、对于施工机械和设备，设置专门的维修和停放区域，该区域做防渗处理，防止油品“跑、冒、滴、漏”进入土壤和地下水。
3、施工结束后，及时清理现场的建筑垃圾、废弃包装材料等，防止其长期残留污染土壤。
	落实施工期环境保护措施
	井房封闭、地面硬化，地下水通过密闭管道输送至井房外，防止污染物落入井中；合理开采地下水资源，所服务的农田禁止大水漫灌，防止过量开采。
	落实运营期环境保护措施

	声环境
	1、选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工和运输。
2、施工场地设置远离敏感目标。
3、采取隔声、减振或消声措施，如施工场地设围挡或在声源周围设置遮蔽物作为声屏障、加隔震垫、安装消声器等，可降低噪声源20dB（A）以上。
4、注意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度。
5、选择合适的时间段运输，施工车辆行至敏感点时减速慢行，施工车辆出入施工场尽量保持低速行驶，禁鸣喇叭。
6、施工单位对施工噪声进行自律，文明施工。
	落实施工期环境保护措施；
保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类声环境功能区标准。
	1、选用低噪声潜水泵，安装减振设施；
2、利用地上井房隔声；
3、加强维修保养，防止潜水泵故障运行。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类声环境功能区标准要求。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1、施工场地及运输道路定期洒水降尘，大风天气不施工，临时土堆及运输车辆苫布遮盖，弃土及时清运，进出车辆减速慢行等措施；
2、加强对燃油机械设备的维护保养；
3、选择枯水期进行排水沟清理，清理产生的物质回用于田间道路工程修缮，随着施工期的结束影响也随之消失。
	落实施工期环境保护措施；
施工期废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准要求。
	/
	/

	固体废物
	施工期工程清基土、削坡土就地回用，排水沟清理产生的物质回用于田间道路工程修缮，固体沉淀物就地综合利用，建筑垃圾由施工单位负责日产日清，不设置弃渣场，本项目不设置施工营宿，施工人员食宿依托附近村屯，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。
	落实施工期环境保护措施
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	1、加强安全管理和安全教育。建设管理处及各施工单位应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事件发生的各种规章制度并严格执行；
2、按规定对操作人员进行安全操作技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程；
3、施工期应定期检查和维护施工机械，维持良好的运行状态。
	落实施工期环境保护措施
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	厂界噪声监测
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类声环境功能区标准要求。

	
	/
	/
	声环境保护目标处环境噪声监测
	满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类声环境功能区标准要求。

	其他
	/
	/
	/
	/




[bookmark: _Toc17850]七、结论
	本项目符合国家有关产业政策，符合国家相关规划，选址合理，施工期和营运期带来生态、噪声、大气、地表水、固体废物影响，结合当地环境和生态环境特点，本次环境影响评价提出相应生态保护和恢复措施以及污染控制措施，经济技术可行，措施有效。
在施工中认真全面落实环评报告表中提出的各项环保措施后，本项目的建设对环境造成的影响和污染可得到有效控制或减缓，项目建设不会对项目所在地的区域主体功能区规划和生态功能区划产生不利影响。从环境保护角度分析，本项目的实施可行。
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[bookmark: _Toc32124]一、总则
1、评价目的
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1专项设置原则表可知，本项目涉及地下水开采，应进行地下水评价。
2、评价依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；
（4）《建设项目环境保护管理条例》；
（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》；
（6）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（7）《绥棱县2026年高标准农田建设项目水资源论证报告表书》。
3、评价任务
地下水环境影响评价应按《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）划分的评价工作等级开展相应评价工作，基本任务包括：识别地下水环境影响，确定地下水环境影响评价工作等级；开展地下水环境现状调查，完成地下水环境现状监测与评价；预测和评价建设项目对地下水水质可能造成的直接影响，提出有针对性的地下水污染防控措施与对策。
4、工作程序
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图1地下水环境影响评价工程序图
5、评价工作等级与评价范围
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于编制环境报告表类别；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于IV类项目，IV类项目不开展地下水环境影响评价。
本项目运营期开采地下水，项目本身不排放地下水污染物，故本次评价对地下水环境影响仅进行定性分析，不设评价范围。
6、环境影响识别与评价因子筛选
（1）环境影响因素识别
本项目主要为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和农田输配电工程，本身不排放地下水污染物，运营期主要对地下水水位产生影响。
（2）评价因子筛选
本项目为IV类项目，不排放地下水污染物。本评价通过收集现有监测资料对地下水环境质量现状进行调查分析，对地下水影响仅进行定性分析。
表1地下水监测点位布置
	序号
	环境要素
	评价专题
	评价因子

	1
	地下水环境
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数

	
	
	影响评价
	/


7、评价标准
本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
表2地下水质量标准（摘录）
	污染物
	单位
	III类标准值
	标准来源

	pH
	/
	6.5~8.5
	《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）

	总硬度
	mg/L
	≤450
	

	氯化物
	mg/L
	≤250
	

	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3.0
	

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20
	

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.00
	

	氨氮
	mg/L
	≤0.50
	

	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	

	铁
	mg/L
	≤0.3
	

	锰
	mg/L
	≤0.10
	

	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	

	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002
	

	砷
	mg/L
	≤0.01
	

	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	

	铜
	mg/L
	≤1.00
	

	锌
	mg/L
	≤1.00
	

	铅
	mg/L
	≤0.01
	

	镉
	mg/L
	≤0.005
	






[bookmark: _Toc2418]二、环境功能区划及环境保护目标调查
1、环境功能区划
本项目所在区域地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类区域。
2、地下水环境保护目标调查
本项目为IV类项目，不设评价范围。本项目24眼机电井建设500m范围内，不涉及地下水环境保护目标。参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，调查工程区500m范围地下水环境保护目标。经调查，本项目工程边界500m范围内无地下水环境保护目标。









[bookmark: _Toc31372]三、水文地质情况
1、地质地貌
地质地貌按大地构造单元，本区位于新华夏系松嫩沉降带东部和小兴安岭隆起带西南缘的接壤地带。
本区地层有古生界的变质岩系，中生界的沉积岩系，在东北部低出丘陵地带火成岩，前第四季系岩层只零星出露，而广大地区均被厚度较大的第四系沉积物所覆盖。
在地质构造和新构造运动的控制下，显示着低山丘陵和平原两种地貌景观，形成由东北向西南逐渐低下，其地貌单元有低山丘陵，山前台地，一级阶地，高低河漫滩。
低山丘陵：分部在东北部，面积较小。低山地面高程 500～800m，由花岗岩组成，山势和缓，森林茂密，河谷发育。
丘陵地面高程 350～500m，顶部宽平，山坡平缓，河谷较宽，由泥岩和粉砂岩组成。台地分布于北部及东北部，即低山丘陵前缘地带，地面高程 200～300m，沟谷发育，由黄土状壤土，砂壤土组成。
区域水资源状况及开发利用状况分析一级阶地沿呼兰河、通肯河的一侧或两侧呈不对称的条状分布，地面高程 180～200m，阶面平坦，与漫滩界限明显，高出漫滩 5～10m，由黄土状壤土，壤土、砂及砂砾石组成。高低河漫滩呈带状分布于河流两岸，地面高程 150m～200m，表面平坦，有水泡子、牛轭湖分布，由粘土、砂壤土、砂及砂砾石组成。
2、水文地质条件
地下水的贮存条件及分布规律地下水类型主要有：河漫滩砂砾卵石层潜水，一级阶地砂砾石层潜水，台地粗砂，砂砾层承压水(或潜水)，低山丘陵区的裂隙水。在第四系沉积层之下均分布有埋藏较深的白垩系砂岩，砂砾石承压水。
1）河漫滩第四系全新统砂砾卵石层潜水：分布在河谷漫滩地带，含水层透水性良好，自河流上游向下游颗粒变细,而含水层厚度则逐渐增大，含水层厚度一般为 2～10m，水位埋深小于 5m。
2）一级阶地第四系上更新统一全新统冲积砂，砂砾层潜水：呈带状分布在一级阶地，含水层为中细砂，砂砾石，厚度为 3～25m，水位埋深小于 5m。
3）波状及平坦微倾斜台地区中更新统冰水洪积中粗砂，砂砾石层承压水：分布范围较大，为本区的主要含水层，但局部地带缺失。厚度为 1～26m，承压水位埋深大部分为 3～10m。
4）丘陵状台地第四系下更新统冰水洪积含泥质砂砾石潜水（局部为承压水）：分布在海伦市和绥棱县东北冰水洪积台地一带，含水层含泥质较多，分布极不均匀，大部分缺失，厚度变幅较大为 0～10m左右，水位埋深为 10～20m。
5）台地区白垩系砂岩，砂砾岩承压水，指缺失第四系砂砾石含水层地带。如海伦市的祥富、海兴乡，望奎县的东部一带，含水层厚度233.区域水资源状况及开发利用状况分析3～10m，顶板埋深 50～90m。
6）低山丘陵区基岩构造、风化裂隙水：分布在东北部，地形起伏较大，水位埋深变化较大，为 0～30m，局部以泉水溢出地表。
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图1  水功能区及水功能区水质监测断面分布情况图
[image: ]
图2  100m 机井结构
3、地下水的补给、径流、排泄条件
地下水补给及排泄条件地下水的补给主要以降雨为主。其中台地尚接受山地丘陵区裂隙水潜流的补给，一级阶地接受台地的潜流补给，河漫滩除接受降雨及台地的地下潜流，同时洪水期也接受河流的补给。丘陵区谷深水系发育，大部分排泄于沟谷，有部分以潜流形式排至第四系松散层中。山前台地，沟谷深切段以泉的形式排于沟谷，其余排于一级阶地中。一级阶地因地形平坦，水力坡度较小，地下水部分以潜流形式补给河漫滩，而大部分消耗于蒸发。河漫滩的潜水，水平交替强烈，主要排泄于河流。
3、地下水动态类型及其特征
根据地下水的补给、径流和排泄条件，其动态类型为渗入—径流型。地下水以大气降水渗入补给为主，排泄以径流排泄为主，蒸发排泄为辅，水位埋深小于5m，枯水期的出现在4、5、6月，丰水期的出现在7、8、9、10月与降雨集中的7、8、9月相对应，其动态随季节变化明显。
4、地下水水资源量与地下水利用规划
根据《绥棱县2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》、结合已有机电井披露的地质状况及开采实际，项目区普遍蕴藏有第四系上更新统黄土状土和细粉砂层孔隙裂隙潜水，为矿化度小于1g/L的HCO3-Ca•Mg型水。根据地下水资源评价，论证区内地下水总补给量为162.43万m3，可开采量为129.9万m3，规划水平年地下水开采量为6.35万m3，地下水开采率为4.89%，规划水平年地下水开采量小于地下水可开采量，项目取水是有保障的。
本次灌溉项目为高效节水灌溉工程，开采浅层地下水为灌溉水源，取水量3.39万m3。项目实施后，设计取水量没有超过地下水可开采量。从地下水资源量看，本工程的建设和运行对区域地下水资源量的影响很小。
5、取水可行性
项目实施后，主要开采第四系浅层孔隙潜水和孔隙承压水，相对论证区地下水补给量和可开采量，取水量较小。现状论证区范围内地下水开采主要是农业灌溉用水，本实验项目为水肥一体滴灌实验，是为当地今后推广节水增粮举措而施行的有益举措，且实验场地本身设在农田灌溉区，并无额外增加地下水开采量，开采后地下水流场也不会发生变化。试验取水项目符合国家相关节水政策，取水方案可行，地下水可开采量满足项目实验期用水量需求，水质合格，取用水保证程度可靠。
取水通过打机电井取水，取水工艺为传统工艺，取水措施合理，供水安全可靠。论证区开采量在可开采量范围内，项目区实施取水工程不会对其它用水个人及其它用水户产生影响。
综上所述，本项目开采地下水，取水方案合理可行，取水量安全可靠。目标水层水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准，考虑水肥混合水池是否存在渗漏，防止出现集中点污染现象发生，项目运行后定期开展水质化验工作，根据水质变化情况，调整优化供水工艺，确保供水安全。

[bookmark: _Toc7227]四、地下水环境现状调查与评价
本项目为IV类建设项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境（HJ610-2016）》，本项目无地下水环境质量现状监测要求。因本项目为生态影响类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，需设置专项评价，且为了解区域地下水水质情况，故设置了地下水环境质量现状监测。
1、地下水环境现状监测
本次评价由建设单位委托哈尔滨新巨环保科技有限公司于2026年7月11日对尼尔河乡勇敢村新增机电井区域周围分别选取6个地下水监测点位（3个水质监测点、3个水位监测点），对地下水水质监测井进行分析、评价该地区地下水环境现状，取水井均为潜水井，监测结果见下表。
表3地下水环境质量监测结果（水质）       单位：mg/L
	检测项目
	采样时间
	2026.07.11
	标准
限值

	
	采样点位
	勇敢村废弃水井☆1
	魏家屯废弃水井☆2
	灌溉井☆3
	

	
	样品性状
	无色、无味
	无色、无味
	无色、无味
	

	
	样品编号
	Y260711010101
	Y260711010201
	Y260711010301
	

	钾
	mg/L
	1.58
	2.39
	1.87
	/

	钠
	mg/L
	9.5
	16.7
	12.6
	≤200

	钙
	mg/L
	86.3
	116.9
	68.5
	/

	镁
	mg/L
	23.5
	35.7
	19.6
	/

	碳酸根
	mg/L
	5L
	5L
	5L
	/

	碳酸氢根
	mg/L
	234
	404
	182
	/

	氯离子
	mg/L
	49.6
	47.7
	48.6
	/

	硫酸根离子
	mg/L
	76.6
	74.2
	78.5
	/

	pH
	无量纲
	7.7
	7.3
	7.6
	6.5-8.5

	总硬度
	mg/L
	193
	245
	180
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	415
	523
	381
	≤1000

	硫酸盐
	mg/L
	80
	72
	83
	≤250

	氯化物
	mg/L
	52
	44
	49
	≤250

	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3

	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.10

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	检测项目
	采样时间
	2026.07.11
	标准
限值

	
	采样点位
	勇敢村废弃水井☆1
	魏家屯废弃水井☆2
	灌溉井☆3
	

	
	样品性状
	无色、无味
	无色、无味
	无色、无味
	

	
	样品编号
	Y260711010101
	Y260711010201
	Y260711010301
	

	耗氧量
	mg/L
	1.2
	1.0
	1.4
	≤3.0

	氨氮
	mg/L
	0.286
	0.339
	0.412
	≤0.50

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	＜2
	＜2
	＜2
	≤3.0

	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	≤100

	亚硝酸盐
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤1.00

	硝酸盐
	mg/L
	1.18
	0.31
	0.50
	≤20.0

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	氟化物
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	≤1.0

	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.001

	砷
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.01

	镉
	mg/L
	0.00017L
	0.00017L
	0.00017L
	≤0.005

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅
	mg/L
	0.00124L
	0.00124L
	0.00124L
	≤0.01


表4地下水环境质量监测结果（水位）    单位：mg/L
	
点位
	水位（m）
	点位
	水位（m）

	勇敢村废弃水井☆1
	12.3
	刘万禄屯废弃水井☆4
	13.6

	魏家屯废弃水井☆2
	14.5
	灌溉井☆5
	12.5

	灌溉井☆3
	13.5
	后纸坊屯废弃水井☆6
	11.4
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图1 地下水检测点位示意图
2、地下水环境质量现状评价
本项目取水井采取水样进行水质分析，并依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准（该类水质标准适用于集中式生活饮用水水源和工农业用水），对地下水水质现状进行评价。
（1）评价方法
采用单项标准指数法对地表水现状监测结果进行评价，评价模式如下：
Pi=Ci/Csi
式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；
Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。
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式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；
pH——pH监测值；
pHsu——标准中pH的上限值；
pHsd——标准中pH的下限值。
当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。
（2）评价结果
单项水质参数计算结果见表5（未检出按检出限一半取值计算）。

表5地下水评价结果
	检测项目
	单位
	勇敢村废弃水井☆1
	魏家屯废弃水井☆2
	灌溉井☆3
	标准限值

	
	
	实测值
	标准指数
	实测值
	标准指数
	实测值
	标准指数
	

	钾
	mg/L
	1.58
	/
	2.39
	/
	1.87
	/
	/

	钠
	mg/L
	9.5
	0.0475
	16.7
	0.0835
	12.6
	0.0630
	≤200

	钙
	mg/L
	86.3
	/
	116.9
	/
	68.5
	/
	/

	镁
	mg/L
	23.5
	/
	35.7
	/
	19.6
	/
	/

	碳酸根
	mg/L
	5L
	/
	5L
	/
	5L
	/
	/

	碳酸氢根
	mg/L
	234
	/
	404
	/
	182
	/
	/

	氯离子
	mg/L
	49.6
	/
	47.7
	/
	48.6
	/
	/

	硫酸根离子
	mg/L
	76.6
	/
	74.2
	/
	78.5
	/
	/

	pH
	无量纲
	7.7
	0.4667
	7.3
	0.2000
	7.6
	0.4000
	6.5-8.5

	总硬度
	mg/L
	193
	0.4289
	245
	0.5444
	180
	0.4000
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	415
	0.4150
	523
	0.5230
	381
	0.3810
	≤1000

	硫酸盐
	mg/L
	80
	0.3200
	72
	0.2880
	83
	0.3320
	≤250

	氯化物
	mg/L
	52
	0.2080
	44
	0.1760
	49
	0.1960
	≤250

	铁
	mg/L
	0.03L
	0.0500
	0.03L
	0.0500
	0.03L
	0.0500
	≤0.3

	锰
	mg/L
	0.01L
	0.0500
	0.01L
	0.0500
	0.01L
	0.0500
	≤0.10

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0750
	0.0003L
	0.0750
	0.0003L
	0.0750
	≤0.002

	耗氧量
	mg/L
	1.2
	0.4000
	1
	0.3333
	1.4
	0.4667
	≤3.0

	氨氮
	mg/L
	0.286
	0.5720
	0.339
	0.6780
	0.412
	0.8240
	≤0.50

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	2L
	0.3333
	2L
	0.3333
	2L
	0.3333
	≤3.0

	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	0.0000
	未检出
	0.0000
	未检出
	0.0000
	≤100

	亚硝酸盐
	mg/L
	0.003L
	0.0015
	0.003L
	0.0015
	0.003L
	0.0015
	≤1.00

	硝酸盐
	mg/L
	1.18
	0.0590
	0.31
	0.0155
	0.5
	0.0250
	≤20.0

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.0200
	0.002L
	0.0200
	0.002L
	0.0200
	≤0.05

	氟化物
	mg/L
	0.02L
	0.0100
	0.02L
	0.0100
	0.02L
	0.0100
	≤1.0

	汞
	mg/L
	4e-05L
	0.0200
	4e-05L
	0.0200
	4e-05L
	0.0200
	≤0.001

	砷
	mg/L
	0.0003L
	0.0150
	0.0003L
	0.0150
	0.0003L
	0.0150
	≤0.01

	镉
	mg/L
	0.00017L
	0.0170
	0.00017L
	0.0170
	0.00017L
	0.0170
	≤0.005

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.0400
	0.004L
	0.0400
	0.004L
	0.0400
	≤0.05

	铅
	mg/L
	0.00124L
	0.0620
	0.00124L
	0.0620
	0.00124L
	0.0620
	≤0.01



由上表结果可知，监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准限值要求。区域内地下水水温一般在5-10度。对照《农田灌溉水质标准（GB5084-2021）》水质根据水质监测结果分析，区域内地下水符合农业灌溉水质标准。
[bookmark: _Toc31853]五、地下水环境保护措施及影响分析
1、施工期
本项目由专业施工队伍施工，机电井施工采用先进的钻机，滤料为砂石，采取粘土球隔离止水措施，不使用有毒有害物质；施工废水沉淀处理后回用或用于洒水降尘，不外排，施工人员食宿依托附近村屯，设防渗旱厕供施工人员使用，定期清掏，外运堆肥，不外排。因此，本项目施工期不会对地下水水质造成明显影响。
2、运营期
机电井采取隔离止水措施，可防止运营期潜水层与承压水层串层。项目井房封闭、地面硬化，地下水通过密闭管道输送至井房外，可防止污染物落入井中污染地下水。
运营期应合理开采地下水资源，所服务的农田严格执行灌溉制度，禁止大水漫灌，防止过量开采。
运营期对开采水层的影响分析如下。
①取水合理性分析
根据项目开采井布置方案及开采量，参照“地下水动力学”计算公式，本项目地下水开采水位预测采用承压水完整井稳定干扰井群计算公式，选取有代表性的论证区进行计算。




式中：S—预测点水位下降值（m）；
H—含水层平均厚度（m）；
Qi—井流量（m3/d）；
K—渗透系数（m/d）；
W（ui）—泰斯井函数；
ui—井函数自变量；
      ri—抽水井至水源井中心点的距离；
a—压力传导系数（m2/d）；；

—给水度（无因次）。
经计算，井群连续开采最大水位降深为1.52m。
经过灌溉周期的开采和非开采期的恢复，地下水位中心降深基本能恢复到原始状态。经过30天的非开采期地下水位是可以恢复到原始状态的。
区域地下水水位年内和年际变化较小，地下水流场较稳定。新增项目取水特点是井群集中开采，开采量均远小于单井允许开采量，根据单井出水量、布井数量、井距和布井范围的影响，井群中心水位受影响水位下降变化较小。水源井在开采状态下，降深小于2m，远小于含水层厚度的1/2，诱发环境地质问题的可能性小。
本项目取水特点是灌溉期按周期取水。鉴于本区处于漫滩和阶地区，地下水资源丰富，地下水补给、径流、排泄条件通畅，项目实施后，论证区开采后地下水流场没有发生大的变化。受区域地形地貌、气候特征及土壤条件影响，项目区地下水含水层的大气降水垂直入渗补给条件较好，含水层调节能力强。因此，本项目取水不会引起论证区内的地下水水位持续下降，也不会产生严重的环境地质问题。
根据预测结果，井群连续开采最大水位降深为1.52m，小于2.0m，小于含水层厚度30m的三分之一，故项目取水造成的地下水水位降深在允许范围内。项目实际开采为非持续性，且开采期为每年的5—7月，随着7月份丰水期的到来，得益于对地下水良好的补给条件，以丰补歉，项目取水水源地所在区域含水层厚度较大，富水性较好，水量和水质条件均能够满足项目用水要求。同时项目取水对区域水资源状况影响较小。
②地下水开采影响范围
开采井以25m3/h的水量开采，预测开采井中心水位降深为大井的降深。

式中：R——影响半径（m）；
S——水位降深（m）；
H——含水层厚度（m）；
K——渗透系数（m/d）。
经计算，本项目最远影响范围为约73.5m，根据项目开采井布置方案，因项目取水造成的地下水位下降基本局限在项目地块内，对地块外的取水基本不产生影响。本项目用水方式属间歇式开采，水位降深可在停止开采后快速得到调节恢复，不会形成长时间大面积地下水超采区，能够保持项目区的地下水总体补给平衡。
③对地下水水质的影响
本项目运营期无废水、废气、固体废物产生，不会因本项目排放污染物对地下水水质产生影响。
本项目对地下水水质的影响主要体现在集中开采地下水时，自然状态下的地下水流场被改变，相应的地下水的化学作用和水动力条件发生改变，水力坡度增大、流速加快，水的溶解、淋滤、富集作用也相应增强，加大了地下水介质中的污染物，如铁、锰和一些无机盐的溶解速率及向开采中心富集的速度，而对井群开采中心区以外的周边地下水水质不会产生影响。本项目为季节性间歇性取水，取水结束后，区域地下水流场能较快恢复原状，项目取水不会对区域地下水水质产生明显不良影响。
④对其他用水户的影响
本项目建设的机电井为高标准农田的灌溉井，所服务的农田灌溉方式为滴灌水肥一体化，水利用系数为0.85，本项目取水工程年取水总量占分析区地下水可开采量比重非常小。开采后对区域内水文情势影响很小，对区域水资源影响甚微，取水口范围附近不存在其他的地下水用水户，故对其他用水户不会产生影响。因此，本项目符合国家行业用水规定，取水符合水资源规划和配置及水功能区划要求，符合严格水资源管理、保障可持续发展的要求。项目用水过程合理，用水符合节水要求，所以本项目取水是合理的，不会对区域水资源、其他用水户以及生态基流产生影响。
⑤对项目区土壤土质的影响
项目建成后灌溉井灌溉过程中，如进行过度灌溉将引起地下水位变化，从而产生区域土壤盐渍化的风险。水田灌溉对土壤潜育化影响。
根据设计阶段土壤检测报告，土壤紧实度在 0.25-2.87 MPa之间，平均值为 1.25 MPa；土壤容重范围为 1.01-1.41 g/cm³ ，平均值为 1. 17 g/cm³ ；土壤含水率范围为 7.60-73.8%，平均值为 24.81%；土壤pH 值范围从4.81 到7.8，平均值为 5.81；土壤有机质含量在23.1-174 g/kg 之间，平均值为 60.39 g/kg；土壤全氮含量在 0.12-0.75 g/kg之间，平均值为 0.28 g/kg；碱解氮含量在 77.9-69 mg/kg 之间，平均值为 257.52 mg/kg；土壤全磷含量在 0.44-1.75 g/kg 之间，平均值为 0.98 g/kg；有效磷含量在 1.5-12 mg/kg 之间，平均值为 43.29 mg/kg；土壤全钾含量在 15-23.20 g/kg 之间，平均值为 20.01 g/kg；速效钾含量在56 - 480 mg/kg 之间，平均值为 182.63 mg/kg；缓效钾含量在 506-1644 mg/kg 之间，平均值为 866.28 mg/kg，土壤质地良好，肥力充足，未出现土壤次生盐渍化现象。
本项目建设完成后，对部分渠道进行衬砌，进一步降低灌区田间地下水入渗几率。本工程按照灌溉定额灌溉，考虑农作物灌溉制度、种植结构设计，实行节水型灌溉技术，以满足作物的灌溉需求，严禁过度灌溉，适度灌溉能够提升土壤肥力及农作物产量，土壤中的毛细血管上升幅度较小，不会引起土壤次生盐渍化。
项目区地下水主要接受大气降水补给，灌区田间水与区内承压水之间水力联系微弱。根据绥棱县2026年高标准农田建设项目水资源论证报告预测结果，井群连续开采最大水位降深为1.52m，小于2.0m，小于含水层厚度30m的三分之一，项目取水造成的地下水水位降深在允许范围内，对地下水补给范围影响较小。项目为非持续性，开采期为每年的5—7月，随着7月份丰水期的到来，以丰补歉，项目取水地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，地下水资源丰富，地下水补给、径流、排泄条件通畅，含水层厚度较大，富水性较好，含水层的大气降水垂直入渗补给条件较好，含水层调节能力强，故项目取水对区域地下水影响较小。故不会对土壤结构造成破坏，不会引起干化、沙化等问题。
本项目采用节水灌溉方式，配套健全灌排渠系系统，通过农民进行科学合理的耕作，将改良土壤结构，增加有机质含量，培肥地力，逐渐改善土壤板结状况，增进土壤的养分循环，土壤含水能力增强，这些变化将在一定程度上改善和提高土壤环境质量，使土壤生态系统稳定性增强，土地潜力得到充分发挥，农业生产水平将大幅度提高，土地资源得到合理利用。
现有工程，施肥量统计，水稻亩施肥量95公斤，玉米亩施肥量98公斤；水稻亩施药量0.72公斤，玉米亩施药量0.6公斤，大豆亩施药量0.5公斤。
本工程建设后，通过加强管理，施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，水稻亩施肥量50公斤，玉米亩施肥量65公斤；水稻亩施药量0.36公斤，玉米亩施药量0.31公斤，大豆亩施药量0.26公斤。
削减化肥和化学农药用量，增加有机肥、复合肥以及生物农药和高效低毒低残留农药的施用量。采取测土配方施肥、水肥一体化措施，化肥和化学农药用量将会大量削减，土壤中化肥和化学农药残留量将会减少对土壤的污染。
故本项目的建设对土壤环境影响不大。运营期建设单位定期对土壤环境进行监测。



[bookmark: _Toc24460]六、评价结论
综合前述分析，本项目为绥棱县2026年高标准农田建设项目，新建24眼机电井对地下水环境的影响较小，在可接受范围内，因此，工程的建设从环境保护角度评价是可行的。
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